{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["építészet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"építészet","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,6,13,7],[15,6,15,7],[17,6,17,7],[4,4,4,5],[22,6,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Kitöltötte:"]
[]
["Tárgy: ","SZTE SP Inkubátorház parkoló korszerűsítése Szeged, Budapesti út  9/A szám, 01392/27 hrsz"]
[null,"SZTE SP Inkubátorház meglévő, zúzott köves burkolatú parkolójának korszerűsítése szilárd burkolat kialakításával"]
[null,"Dátum:"]
[null,"Tétel","Mennyiség","M.e.","anyag díj (Ft)","munka díj (Ft)","Anyag összesen (Ft)","Díj összesen (Ft)"]
[1,"meglévő szórt burkolat 4,5cm vtg-ban történő felmarása a meglévő süllyesztett szegélyek között",15.48,"m3",0,0,0,0]
[2,"felület előkészítése bitumenemulziós permetezéssel",344,"m2",0,0,0,0]
[3,"5 cm vastag aszfalt kopóréteg készítése (AC 11 kopó 50/70 (N) típusú keverékből) melegen hengerelve",17.2,"m3",0,0,0,0]
[4,"útcsatlakozás kialakítása",1,"tétel",0,0,0,0]
[5,"felmart- és a munkák során keletkezett egyéb hulladékok elszállítása",1,"tétel",0,0,0,0]
[null,"Anyag összesen",{"$nulls":4},0]
[null,"Munkadíj összesen",{"$nulls":5},0]
[null,"Nettó összesen",{"$nulls":4},0]
[]
[null,"ÁFA 27 %",{"$nulls":4},0]
[]
[null,"ÖSSZESEN Bruttó",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"cégszerű aláírás"]