{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","I. ütem gépészet","II. ütem gépészet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                 íSzeged, Dóm tér 10.                 ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:        gépészet               ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                  2018.12.04.                                                    "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,2190000,1042700]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,3232700]
["2.2 Áfa",0.27,872829]
["3.  A munka ára",null,4105529]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
[]
["I. ütem",0,0]
["II. ütem",0,0]
[]
["Összesen",0,0]

{"sheet":"I. ütem gépészet","index":2,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.2","Dóm tér 10. alagsor 50-s helység"]
[null,null,"meglévő WC csésze csere, új mélyöblítésű WC csészére",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"WC ülőke csere",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"meglévő mosdókagyló csere",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"mosdókagyló szifon csere",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"egykaros mosdócsap csere",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Hajdú tip. alsó elhelyezésú 10 l-s forrovíztároló elhelyezése, cseppvíz elvezetéssel",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Dóm tér 10. alagsor 51-s helység"]
[null,null,"meglévő WC csésze csere, új mélyöblítésű WC csészére",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"WC ülőke csere",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"meglévő mosdókagyló csere",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"mosdókagyló szifon csere",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"egykaros mosdócsap csere",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Hajdú tip. alsó elhelyezésú 10 l-s forrovíztároló elhelyezése, cseppvíz elvezetéssel",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Dóm tér 10. em. 68-s helység"]
[null,null,"meglévő radiátorok felső szabályzó szelepeinek cseréje thermosztatikus szabályzó szelepekre és thermofejre",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"meglévő mosdókagyló bontása, bekötő vezetékek lezárása",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"meglévő laborasztalok víz és csatorna bekötésének áthelyezése az új asztaloknak megfelelően",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"vegyifülke csatlakozó vezetékének kiépítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Dóm tér 10. helység em. 71-s helység"]
[null,null,"meglévó radiátor bontása",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"fűtési bekötő vezeték átalakítása",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"helyszíni egyeztetés alapján radiátor elhelyezés",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"meglévő radiátorok felső szabályzó szelepeinek cseréje thermosztatikus szabályzó szelepekre és thermofejre",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Midea tip. 2,6 KW-s dual split klíma elhelyzése a 68 és 71 sz helységben cseppvíz elvezetéssel és HL138 szifonnal",1,"db",0,0,0,0]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"II. ütem gépészet","index":3,"n_rows":60,"n_cols":7,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["Dóm tér 10. emelet 31-s helység"]
["falra szerelhető mosogató elhelyezése szifonnal együtt",1,"db",0,0,0,0]
["szennyvízelvezető vezeték építése ",4,"fm",0,0,0,0]
["fali mosogató csaptelep felszerelése",1,"db",0,0,0,0]
[]
["Dóm tér 10. emelet 55-s helység"]
["meglévő WC csésze csere, új mélyöblítésű WC csészére",1,"db",0,0,0,0]
["WC ülőke csere",1,"db",0,0,0,0]
["meglévő mosdókagyló csere",1,"db",0,0,0,0]
["mosdókagyló szifon csere",1,"db",0,0,0,0]
["egykaros mosdócsap csere",1,"db",0,0,0,0]
["csempeszelep beépítése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[]
["Dóm tér 10. emelet 55-s helység"]
["meglévő WC csésze csere, újy mélyöblítésű WC csészére",2,"db",0,0,0,0]
["WC ülőke csere",2,"db",0,0,0,0]
["meglévő mosdókagyló csere",1,"db",0,0,0,0]
["mosdókagyló szifon csere",1,"db",0,0,0,0]
["egykaros mosdócsap csere",1,"db",0,0,0,0]
["csempeszelep beépítése",2,"db",0,0,0,0]
[]
["Dóm tér 10. emelet 61-s helység"]
["termoszatikus szelep és thermofej beépítése",1,"db",0,0,0,0]
["50x50 rozsdamentes lábakon álló egymedencés mosogató beépítése szifonnal együtt",1,"db",0,0,0,0]
[]
["Dóm tér 10. emelet 60-s helység"]
["termoszatikus szelep és thermofej beépítése",2,"db",0,0,0,0]
["rozsdamentes lábakon álló kétmedencés mosogató beépítése szifonnal együtt",1,"db",0,0,0,0]
["Midea tip. 2,6 KW-s dual split klíma elhelyzése a 60 és 11 sz helységben cseppvíz elvezetéssel és HL138 szifonnal",1,"db",0,0,0,0]
[]
["Dóm tér 10. emelet 59-s helység"]
["50x50 rozsdamentes lábakon álló egymedencés mosogató beépítése szifonnal együtt",1,"db",0,0,0,0]
["egykaros keverő csaptelep beépítése",1,"db",0,0,0,0]
["csempeszelep beépítése",2,"db",0,0,0,0]
[]
["Dóm tér 10. emelet 58-s helység"]
["termoszatikus szelep és thermofej beépítése",2,"db",0,0,0,0]
["Midea tip. 2,6 KW-s split klíma elhelyzése cseppvíz elvezetéssel és HL138 szifonnal",1,"db",0,0,0,0]
["mosdókagyló elhelyezése egykaros keverő csapteleppel, szifonnal",1,"db",0,0,0,0]
[]
["Dóm tér 10. emelet 57/a-s helység"]
["termoszatikus szelep és thermofej beépítése",1,"db",0,0,0,0]
["50x50 rozsdamentes lábakon álló egymedencés mosogató beépítése szifonnal együtt",1,"db",0,0,0,0]
["egykaros keverő csaptelep beépítése",1,"db",0,0,0,0]
["csempeszelep beépítése",2,"db",0,0,0,0]
[]
["Dóm tér 10. emelet 57/b-s helység"]
["termoszatikus szelep és thermofej beépítése",1,"db",0,0,0,0]
["50x50 rozsdamentes lábakon álló egymedencés mosogató beépítése szifonnal együtt",1,"db",0,0,0,0]
["egykaros keverő csaptelep beépítése",1,"db",0,0,0,0]
["csempeszelep beépítése",2,"db",0,0,0,0]
["Midea tip. 2,6 KW-s dual split klíma elhelyzése a 57/a és 57/b sz helységben cseppvíz elvezetéssel és HL138 szifonnal",1,"db",0,0,0,0]
[]
["Összes helység hmv ellátása"]
["Hajdú 120 l forróvíztároló felszerelése, cseppvíz elvezetése",1,"db",0,0,0,0]
["hmv alaphálózat kiépítése álmennyezet felett, függőleges leágazások készítése, szigetelése",80,"fm",0,0,0,0]
[]
["Összesen",{"$nulls":4},0,0]