{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[7,0,7,3],[8,0,8,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGÉPTERV Kft."]
["Kerekes Árpád"]
["G-06/0478"]
["6725 Szeged, Röszkei u. 5"]
[]
[" Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar H-02 épület vizesblokk felújítás"]
["Szeged, Hattyas sor "]
["Épületgépész költségvetés"]
["Árazatlan főösszesítő"]
[null,null,"                                       "]
[null,null," Kelt:      2018 év 07.hó...nap "]
[null,null," Szám         :.............           "]
[null,null," KSH besorolás:.....................   "]
[null,null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
[null,null," Készítette   :.....................   "]
[]
[]
[]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":2,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-002-3.2.1.2.2-0131003","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M",52,"m"]
[]
[2,"81-002-3.2.1.2.3-0131004","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M",20,"m"]
[]
[3,"81-002-3.2.1.2.6-0131007","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M",18,"m"]
[]
[4,"81-002-3.2.1.2.7","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 125",4,"m"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":3,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.",38,"db"]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",14,"db"]
[]
[3,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",14,"db"]
[]
[4,"82-000-3.5","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal",10,"db"]
[]
[5,"82-009-1.1.1-0215021","Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú",2,"db"]
[]
[6,"82-009-5.1-0112641","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér",12,"db"]
[]
[7,"82-009-11.1.2.1-0110201","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér",14,"db"]
[]
[8,"82-009-12.1-0117096","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér",14,"db"]
[]
[9,"82-009-12.2.2-0135123","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér",14,"db"]
[]
[10,"82-009-12.3-0118056","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm, Cikkszám: V815301",14,"db"]
[]
[11,"82-009-13.1-0117381","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311",14,"db"]
[]
[12,"82-009-15.1.1-0111525","Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér",10,"db"]
[]
[13,"82-009-16.2.1-0110903","Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos MOFÉM automata vizelde öblítőszelep, Kód: 166-0008-00",10,"db"]
[]
[14,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",14,"db"]
[]
[15,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-3/8\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00",12,"db"]
[]
[16,"82-009-18.2-0314526","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés Kludi-Standard lengőkaros kifolyó szelep, falra szerelhető kivitel, elfordítható kifolyó, jelölés:kék, alsó kifolyócsővel,kr., Cikkszám: 30 4050515",2,"db"]
[]
[17,"82-009-19.3.2-0314506","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lefolyógarnitúrával, kr., Cikkszám: 21 0620515",12,"db"]
[]
[18,"82-009-21.1-0135299","Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL5100Pr, Padlólefolyó DN50/75 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, kiemelhető \"Primus\" kiszáradás-védett bűzzárral, 8-80mm-ig beállítható rácstartóval, 145x145mm \"Klick-Klack\" rendszerű nemesacél rácstartó kerettel, 138x138mm lefolyóráccsal, betonozó sablonnal és védőfedéllel. Lefolyóteljesítmény: 48 l/min, Terhelhetőség: 300kg",4,"db"]
[]
[19,"82-009-31.1.2-0135004","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100G/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4\", gömbcsuklóval",2,"db"]
[]
[20,"82-009-31.2-0130628","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszelep nélkül, állítható, Kód: 165-0027-04",12,"db"]
[]
[21,"82-009-31.5-0110916","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez MOFÉM vizeldeszifon, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0028-00",10,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]