{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Fedlap","Költségvetés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Fedlap","index":0,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,2,30,8],[13,2,15,8],[21,2,21,8],[22,2,22,8],[27,2,28,8],[19,0,19,10],[20,0,20,10]]}
{"$rows_empty":13}
[null,null,"ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS"]
[]
[]
[]
[]
[]
["DISZTEREM ÁTALAKÍTÁS"]
["SZTE JGYPK"]
[null,null,"6725 Szeged, Boldogasszony sgrt. 6."]
[null,null,"Hrsz.:"]

{"sheet":"Költségvetés","index":1,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,""]
["","Védőcsövezés, tartószerkezet építése","","","","","",""]
["1.","Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, MÜ III. műanyag védőcső, átmérő 13,5 mm ",15,"m      "]
["2.","Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, MÜ III. műanyag védőcső, átmérő 16 mm ",10,"m      "]
["3.","Védőcső elhelyezése falhoronyba, műanyag csőből, szükséges rögzítővel, FX védőcső, átmérő 16mm",65,"m      "]
["4.","Védőcső elhelyezése falhoronyba, műanyag csőből, szükséges rögzítővel, FX védőcső, átmérő 23mm",15,"m      "]
["5.","MÜDK 100 komplett elágazó doboz",4,"db"]
["6.","MÜDK 150 komplett kötődoboz",3,"db"]
["7.","Egyéb szerelési anyagok",1,"klt"]
["","Munkanem összesen:","",""]
["","","",""]
["","Kábelezés, vezetékezés","",""]
["8.","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, MBcu 300/500 V  3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel, /NYY-J/ ",140,"m      "]
["9.","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén ",30,"db"]
["10.","Egyéb szerelési anyagok",1,"klt"]
["","Munkanem összesen:","",""]
["","","",""]
["","Szerelvényezés","",""]
["11.","Dupla váltó kapcsoló (106-6), süllyesztett, kerettel, készre szerelve, normál kivitel, belsőépítészeti terv alapján   ",2,"db"]
["","Munkanem összesen:","",""]
["","","",""]
["","Lámpatestek","",""]
["12.","''L01a'' tervjelű 43W-os Mennyezetre függesztve szerelt LED lámpatest, dekoratív kivitelben, IP20 védettséggel, \nPISA LED OPAL cikkszám: PX3732127",14,"db"]
["13.","''L01b'' tervjelű 46W-os Mennyezetre függesztve szerelt LED lámpatest, dekoratív kivitelben, IP20 védettséggel, \nPISA LED OPAL cikkszám: PX3732169",14,"db"]
["14.","''L02'' tervjelű 25W-os Mennyezetre függesztve szerelt LED lámpatest, dekoratív kivitelben, IP20 védettséggel, \nSLIDE Design GLOBO 40 Hanging",2,"db"]
["","Munkanem összesen:","",""]
["","","",""]
["","Bontás","",""]
["15.","Védőcsövezés, tartószerkezet bontása, 1pár szerelőpárra vonatkozóan",2,"h"]
["16.","Kábelek, vezetékek bontása, 1pár szerelőpárra vonatkozóan",2,"h"]
["17.","Szerelvények, bekötések bontása, 1pár szerelőpárra vonatkozóan",2,"h"]
["18.","Lámpatestek bontása, 1pár szerelőpárra vonatkozóan",6,"h"]
["","Munkanem összesen:","",""]
["","","",""]
["","Egyéb","",""]
["19.","Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv",1,"klt"]
["20.","Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv",1,"klt"]
["","Munkanem összesen:","",""]
["","","",""]
["","Mindösszesen:","",""]
["","","",""]
[" "," ","",""]
["","","",""]