**Műszaki Specifikáció**

**SZTE SZAKK Központi Gyógyszertár 2 db alagsori gyógyszertároló hűtőkamra hőszigetelésének cseréje**

**Feladat részletezése:**

* A hűtőkamrák teljes kiürítése, fényforrások leszerelésével,
* penész oldószeres eltávolítása a mennyezetről és oldalfalakról,
* hűtőkamrák elöregedett és csökkent párazárású paneleire rászigetelni, új, 60mm vastagságú poliuretán, kétfegyverzetű szigetelő panelt,
* a fényforrások visszaszerelése,

**Munkavégzés helye:** SZTE SZAKK Központi Gyógyszertár, 6720 Szeged, Szikra utca 8.

**Teljesítési határidő:** a dokumentált munkaterület átadást követő 10 naptári napon belül

Ajánlatkérő csak tételes árajánlatot fogad be.

**A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.**

**Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít, amelyet egyeztetni szükséges**

**Szakmai kapcsolattartó:** Onozó András (onozo.andras@med.u-szeged.hu), Tel.: +36 30/600-2478

**Teljesítés:**

* A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
* A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
* Megrendelő előleget nem fizet.

**Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.**

**Teljesítésigazoló:** Martonosi Attila irodavezető

**A pályázatból kizáró okok:**

* Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása.

**Általános követelmények, előírások**

A munkavégzésből adódó **törmeléket**, szemetet stb. kivitelezőnek **folyamatosan el kell szállítania** a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). **Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra**, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a **kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet**, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek **szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.**

Az építkezés időtartamára a **közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik**.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó **berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia!** A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

 A **szakági** (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) **szereléseket** a jelenleg érvényben lévő **jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.** A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer **átadásról és dokumentáltságáról** a szakági felelős **műszaki vezető gondoskodjon**, írásosan nyilatkozzon!

A szakszerűtlen kivitelezési **tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik** és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek **az átadás napjáig meg kell szüntetni.** A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

***Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.***

**A Vállalkozó számlát csak a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.**