{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["építészet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"építészet","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,6,16,7],[18,6,18,7],[20,6,20,7],[2,4,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Semmelweis utcai parkoló kialakítása (id. Jancsó Miklós Kollégium melletti üres telken, Szeged, Semmelweis u. 7-9.)"]
[null,"Földmunka, martaszfalt borítás"]
[]
[null,"Tétel","Mennyiség","M.e.","anyag díj (Ft)","munkadí díj (Ft)","Anyag összesen (Ft)","díj összesen (Ft)"]
[]
["1.","Tükörkészítés",1500,"m2",0,0,0,0]
["2.","Földkiemelés 20cm vastagságban",300,"m3",0,0,0,0]
["3.","Földszállítás",300,"m3",0,0,0,0]
["4.","Geotextilia",1500,"m2",0,0,0,0]
["5.","Darált tégla-beton vegyes ágyazat készítése 15cm vtg-ban",225,"m3",0,0,0,0]
["6.","Mart aszfalt 5cm vtg-ban",75,"m3",0,0,0,0]
["7.","szintreállítás, simító hengerlés",1500,"m2",0,0,0,0]
["8.","épületbontás, törmelékelszállítással",1,"tétel",0,0,0,0]
["9.","fa és cserjeirtás elszállítással",1,"tétel",0,0,0,0]
[null,"Anyag összesen",{"$nulls":4},0]
[null,"Munkadíj összesen",{"$nulls":5},0]
[null,"Nettó összesen",{"$nulls":4},0]
[]
[null,"ÁFA 27 %",{"$nulls":4},0]
[]
[null,"ÖSSZESSEN Bruttó",{"$nulls":4},0]