{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":5,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["SZTE SZAKK és SZAOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Kutatói Centrum"]
["Szeged Dóm tér 10. iroda és fotószoba felújítás "]
[]
["1.iroda","Anyag egységár","Anyag költség","Munka egységár","Munkadíj"]
[]
["Bontási munkák (szerelvények,lámpatestek,elosztó bontása)",0,0,0,0]
["Vésési munkák védőcsövek és dobozok részére",0,0,0,0]
["Vésőcsövek és dobozok elhelyezése",0,0,0,0]
["Vezetékek behúzása Mcu 1,5-2,5mm2 keresztmetszetig 120m",0,0,0,0]
["Vezetékek behúzása Cat5 UTP kábel 80m",0,0,0,0]
["Kötések elkészítése (WAGO)",0,0,0,0]
["Elosztó cseréje,főkapcsolóval,FI-relével süllyesztett kivitelben (24ÁK)",0,0,0,0]
["Csillárkapcsoló felszerelése,bekötése süllyesztett  1db",0,0,0,0]
["2P+f dugalj felszerelése sorolható kivitelben 9db",0,0,0,0]
["Számítógépes ajzat felszerelése Cat5 kivitelben dupla  3db",0,0,0,0]
["LED panel elhelyezése 60×60 falon kívül 4000K 2db",0,0,0,0]
["Átadási dokumentáció elkészítése",null,null,0,0]
["Össz:",null,0,null,0]
[]
["Fotószoba"]
[]
["Bontási munkák (szerelvények,lámpatestek,gépészeti villamos berendezés bontása)",0,0,0,0]
["Műanyag vezetékcsatorna kiépítése szerelvényezhető kivitelben 100×60  3m",0,0,0,0]
["Vezetékek behúzása MBCu 1,5-2,5mm2 keresztmetszetig 30m",0,0,0,0]
["Kötések elkészítése (WAGO)",0,0,0,0]
["Elosztó kiépítése,főkapcsolóval,FI-relével falon kívüli kivitelben (12ÁK)",0,0,0,0]
["Alternatív kapcsoló felszerelése,bekötése csatornába  1db",0,0,0,0]
["2P+f dugalj felszerelése csatornába 3db",0,0,0,0]
["LED panel elhelyezése 60×60 falon kívül 4000K 1db",0,0,0,0]
["LED előhívó lámpa piros színben 1db",0,0,0,0]
["LED visszajelző lámpa (felirattal) ajtó fölé",0,0,0,0]
["LED panel elhelyezése 18W előtér",0,0,0,0]
["Átadási dokumentáció elkészítése",0,0,0,0]
["Össz:",null,0,null,0]
["Mindösszesen:",null,0,null,0]
["A munka össz értéke","0Ft+ÁFA","Br:0Ft"]