{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Leltár","Kiírás"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Leltár","index":0,"n_rows":1630,"n_cols":75,"rows_kept":1630,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,54,7,54],[5,55,7,55],[5,56,7,56],[5,57,7,57],[5,46,7,46],[5,47,7,47],[5,48,7,48],[5,49,7,49],[5,51,7,51],[5,52,7,52],[0,68,7,68],[0,67,7,67],[0,72,7,72],[5,58,7,58],[5,59,7,59],[1,59,3,59],[0,60,7,60],[0,62,7,62],[5,50,7,50],[5,53,7,53],[5,63,6,63],[6,64,6,65],[0,74,6,74],[0,70,7,70],[1,63,4,63],[0,69,7,69],[1,54,3,54],[1,55,3,55],[5,45,7,45],[5,34,7,34],[5,35,7,35],[5,36,7,36],[5,37,7,37],[5,38,7,38],[5,39,7,39],[5,40,7,40],[5,41,7,41],[5,42,7,42],[5,26,7,26],[5,27,7,27],[5,19,7,19],[5,28,7,28],[5,29,7,29],[5,44,7,44],[5,43,7,43],[5,17,7,17],[5,18,7,18],[5,32,7,32],[5,33,7,33],[5,22,7,22],[5,23,7,23],[5,24,7,24],[5,25,7,25],[5,30,7,30],[5,31,7,31],[5,8,7,8],[5,20,7,20],[5,21,7,21],[5,10,7,10],[5,11,7,11],[5,12,7,12],[5,13,7,13],[5,14,7,14],[5,15,7,15],[5,16,7,16],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[0,1,7,1],[5,5,7,5],[0,2,7,2],[5,7,7,7],[5,6,7,6],[5,9,7,9],[1,58,3,58],[1,50,3,50],[1,51,3,51],[1,52,3,52],[1,53,3,53],[1,46,3,46],[1,37,3,37],[1,38,3,38],[1,39,3,39],[1,40,3,40],[1,57,3,57],[1,49,3,49],[1,42,3,42],[1,43,3,43],[1,44,3,44],[1,45,3,45],[1,47,3,47],[1,56,3,56],[1,27,3,27],[1,28,3,28],[1,41,3,41],[1,48,3,48],[1,31,3,31],[1,32,3,32],[1,33,3,33],[1,34,3,34],[1,35,3,35],[1,36,3,36],[1,29,3,29],[1,30,3,30],[1,19,3,19],[1,20,3,20],[1,21,3,21],[1,22,3,22],[1,23,3,23],[1,24,3,24],[1,25,3,25],[1,26,3,26],[1,17,3,17],[1,18,3,18],[1,8,3,8],[1,9,3,9],[1,13,3,13],[1,14,3,14],[1,15,3,15],[1,16,3,16],[0,0,7,0],[0,61,7,61],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,7,3,7],[1,6,3,6],[1,10,3,10],[1,11,3,11],[1,12,3,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Összesen (Átvitel)","Alap",{"$nulls":59},"Áthozat","0,4 kV-os kábelhálózat építés","Tr.","Tervezési rsz.","202009-02",null,"0,4 kV-os kábelhálózat építés",null,"Szeged SZTE Gyermekklinika TR ideiglenes áthelyezése","Megnevezés",null,"Hálózati leltár",null,"Autószűrő"]
[{"$nulls":63},"Oszlop","Készítette"]
[{"$nulls":64},"Ellenőrizte"]
[{"$nulls":64},"Kiviteli rsz."]
[{"$nulls":64},"Készítette"]
[{"$nulls":63},"Vezető","Ellenőrizte"]
[{"$nulls":64},"Szerkezeti részek"]
[{"$nulls":63},"M.e.","Törzsszám","Megnevezés"]
[0,{"$nulls":62},"DB","020106010","FI 10M fa ikeroszlop +4eG gyamon",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020108010","F7m fa egyes oszlop bontása, meglévő 1eG betongyámról",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020108020","F8m fa egyes oszlop bontása, meglévő 1eG betongyámról",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020202010","B 8,5-200-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020202020","B 10-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020202030","B 12-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020202040","B 14-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020203010","B 10-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020203020","B 12-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020203030","B 14-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020204010","B 10-1300-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020204020","B 12-1300-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020205010","B 10-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020205020","B 12-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020205030","B 14-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020206010","B 12-2800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020206020","B 14-2800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020207010","BB 10-1350 vb bakoszlop",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020207020","BB 12-1350 vb bakoszlop",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020208010","BI 10-800 vb ikeroszlop",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020208020","BI 12-800 vb ikeroszlop",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020301010","V 12-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020301020","V 12-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020302010","V 15-2500-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020302020","V 15-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020302030","V 15-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020303010","V 18-2500-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020303020","V 18-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020303030","V 18-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020551010","Feszítő kereszttartó portál oszlopon",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020552010","Oszlopkapcsolós leágazókar, hajtás tartóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020553010","Oszlopkapcsoló és hajtás tartó bakoszlopon",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","020554010","20 kV-os oltócső bontas, tartóval 3F",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","020601010","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  25 mm2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","020601020","KÖF AcAl /ACSR/ sodrony  25/4 mm2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","020601030","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  35 mm2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","020601040","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  50 mm2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","020601050","KÖF AcAl /ACSR/ sodrony  50/8 mm2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","020601060","KÖF Burkolt XLPE /BSZV/ 50 MM2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","020602070","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  70 mm2  1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","020602080","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  95 mm2  1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","020602090","KÖF AcAl /ACSR/ sodrony  95/15 mm2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","020602100","KÖF Burkolt XLPE /BSZV/ 95 MM2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","020701010","20kV régi oszlopkapcsoló hajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020705010","20kV porcelán, tömörtestű tartószigetelő",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020705020","20kV porcelán, delta (ER) tartószigetelő",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020707010","20kV porcelán, rúdszigetelő",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020707020","20kV porcelán, egysapkás szigetelő lánc",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020708010","20kV porcelán, rúdszigetelő, kettős felfüggesztéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","020708020","20kV porcelán, egysapkás szigetelő lánc, kettős felfüggesztéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021001010","F7M fa egyes oszlop +1eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021001020","F8M fa egyes oszlop +1eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021002010","F7M fa egyes oszlop +2eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021002020","F8M fa egyes oszlop +2eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021002030","F10M fa egyes oszlop +2eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021003010","FB7M fa bakoszlop +2eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021003020","FB8M fa bakoszlop +2eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021004010","FB7M fa bakoszlop +4eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021004020","FB8M fa bakoszlop +4eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021004030","FB10M fa bakoszlop +4eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021007010","Fa kitámasztott oszlop  2×7M+2×1eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","021007020","Fa kitámasztott oszlop  2×8M+2×1eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","022001010","B 8,5-200-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","022001020","B 10-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","022001030","B 12-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","022001040","B 14-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024001010","Tartó kereszttartó B-1300-as oszlopra VÁT-H 2-70005",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024002010","Tartó kereszttartó acél háromszög elrendezésű B-800-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024002020","Tartó kereszttartó acél háromszög elrendezésű B-1300-tól",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","024003010","Adapterkészlet kettős felfüggesztésű acél háromszög elrendezésű tartó kereszttartóhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024004010","Tartó kereszttartó szűkített (csak burkolt hálózatra) B-800-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024004020","Tartó kereszttartó szűkített (csak burkolt hálózatra) B-1300-tól",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024005010","Saroktartó kereszttartó B-800-ig  2-70007",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024005020","Saroktartó kereszttartó B-1300-tól  2-70007",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024006010","Tartó kereszttartó alsó kétrendszerű (hordó elrendezés)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024006020","Tartó kereszttartó felső kétrendszerű (hordó elrendezés)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024007010","Tartó kereszttartó középső kétrendszerű (hordó elrendezés)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024008010","Leágazó kereszttartó FAM laza csatlakozáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024009010","Feszítő kereszttartó B-1300 oszlopra VÁT-H 2-70016",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024009020","Feszítő leágazó kereszttartó B-1300-tól 20-7-011 (fázistávolság 1000mm)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024009030","Feszítő törésponti kereszttartó B-1300-tól 20-7-027 (fázistávolság 1400mm)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024009040","Feszítő egysíkú kereszttartó BB 12-1350-re 20-7-041, SF6 TMOK telepítéskori fejszerkezet felújításhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024010010","Feszítő kereszttartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70030",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024010020","Feszítő-leágazó kereszttartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70033",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024011010","Feszítő kereszttartó fa bak oszlophoz 2-70010",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","024011020","Feszítő kereszttartó beton bak oszlophoz 2-70010",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025001010","Oszlopkapcsolo felerosito vasszerkezet 20-7-028/1,2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025001020","Oszlopkapcsoló tartó vasszerkezet oszlopcsúcsra VÁT-H 2-70119/1",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025002010","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B(12-14)-(1800-2800) oszlopra\t",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025002020","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B(12-14)-400 oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025002030","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B12-(800-1300) oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025002040","Függőleges OK-2 felerősítő vasszerkezet betonoszlopra VÁT-H 20-7-019",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025002050","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) felerősítő vasszerkezet B12-14/400-800",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025002060","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) felerősítő vasszerkezet B12-14/1300-2800",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025003010","C1 csúcstartó B-1300-as oszlopra 1-es felgüggesztés VÁT-H 2-70003",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025004010","C2 csúcstartó B-1300-as oszlopra 2-es felgüggesztés VÁT-H 2-70004",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025004020","Csúcstartó B-1300-as oszlopra 1 és 2-es felgüggesztés VÁT-H 2-70009 SBH-130",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025005010","Csúcstartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70031",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025006010","Burkolt leesésgátló kereszttartóra VÁT-H 21-7-007/2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025006020","Burkolt leesésgátló csúcstartóra VÁT-H 21-7-007/1",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025007010","Terelőkar beton oszlopra VÁT-H 2-70022",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025007020","Terelőkar portál oszlop keresztartóra (2-70012-re - fázistávolság 2000mm)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025007030","Terelőkar vasoszlopra VÁT-H 2-70025",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025007040","Terelőkar vasoszlop csúcstartóra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025008010","Túlfeszültség korlátozó tartó vasszerkezet, földkábel-szabadvezeték csatlakozáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025010010","Keretföldelő 1x1m-es KÖF OK hajtáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","025012010","Keretföldelés 2x2m, OTR250-400 állomáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027001010","Oszlopkapcsoló vízszintes OK-2, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027001020","Oszlopkapcsoló vízszintes OK-2, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027001030","Oszlopkapcsoló függőleges OK-2, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027001040","Oszlopkapcsoló függőleges OK-2, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027001050","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) OK-2-MV, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027001060","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) OK-2-MV, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","027002010","STS támszigetelő 2 soros OK2-höz, 3F",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003010","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett B-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003020","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett B-14 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003030","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BB-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003040","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BPF-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003050","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BBPF-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003060","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-12-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003070","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-12-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003080","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-15-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003090","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-15-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003100","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-18-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003110","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-18-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003210","TMOK AUG-24-400 B-12-1300-1800-2800-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003220","TMOK AUG-24-400 B-14-1800-2800-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003230","TMOK AUG-24-400 BB-12-1350-es oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003240","TMOK AUG-24-400 BBPF-12-2700(H20), BPF-12-2700(H2) oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003250","TMOK AUG-24-400 BPT-12-600(H2), BPF-12-2600 (H20) oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003280","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 2500-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003290","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 2500-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003300","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 3550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003310","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 3550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003320","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 4550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027003330","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 4550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027004010","ABB Sectos TMOK vezérlőszekrény, Prolan",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027004020","ABB Sectos TMOK vezérlőszekrény, Vertesz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027004030","VERTESZ vezérlőszekrény  AUG-24-400 TMOK -hoz komplett",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027004040","PROLAN vezérlőszekrény  AUG-24-400 TMOK -hoz komplett",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027004050","RM6 VTFR vezérlőszekrény, Prolan, GPRS kommunikációval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027005010","Tartószigetelő 20 kV-os fejszerelvényes műanyag oldalmegfogással 50 mm2 csupasz AASC-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027005020","Tartószigetelő 20 kV-os fejszerelvényes műanyag oldalmegfogással 95 mm2 csupasz AASC-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027005030","Saroktartó szigetelő 20kV-os nyakhornyos műanyag csupasz AASC-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027005040","Tartószigetelő 20kV-os fejszerelvényes műanyag 50mm2 BSZV-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027005050","Tartószigetelő 20kV-os fejszerelvényes műanyag 95mm2 BSZV-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027006010","Terelőszigetelő 20kV-os FAM-ozható",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027007010","Feszítő szigetelő 1db 24 kV-ra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","027008010","Feszítő szigetelő kettős felfüggesztés 24 kV-ra, villás közdarabbal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","028001010","Saroktartó kötés spirál 50 mm2 AASC-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","028001020","Saroktartó kötés spirál 95 mm2 AASC-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","028001030","Saroktartó kötés spirál 50 mm2 BSZV-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","028001040","Saroktartó kötés spirál 95 mm2 BSZV-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","028002010","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 50 mm2 AASC",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","028002020","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 95 mm2 AASC",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","028002030","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 50 mm2 BSZV-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","028002040","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 95 mm2 BSZV-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","028003010","Végkötés csavaros feszítővel 25-120 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","029001010","Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","029001020","Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 35kV-ra, vagy 20 kV-on az oldalszorítású műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","029001030","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","029001040","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 35kV-ra, vagy 20 kV-on az oldalszorítású műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","029002010","Madárvédő burkolat kettős álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","029002020","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat kettős álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","029003010","Madárvédő szárnyterelő lap egyes feszítő szigetelőlánchoz 3 fázisra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","029004010","Madárvédő szárnyterelő lap kettős feszítő szigetelőlánchoz 3 fázisra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","029005010","Mintatörzstétel! 2019-től a madárvédő készlet része a hosszabbító. Ne használd!",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","029006010","Madárvédő kétoldali kiülőhely oszlopkapcsolóhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101010","Konzervátoros transzformátor 16kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101020","Konzervátoros transzformátor 20kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101030","Konzervátoros transzformátor 25kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101040","Konzervátoros transzformátor 30kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101050","Konzervátoros transzformátor 40kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101060","Konzervátoros transzformátor 50kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101070","Konzervátoros transzformátor 63kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101080","Konzervátoros transzformátor 80kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101090","Konzervátoros transzformátor 100kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101100","Konzervátoros transzformátor 125kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030101110","Konzervátoros transzformátor 160kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030102010","Konzervátoros transzformátor 200kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030102020","Konzervátoros transzformátor 250kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030102030","Konzervátoros transzformátor 315kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030102040","Konzervátoros transzformátor 400kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030103010","Konzervátoros transzformátor 500kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030103020","Konzervátoros transzformátor 630kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030103030","Konzervátoros transzformátor 800kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030103040","Konzervátoros transzformátor 1000kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030103050","Konzervátoros transzformátor 1250kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030103060","Konzervátoros transzformátor 1600kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030211010","KÖF xHTR kapcsoló berendezés, 3 mezős",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030212010","KÖF xHTR kapcsoló készülék",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030216010","KIF xHTR elosztóberendezés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030218010","OTR szekrény, alumínium ESZK 250/4",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030218020","OTR szekrény, alumínium ESZI 250/4",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030218030","OTR szekrény, alumínium ESZK 400/4",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030218040","OTR szekrény, alumínium ESZI 400/4",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030218050","OTR szekrény, alumínium ESZK 400/6",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030218060","OTR szekrény, alumínium ESZI 400/6",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030218070","OTR szekrény, alumínium ESZK 630/6",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030218080","OTR szekrény, alumínium ESZI 630/6",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030218090","OTR acéllemezes elosztószekrény",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030222010","Genitec Persa elbontása BHTR cseréhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030251010","AHTR ház elbontása, alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030251020","VHTR ház elbontása, alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030252010","ISZTR Tokozott KIF elosztó",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030261010","Fázisjavító kondenzátor 3F",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030301010","OTR 20/250 tartó és indító vasszerkezet komplett",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030302010","OTR 20/400 tartó és indító vasszerkezet komplett",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030303010","OTR 20/160 FB fejállomás vasszerkezet VÁT-H 3-00012 szigetelt vezeták elvezetéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030305010","OTRDF transzformátor felfüggesztő vasszerkezet",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030305020","OTRD trafotaró zsámoly",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030351010","OTR 20/63 állomás komplett tartószerkezet",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030352010","OTR 20/630 állomás komplett tartószerkezet",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030401010","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x10",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030401020","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x16",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030401030","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x25",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030401040","1kV szigetelt réz vezeték 1x10",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030401050","1kV szigetelt réz vezeték 1x16",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030401060","1kV szigetelt réz vezeték 1x25",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030402010","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x35",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030402020","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x50",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030402030","1kV szigetelt réz vezeték 1x35",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030402040","1kV szigetelt réz vezeték 1x50",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030403010","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x70",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030403020","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030403030","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x120",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030403040","1kV szigetelt réz vezeték 1x70",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030403050","1kV szigetelt réz vezeték 1x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030403060","1kV szigetelt réz vezeték 1x120",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030404010","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030404020","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030404030","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030404040","1kV szigetelt réz vezeték 1x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030404050","1kV szigetelt réz vezeték 1x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030404060","1kV szigetelt réz vezeték 1x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","030404070","1kV szigetelt réz vezeték 1x300",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","030551010","Rúdföldelés kiemelése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031001010","Transzformátor 22/0,4kV 50kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031001020","Transzformátor 22/0,4kV 100kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031001030","Transzformátor 22/0,4kV 160kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031001040","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 50kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031001050","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 100kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031001060","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 160kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031001070","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 100kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031001080","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 160kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031002010","Transzformátor 11/0,4kV 250kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031002020","Transzformátor 11/0,4kV 400kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031002030","Transzformátor 22/0,4kV 250kVA, KIF zászlóval (1xM16)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031002040","Transzformátor 22/0,4kV 400kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031002050","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 250kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031002060","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 400kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031003010","Transzformátor 11/0,4kV 630kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031003020","Transzformátor 11/0,4kV 1000kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031003030","Transzformátor 11/0,4kV 1600kVA, KIF zászlóval (2xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031003040","Transzformátor 22/0,4kV 630kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031003050","Transzformátor 22/0,4kV 1000kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","031003060","Transzformátor 22/0,4kV 1600kVA, KIF zászlóval (2xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032003010","20kV RM6 NB-DI+VIP45, egy vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032003020","20kV RM6 NB-DI+VIP400, egy vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032003030","20kV RM6 NB-BI+VIP400, egy vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032004010","20kV RM6 NB-IDI+VIP45, két vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032004020","20kV RM6 (NB-III),nem bővíthető, három vonali leágazással, kapcsolóállomásba, NE használd új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032004030","20kV RM6 NB-IDI+VIP400, két vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032004040","20kV RM6 NB-IBI+VIP400, két vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032005010","20kV RM6 NB-IIDI+VIP45, három vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032005020","20kV RM6 NB-DIDI+VIP45, két vonali-, két tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032005030","20kV RM6 (NB-IIII),nem bővíthető, négy vonali leágazással, kapcsolóállomásba, NE használd új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032005040","20kV RM6 NB-IIDI+VIP400, három vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032005050","20kV RM6 NB-DIDI+VIP400, két vonali-, két KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032005070","20kV RM6 (NB-TIII),nem bővíthető, három vonali leágazással, 20kV/230V feszültségváltóval, NE használd új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032005080","20kV RM6 NB-IIBI+VIP400, három vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032005090","20kV RM6 NB-BIBI+VIP400, két vonali-, két KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032006010","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, kétfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032006020","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, háromfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032006030","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, négyfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032007010","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, kétfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032007020","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, háromfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032007030","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, négyfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032008010","20kV ÉHTR SM6 kapcsoló cella, csak szerelési díj",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032009010","20kV ÉHTR SM6 megszakító cella, csak szerelési díj",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032010010","20kV ÉHTR SM6 mérőváltó cella, csak szerelési díj",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","032013010","Biztositó aljzat túlfeszültség korlátozóval betét nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032014010","Biztosító betét 24kV/2 A-es 1 db (25-40 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032014020","Biztosító betét 24kV/4 A-es 1 db (50-63 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032014025","Biztosító betét 24kV/6,3 A-es 1 db (63-125 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032014030","Biztosító betét 24kV/10 A-es 1 db (80-160 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032014050","Biztosító betét 24kV/20 A-es 1 db (200-250 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032014060","Biztosító betét 24kV/31,5 A-es 1 db (315-400 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032014070","Biztosító betét 24kV/40 A-es 1 db (500-630 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032014080","Biztosító betét 24kV/50 A-es 1 db (800-1600 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032015010","Túlfeszültség korlátozó 24kV10kA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","032015020","Függesztő szerelvény túlfeszültség korlátozóhoz 3 fazisra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032016010","1kV KEB-1600 elosztó alapmodul, 8xNH2 (400A), segédüzemmel, ÉHTR/ÉBTR-be, de biztosító aljzatok (lécek) nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032017010","Elavult mintatörzstétel. Ne használd!",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032018010","OTR 250kVA kommunális elosztószekrény, max. 4xNH2 aljzattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032018020","OTR 250kVA kommunális elosztószekrény, max. 4xNH2 aljzattal, fix 4 áramkörös közvilágítási panellel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032018030","OTR 400kVA kommunális elosztószekrény, max. 6xNH2 aljzattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032018040","OTR 400kVA kommunális elosztószekrény, max. 6xNH2 aljzattal, fix 6 áramkörös közvilágítási panellel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032018050","OTR 400kVA ipari elosztószekrény, max. 5xNH2 aljzattal, betáplálási méréssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032019010","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 00, 160A kör oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032019020","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 00, 160A négyszög oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032019030","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 2,  400A kör oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032019040","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 2,  400A négyszög oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020010","NH2 biztosító léc, TIPI elosztókhoz, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020020","NH2 biztosító léc, DIN szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020030","Kábelrögzítő kengyel NH2 léchez, DIN500 szekrénybe (C-52), utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020040","Kábelrögzítő kengyel NH2 léchez, DIN100 szekrénybe (C-64), utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020050","Fogantyú összefogás NH2 Seifel lécnél, DIN szekrénybe",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020060","NH00 biztosító léc, DIN szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020070","Illesztő adapter, szimpla NH00 lécekhez, DIN100 szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020080","Illesztő adapter, szimpla NH00 lécekhez, DIN500 szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020090","Illesztő adapter, dupla NH00 lécekhez, DIN100 szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020100","Illesztő adapter, dupla NH00 lécekhez, DIN500 szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020110","OTR iker biztosító léc 2xNH00 (2x160A) elosztószekrénybe",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032020120","OTR biztosító léc NH2 (400A) elosztószekrénybe",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021010","NH-00 6A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021020","NH-00 10A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021030","NH-00 16A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021040","NH-00 20A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021050","NH-00 25A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021060","NH-00 35A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021070","NH-00 40A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021080","NH-00 50A  olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021090","NH-00 63A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021100","NH-00 80A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021180","NH-2 80A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021190","NH-2 100A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021200","NH-2 125A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021210","NH-2 160A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021220","NH-2 200A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","032021230","NH-2 250A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","033004010","Primer biztosító aljzat tartó vasszerkezet komplet",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","033006010","Kisfeszültségű légvezeték indító vasszerkezet OTRDF állomásra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","033007010","PVC 90mm-es áramköri felszálló cső 6m hosszú, OTR 250-400-hoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","033007020","PVC 110mm-es trafó leszálló cső 6m hosszú, OTR 250-400-hoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","033008010","Esővédő sapka fém OTR állomások leszálló 90 mm-es csövekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","033008020","Esővédő sapka fém OTR állomások leszálló 110mm-es csövekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","034005010","1kV NFA2X 4x25mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","034006010","1kV NFA2X 4x50mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","034007010","1kV NFA2X 4x95mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","034008010","Jelzőkábel SZRMKVM-J 14X2,5",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036001010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, egyujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036001020","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, kétujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036001030","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítes, négyujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036001040","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zsugorcsővel, 63,5mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036001050","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, egyujjas idommal, 89mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036001060","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítes, négyujjas idommal, 89mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036001070","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zsugorcsővel, 89mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036002010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, háromujjas idommal, 114mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036002020","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, négyujjas idommal, 114mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036003010","Kábelvég lezáró sapka 8-17mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036003020","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x10-25mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036003030","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x35-95mm2 - 20kV: 1x95-240mm2 - 35kV: 1x95mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036003040","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x120-240mm2 - 20kV: 1x300-500mm2 - 35kV: 1x150-500mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036003050","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 63,5mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036003060","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 89mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","036004010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 114mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","040201010","Porcelán KT150 szigetelő, szigetelő tartóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","040201020","Porcelán K2 szigetelő, egyirányú feszítő kengyellel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","040201030","Porcelán K2 szigetelő KCS szigetelőtartón",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040301005","KIF 1x16 sodrony",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040301010","KIF 1x25 sodrony",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040301020","KIF 1x35 sodrony",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040302010","KIF 1x50 sodrony",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040303010","KIF 1x95 sodrony",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040303020","KIF 1x70 sodrony",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040304010","KIF NFA2X 1x16 MM2 kötegelve",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040304020","KIF NFA2X 1x25 MM2 kötegelve",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040305010","KIF NFA2X 2x16 vezeték",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040305020","KIF NFA2X 2x25 vezeték",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040306010","KIF NFA2X 4x16 vezeték",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040306020","KIF NFA2X 4x25 vezeték",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040307010","KIF NFA2X 4x50 MM2 négyszál feszítésű",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040307020","KIF NFA2X 4x50+25 MM2 négyszál feszítésű",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040308010","KIF NFA2X 4x95 MM2 négyszál feszítésű",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","040308020","KIF NFA2X 4x95+25 MM2 négyszál feszítésű",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","040501010","BMSZ szekreny, tartóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","040501020","Alumínum tokozott AT1, tartóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","040501030","Alumínum tokozott AT2, tartóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","040501040","Közvilágítási vezérlőszekrény (AR1T) oszlopon",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","040501050","Mérőszekrény AR1T 3F oszlopon",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","040651010","Áramkötés bontás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041001010","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2 faoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041001020","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2  B-800-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041001030","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2  B-1300-tól",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041002010","Lengőtartó horog szalagrögzítéssel faoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041002020","Lengőtartó horog szalagrögzítéssel betonoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041003010","Feszítő fejszerkezet acélszalag rögzítéssel betonoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041004010","Feszítő-elágozó elem szalagrögzítéssel csatlakozóhoz fa és betonoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041005010","Feszítő fejszerkezet horgos rúdcsavarral M20x320/120 feszítő oszlopokra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041005020","Tartó fejszerkezet horgos rúdcsavarral M16x250/120 tartó oszlopokra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041005030","Horgos anya M20-as",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041006010","H2 csatlakozó elem  fa és B-200, B-400 oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041006020","H2 csatlakozó elem  B-1300 -tól",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041006030","H2  csatlakozó elem önálló",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041007010","Gólyafészek kiemelő FB fa bakoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","041007020","Gólyafészek kiemelő B 1300 vasbeton oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","042001010","KT150 szigetelő, szigetelő tartóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","042001020","Egyirányú feszítő kengyel szigetelővel, VL 4+2 -re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","042001030","K2 szigetelő KCS szigetelőtartón",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","045001010","Közvilágítási vezérlőszekrény (AR1T) felszerelése oszlopra védőcsővel, HFKV készülék nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","045001020","Mérőszekrény PVT3060+3030 oszlopra védőcsővel tetőtartó bevezetővel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046001010","Csupasz sodrony tartókötése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046002010","Végkötés csavaros kötőelemmel, csupasz 16-50MM2-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046002020","Végkötés csavaros kötőelemmel, csupasz 50-95MM2-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046003010","Végfeszítő szerelvény 25mm2 csupasz sodronyra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046003020","Végfeszítő szerelvény 35mm2 csupasz sodronyra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046004010","Végfeszítő szerelvény 50mm2 csupasz sodronyra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046004020","Végfeszítő szerelvény 95mm2 csupasz sodronyra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046005010","Lengőtartó négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 30fok-ig 4X25-95/25mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046005020","Lengőtartó négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 90fok-ig 4X25-95/25mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046006010","Végfeszítő négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 2X16-4X25mm2 8kN",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046007010","Végfeszítő négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 4X50-95/25mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046011010","KÖF kereszttartó bekötése földelésbe, beton oszlopon, fölső földelési sínre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046011020","KIF kereszttartó, H2 elem, vbo. földelő sín nullazása",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046011030","KIF NFA2X bekötése vbo. földelő sínre, tartó beton oszlopon",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046011040","Lámpakar nullázás és lámpatest N+PE leágazás készítése csupasz szabadvezetéken",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046011050","Lámpakar nullázás és lámpatest N+PE leágazás készítése szigetelt szabadvezetéken",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","046012010","Csavaros toldókötés nem húzószilárd szigetelt vezetékre 10-35mm2 (tömör vezetékhez is)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","046015010","Távtartó síktartós csupasz vezetékhez (3F+N)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","046015020","Távtartó közvilágítási áramkörös, síktartós csupasz vezetékhez (3F+N+KZV)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","046015030","Távtartó háromfázisú rúdcsavar-tartós csupasz vezetékhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060300010","Kábel fedő- vagy elválasztó téglázás árokból",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302010","1kV alu kábel árokból 4x10",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302020","1kV alu kábel árokból 4x16",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302030","1kV alu kábel árokból 4x25",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302040","1kV alu kábel árokból 4x35",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302050","1kV alu kábel árokból 4x50",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302060","1kV alu kábel árokból 4x70",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302070","1kV réz kábel árokból 4x10",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302080","1kV réz kábel árokból 4x16",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302090","1kV réz kábel árokból 4x25",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302100","1kV réz kábel árokból 4x35",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302110","1kV réz kábel árokból 4x50",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302120","1kV réz kábel árokból 4x70",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302130","20kV XLPE kábel árokból 1x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302140","20kV XLPE kábel árokból 1x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302150","20kV XLPE kábel árokból 1x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302160","35kV XLPE kábel árokból 1x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302170","35kV XLPE kábel árokból 1x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060302180","35kV XLPE kábel árokból 1x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303010","1kV alu kábel árokból 4x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303020","1kV alu kábel árokból 4x120",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303030","1kV alu kábel árokból 4x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303040","1kV réz kábel árokból 4x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303050","1kV réz kábel árokból 4x120",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303060","1kV réz kábel árokból 4x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303070","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303080","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303090","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303100","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303110","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303120","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303130","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060303140","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304010","1kV alu kábel árokból 4x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304020","1kV alu kábel árokból 4x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304030","1kV réz kábel árokból 4x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304040","1kV réz kábel árokból 4x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304050","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304060","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304070","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304080","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304090","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304100","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304110","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304120","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304130","10kV papírkábel árokból, SZAPKMVB 3x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304140","10kV papírkábel árokból, SZAPKMVB 3x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304150","10kV papírkábel árokból, SZAPKMVB 3x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304160","10kV papírkábel árokból, SZAPKOVB/ASZB 3x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304170","10kV papírkábel árokból, SZAPKOVB/ASZB 3x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060304180","10kV papírkábel árokból, SZAPKOVB/ASZB 3x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060305010","20kV papírkábel árokból, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060305020","20kV papírkábel árokból, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","060305030","20kV papírkábel árokból, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306010","1kV alu kábel tartóról 4x10",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306020","1kV alu kábel tartóról 4x16",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306030","1kV alu kábel tartóról 4x25",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306040","1kV alu kábel tartóról 4x35",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306050","1kV alu kábel tartóról 4x50",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306060","1kV alu kábel tartóról 4x70",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306070","1kV réz kábel tartóról 4x10",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306080","1kV réz kábel tartóról 4x16",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306090","1kV réz kábel tartóról 4x25",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306100","1kV réz kábel tartóról 4x35",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306110","1kV réz kábel tartóról 4x50",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306120","1kV réz kábel tartóról 4x70",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306130","20kV XLPE kábel tartóról 1x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306140","20kV XLPE kábel tartóról 1x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306150","20kV XLPE kábel tartóról 1x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306160","35kV XLPE kábel tartóról 1x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306170","35kV XLPE kábel tartóról 1x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060306180","35kV XLPE kábel tartóról 1x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307010","1kV alu kábel tartóról 4x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307020","1kV alu kábel tartóról 4x120",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307030","1kV alu kábel tartóról 4x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307040","1kV réz kábel tartóról 4x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307050","1kV réz kábel tartóról 4x120",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307060","1kV réz kábel tartóról 4x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307070","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307080","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307090","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307100","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307110","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307120","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307130","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060307140","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308010","1kV alu kábel tartóról 4x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308020","1kV alu kábel tartóról 4x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308030","1kV réz kábel tartóról 4x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308040","1kV réz kábel tartóról 4x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308050","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308060","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308070","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308080","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308090","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x95",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308100","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308110","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308120","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308130","10kV papírkábel tartóról, SZAPKMVB 3x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308140","10kV papírkábel tartóról, SZAPKMVB 3x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308150","10kV papírkábel tartóról, SZAPKMVB 3x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308160","10kV papírkábel tartóról, SZAPKOVB/ASZB 3x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308170","10kV papírkábel tartóról, SZAPKOVB/ASZB 3x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060308180","10kV papírkábel tartóról, SZAPKOVB/ASZB 3x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060309010","20kV papírkábel tartóról, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x150",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060309020","20kV papírkábel tartóról, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x185",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060309030","20kV papírkábel tartóról, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x240",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060451010","KÖF kábel összekötő karmantyú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","060452010","KÖF kábel porcelán végelzáró 3F és tartója",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060551010","Acél védőcső árokból 200mm-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060552010","Acél védőcső oszlopról",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","060553010","Betoncső árokból 200mm-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060561010","Kábel acélbilincs oszlopról",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060601010","Kábelszekrény SC300-95/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x25-95 / 4x2,5-35 mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060601020","Kábelszekrény SC300-150/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x50-150 / 1x50-95(150) / 3x16-35 mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060601030","Kábelszekrény SC300-240/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x50-240 / 1x50-150 / 3x16-35 mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060601040","Biztosítószekrény SC300-1xNH2 lábazat telekhatárra egyáramkörös ajzattal betonalappal, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060601050","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító elöl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060601060","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító hátúl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060601070","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító elöl nagyfogyasztói",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060601080","Mérőszekrény S300 3F+bojler lábazattal kismegszakító elöl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060601090","Mérőszekrény S300 3F+bojler lábazattal kismegszakító hátúl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060601100","Mérőszekrény S300 3F lábazattal NH-00 aljzattal nagyfogyasztói",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060602010","Biztosítószekrény S300-1xNH2 épületfalba egyáramkörös ajzattal, lábazat nélkül, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060602020","Mérőszekrény AR1T 3F téglafalba",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060602030","Mérőszekrény S300 3F+bojler kerítésbe, kismegszakító hátul",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060602040","Mérőszekrény S300 3F+bojler téglafalba, kismegszakító elöl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060602050","Kábelcsatlakozó, acél faliszekrény",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060603010","Biztosítószekrény S300-1xNH2 lábazatra (sínszekrényre), egyáramkörös ajzattal, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060603020","Mérőszekrény S300 3F+bojler SC300 lábazatra (utólag) kismegszakító hátul",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060603030","Mérőszekrény S300 3F+bojler SC300 lábazatra (utólag) kismegszakító elől",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060604010","Mérőszekrény AR3 3F+3F hőtáraló lábazattal kismegszakító elől",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060604020","Mérőszekrény AR3 3F+3F hőtáraló lábazattal kismegszakító hátúl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060604030","Mérőszekrény ARKO 57+77 nagyfogyasztói áramváltós mérés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060604040","Mérőszekrény ARKO 57+77 nagyfogyasztói direkt mérés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060652010","Acél kábel elosztószekrény téglafalból",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060653010","KBSZ elosztószekrény elbontása betonalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","060653020","TITÁSZ elosztószekrény elbontása betonalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","063010010","Kábel bújtatás 4x10-70, 1xXLPE",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","063011010","Kábel bújtatás 4x95-150, 1xPE",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","063012010","Kábel bújtatás 4x185-240,3xPE,10kV/Papír",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"TM","063014010","Műanyag kábelfedlap árokba, belterületi KÖF kábelezéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"TM","063015010","Kábel jelzőszalag terítése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"TM","063016010","Jelzőcimke egyedi felirattal KÖF kábelre 5fm-ként rögzítve, nyomvonal hosszban számolva",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065001010","Védőcső flexibilis gégecső 63mm fektetése, toldókarmantyú nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065001020","Védőcső flexibilis gégecső 90mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065001030","Védőcső flexibilis gégecső 110mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065001040","Védőcső flexibilis gégecső 160mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065001050","Védőcső szálas gégecső 110mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065001060","Védőcső szálas gégecső 160mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065002010","Gége védőcső ATM  63mm rögzítése oszlopra, szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065002020","Gége védőcső ATM  90mm rögzítése oszlopra, szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065003010","Gége védőcső ATM  110mm rögzítése oszlopra, szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065003020","Gége védőcső ATM  160mm rögzítése oszlopra, szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065004010","Vezetékvédő burkolat oszlopra 2,75m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065004020","Vezetékvédő burkolat oszlopra 2,75m nagy",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065005010","Védőcső KPE víznyomócső 63mm 7,5bar fektetése, vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065005020","Védőcső KPE víznyomócső 90mm 7,5bar fektetése, vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065005030","Védőcső szálas KPE víznyomócső 110mm 10bar fektetése vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065005040","Védőcső szálas KPE víznyomócső 160mm 10bar fektetése vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065006010","Védőcső szálas összepattintós félcső 110mm fektetése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065006020","Védőcső szálas összepattintós félcső 160mm fektetése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065015010","Kábel csőbe 4x10-70, 1xXLPE",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065016010","Kábel csőbe 4x95-150, 1xPE",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","065017010","Kábel csőbe 4x185-240, 3xPE, 10kV/Papír",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065020010","KIF kábel rögzítése beton oszlopon 4×50 mm2-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065020020","KIF kábel rögzítése fa oszlopon 4×50 mm2-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065021010","KIF kábel rögzítése beton oszlopon 4×95-240 mm2-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065021020","KIF kábel rögzítése fa oszlopon 4×95-240 mm2-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065022010","KÖF kábel rögzítése beton oszlopon szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065022020","KÖF kábel rögzítése vasoszlopon szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065023010","1kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs H07V2-K 4x1x240-300 mm2 vezetékhez (egymásra építhető, 2xM8 fémdűbellel, csavarokkal)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065023025","20kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs 3x1x35 mm2 kábelhez (NEM egymásra építhető, 1xM10 fémdűbellel, csavarokkal)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","065023030","20kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs 3x1x(95-240) mm2 kábelhez (NEM egymásra építhető, 1xM10 fémdűbellel, csavarokkal)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066005020","Kábelszekrény DIN100.00, 2xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066005030","Kábelszekrény DIN100.00, 2xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066005040","Kábelszekrény DIN100.00, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066005045","Kábelszekrény DIN100.0, 2xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066005060","Kábelszekrény DIN100.0, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066005065","Kábelszekrény DIN100.0, 3xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066005080","Kábelszekrény DIN100.1, 4xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066005090","Kábelszekrény DIN100.0, 4xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066005100","Kábelszekrény DIN100.0, 5xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006010","Kábelszekrény DIN100.1, 2xNH2 + 8xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006020","Kábelszekrény DIN100.1, 3xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006040","Kábelszekrény DIN100.1, 4xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006050","Kábelszekrény DIN100.1, 5xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006060","Kábelszekrény DIN100.1, 6xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006070","Kábelszekrény DIN100.2, 5xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006080","Kábelszekrény DIN100.2, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006090","Kábelszekrény DIN100.2, 8xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006100","Kábelszekrény DIN100.2, 8xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006110","Kábelszekrény DIN100.1 630A, 7xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006120","Kábelszekrény DIN100.1 630A, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006130","Kábelszekrény DIN100.2 630A, 9xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066006140","Kábelszekrény DIN100.2 630A, 10xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066007070","Kábel faliszekrény DIN500.0, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066008080","Kábel faliszekrény DIN500.1, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","066008090","Kábel faliszekrény DIN500.1, 7xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070101010","Lámpaoszlop RK4 pörgetett vasbeton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070101020","Lámpaoszlop RK5 pörgetett vasbeton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070101030","Lámpaoszlop RS6 pörgetett vasbeton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070102010","Lámpaoszlop RS7 pörgetett vasbeton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070102020","Lámpaoszlop RS8 pörgetett vasbeton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070102030","Lámpaoszlop RS9 pörgetett vasbeton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070102040","Lámpaoszlop RS10 pörgetett vasbeton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070102050","Lámpaoszlop RS11 pörgetett vasbeton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070102060","Lámpaoszlop RS12 pörgetett vasbeton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070151010","Lámpaoszlop vbo. L5.6",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070152010","Lámpaoszlop vbo. L9.8-12",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070153010","Lámpaoszlop acél NS 4,5-8m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070153020","Lámpaoszlop AL, KALU 4,5-6,5m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070153030","Lámpaoszlop AL 8-10m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070154010","Lámpaoszlop acél N, N8 9-13m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070154020","Lámpaoszlop acél N, N8 15-18m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070155010","Lámpaoszlop acél E, E8 9-13m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070155020","Lámpaoszlop acél E 15-18m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070156010","Lámpaoszlop acél EK8 10-18m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070156020","Lámpaoszlop acél EK 10-18m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070206010","Lámpakar acél csőcsonk VÁT-H4 oszlopon",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070206020","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x11",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070206030","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x11",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070206160","Lámpakar alumínium L oszlopon x11",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070207080","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x21",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070207090","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x21",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070207120","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x31",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070207130","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x31",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070207180","Lámpakar alumínium L oszlopon x21",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070208040","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x12",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070208050","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x12",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070208170","Lámpakar alumínium L oszlopon x12",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070209060","Lámpakar acél N8-E8-EK8 oszlopon x14",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070209070","Lámpakar acél N-E-EK oszlopon x14",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070209100","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x22",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070209110","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x22",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070209140","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x32",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070209150","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x32",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070209190","Lámpakar alumínium L oszlopon x22",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070311010","Karos irányfény lámpatest, 36W",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070312010","Karos közúti lámpatest, 70W",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070312020","Karos közúti lámpatest, 100W",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070313010","Karos főúti lámpatest, 150W",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070313020","Karos főúti lámpatest, 250W",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070314010","Oszlopfej lámpatest, 70W",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070314020","Oszlopfej lámpatest, 100W",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","070451010","Lámpaoszlop szerelvénylap",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072003010","Lámpakar csőcsonk betonoszlopra, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072003020","Lámpakar csőcsonk faoszlopra, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072004010","Lámpakar betonoszlopra, 0,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072004020","Lámpakar betonoszlopra, 0,95m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072004030","Lámpakar faoszlopra, 0,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072004040","Lámpakar faoszlopra, 0,95m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072005010","Lámpakar betonoszlopra, 1,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072005020","Lámpakar faoszlopra, 1,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072006010","Lámpakar KS5-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 0,5m benyúlású, egykaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072006020","Lámpakar KS10-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, egykaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072006030","Lámpakar KS10-15/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, egykaros, 15°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072007010","Lámpakar KS15-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1,5m benyúlású, egykaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072008010","Lámpakar KD5-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 0,5m benyúlású, duplakaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072008020","Lámpakar KD10-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, duplakaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072009010","Lámpakar KD15-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1,5m benyúlású, duplakaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","072010010","Lámpaoszlop illesztő elem L5.6 vasbeton oszlopra, oszlopfejes lámpatesthez (27/60mm)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","074001010","Lámpatest tápvezeték lámpakarokba, átfeszítésekre 3x2,5CU",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","074001020","Lámpatest tápvezeték lámpaoszlopba 3x2,5CU",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","074002010","Csatlakozó-biztosító doboz, két E14 aljzattal, (1-2)x4x10mm2 kábelekhez, RS/RK/N/E/EK/L oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","074002020","Csatlakozó-biztosító doboz, három E14 aljzattal, (1-3)x4x(10-16)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","074003010","Biztosító doboz, egy E14 aljzattal, 1x4x(25-50) kábelekhez, RK/RS4-6,5/L5,6 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","074003020","Biztosító doboz, egy E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50) kábelekhez, RK/RS4-6,5/L5,6 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","074003030","Biztosító doboz, két E14 aljzattal, 1x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","074003040","Biztosító doboz, két E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","074003050","Biztosító doboz, három E14 aljzattal, 1x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","074003060","Biztosító doboz, három E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","101101010","KIF feszültségmentesítési és kiértesítési díj (egy napra, egy munkaterületre)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","101102010","KÖF feszültségmentesítési és kiértesítési díj (egy napra, egy munkaterületre)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","102101010","KÖF kábel átvételi alapdiagnosztika (egy napra, egy munkaterületre)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","102102010","Elavult mintatörzstétel! Ne használd!",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","102103010","Nullázási hurokellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal, munkánként",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201001010","F7M fa egyes oszlop +1eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201001020","F8M fa egyes oszlop +1eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201002010","F7M fa egyes oszlop +2eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201002020","F8M fa egyes oszlop +2eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201002030","F10M fa egyes oszlop +2eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201003010","FB7M fa bakoszlop +2eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201003020","FB8M fa bakoszlop +2eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201004010","FB7M fa bakoszlop +4eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201004020","FB8M fa bakoszlop +4eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201004030","FB10M fa bakoszlop +4eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201007010","Fa kitámasztott oszlop  2×7M+2×1eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201007020","Fa kitámasztott oszlop  2×8M+2×1eG betongyám",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201108010","F7M fa egyes oszlop építése, meglévő 1eG betongyámra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","201108020","F8M fa egyes oszlop építése, meglévő 1eG betongyámra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202001010","B 8,5-200-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202001020","B 10-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202001030","B 12-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202001040","B 14-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202102010","B 8,5-200-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202102020","B 10-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202102030","B 12-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202102040","B 14-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202103010","B 10-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202103020","B 12-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202103030","B 14-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202104010","B 10-1300-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202104020","B 12-1300-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202105010","B 10-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202105020","B 12-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202105030","B 14-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202106010","B 12-2800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","202106020","B 14-2800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","203101010","V 12-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","203101020","V 12-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","203102010","V 15-2500-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","203102020","V 15-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","203102030","V 15-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","203103010","V 18-2500-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","203103020","V 18-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","203103030","V 18-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204001010","Tartó kereszttartó B-1300-as oszlopra VÁT-H 2-70005",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204002010","Tartó kereszttartó acél háromszög elrendezésű B-800-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204002020","Tartó kereszttartó acél háromszög elrendezésű B-1300-tól",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","204003010","Adapterkészlet kettős felfüggesztésű acél háromszög elrendezésű tartó kereszttartóhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204004010","Tartó kereszttartó szűkített (csak burkolt hálózatra) B-800-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204004020","Tartó kereszttartó szűkített (csak burkolt hálózatra) B-1300-tól",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204005010","Saroktartó kereszttartó B-800-ig  2-70007",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204005020","Saroktartó kereszttartó B-1300-tól  2-70007",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204006010","Tartó kereszttartó alsó kétrendszerű (hordó elrendezés)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204006020","Tartó kereszttartó felső kétrendszerű (hordó elrendezés)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204007010","Tartó kereszttartó középső kétrendszerű (hordó elrendezés)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204008010","Leágazó kereszttartó FAM laza csatlakozáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204009010","Feszítő kereszttartó B-1300 oszlopra VÁT-H 2-70016",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204009015","Feszítő kereszttartó B-1800-2800 oszlopra VÁT-H 20-7-011",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204009020","Feszítő leágazó kereszttartó B-1300-tól 20-7-011 (fázistávolság 1000mm)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204009030","Feszítő törésponti kereszttartó B-1300-tól 20-7-027 (fázistávolság 1400mm)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204009040","Feszítő egysíkú kereszttartó BB 12-1350-re 20-7-041, SF6 TMOK telepítéskori fejszerkezet felújításhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204010010","Feszítő kereszttartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70030",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204010020","Feszítő-leágazó kereszttartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70033",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204011010","Feszítő kereszttartó fa bak oszlophoz 2-70010",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","204011020","Feszítő kereszttartó beton bak oszlophoz 2-70010",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205001010","Oszlopkapcsolo felerosito vasszerkezet 20-7-028/1,2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205001020","Oszlopkapcsoló tartó vasszerkezet oszlopcsúcsra VÁT-H 2-70119/1",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205002010","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B(12-14)-(1800-2800) oszlopra\t",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205002020","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B(12-14)-400 oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205002030","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B12-(800-1300) oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205002040","Függőleges OK-2 felerősítő vasszerkezet betonoszlopra VÁT-H 20-7-019",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205002050","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) felerősítő vasszerkezet B12-14/400-800",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205002060","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) felerősítő vasszerkezet B12-14/1300-2800",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205003010","C1 csúcstartó B-1300-as oszlopra 1-es felgüggesztés VÁT-H 2-70003",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205004010","C2 csúcstartó B-1300-as oszlopra 2-es felgüggesztés VÁT-H 2-70004",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205004020","Csúcstartó B-1300-as oszlopra 1 és 2-es felgüggesztés VÁT-H 2-70009 SBH-130",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205005010","Csúcstartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70031",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205006010","Burkolt leesésgátló kereszttartóra VÁT-H 21-7-007/2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205006020","Burkolt leesésgátló csúcstartóra VÁT-H 21-7-007/1",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205007010","Terelőkar beton oszlopra VÁT-H 2-70022",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205007020","Terelőkar portál oszlop keresztartóra (2-70012-re - fázistávolság 2000mm)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205007030","Terelőkar vasoszlopra VÁT-H 2-70025",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205007040","Terelőkar vasoszlop csúcstartóra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205008010","Túlfeszültség korlátozó tartó vasszerkezet, földkábel-szabadvezeték csatlakozáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205010010","Keretföldelő 1x1m-es KÖF OK hajtáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205012010","Keretföldelés 2x2m, OTR250-400 állomáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205109010","Rúdföldelés 3m-es",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","205111010","Betonlemez KÖF OK kezelő helyhez, 1x1m keretföldelés fölé",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","206101010","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  50 mm2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","206101020","KÖF Burkolt XLPE /BSZV/ 50 MM2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","206102010","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  95 mm2  1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","206102020","KÖF Burkolt XLPE /BSZV/ 95 MM2 1x3 szálas",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","206103010","KÖF 1x50 vezeték utánszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","206104010","KÖF 1x95 vezeték utánszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207001010","Oszlopkapcsoló vízszintes OK-2, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207001020","Oszlopkapcsoló vízszintes OK-2, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207001030","Oszlopkapcsoló függőleges OK-2, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207001040","Oszlopkapcsoló függőleges OK-2, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207001050","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) OK-2-MV, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207001060","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) OK-2-MV, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","207002010","STS támszigetelő 2 soros OK2-höz, 3F",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003010","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett B-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003020","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett B-14 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003030","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BB-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003040","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BPF-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003050","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BBPF-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003060","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-12-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003070","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-12-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003080","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-15-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003090","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-15-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003100","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-18-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003110","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-18-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003210","TMOK AUG-24-400 B-12-1300-1800-2800-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003220","TMOK AUG-24-400 B-14-1800-2800-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003230","TMOK AUG-24-400 BB-12-1350-es oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003240","TMOK AUG-24-400 BBPF-12-2700(H20), BPF-12-2700(H2) oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003250","TMOK AUG-24-400 BPT-12-600(H2), BPF-12-2600 (H20) oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003280","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 2500-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003290","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 2500-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003300","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 3550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003310","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 3550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003320","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 4550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207003330","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 4550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207004010","ABB Sectos TMOK vezérlőszekrény, Prolan",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207004020","ABB Sectos TMOK vezérlőszekrény, Vertesz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207004030","VERTESZ vezérlőszekrény  AUG-24-400 TMOK -hoz komplett",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207004040","PROLAN vezérlőszekrény  AUG-24-400 TMOK -hoz komplett",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207004050","RM6 VTFR vezérlőszekrény, Prolan, GPRS kommunikációval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207005010","Tartószigetelő 20 kV-os fejszerelvényes műanyag oldalmegfogással 50 mm2 csupasz AASC-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207005020","Tartószigetelő 20 kV-os fejszerelvényes műanyag oldalmegfogással 95 mm2 csupasz AASC-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207005030","Saroktartó szigetelő 20kV-os nyakhornyos műanyag csupasz AASC-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207005040","Tartószigetelő 20kV-os fejszerelvényes műanyag 50mm2 BSZV-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207005050","Tartószigetelő 20kV-os fejszerelvényes műanyag 95mm2 BSZV-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207006010","Terelőszigetelő 20kV-os FAM-ozható",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207007010","Feszítő szigetelő 1db 24 kV-ra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","207008010","Feszítő szigetelő kettős felfüggesztés 24 kV-ra, villás közdarabbal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208001010","Saroktartó kötés spirál 50 mm2 AASC-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208001020","Saroktartó kötés spirál 95 mm2 AASC-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208001030","Saroktartó kötés spirál 50 mm2 BSZV-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208001040","Saroktartó kötés spirál 95 mm2 BSZV-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208002010","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 50 mm2 AASC",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208002020","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 95 mm2 AASC",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208002030","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 50 mm2 BSZV-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208002040","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 95 mm2 BSZV-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208003010","Végkötés csavaros feszítővel 25-120 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208104010","Rezgéscsillapító spirál csupasz 95mm2 vezetékre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208107010","Leágazó KÖF FAM áramkötés (csak a kötőelem)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208107020","Áramkötési és földelő-rövidrezárási csatlakozó kengyel BSZV-hez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208109010","Toldókötés préselt húzószilárd AASC 25mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208109020","Toldókötés préselt húzószilárd AASC 35mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208109030","Toldókötés préselt húzószilárd AASC 50mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208109040","Toldókötés préselt húzószilárd AASC 95mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208109050","Toldókötés NFA2X 16mm2 húzószilárd, zsugorcsővel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208109060","Toldókötés NFA2X 25mm2 húzószilárd, zsugorcsővel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208109070","Toldókötés NFA2X 50mm2 húzószilárd, zsugorcsővel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208109080","Toldókötés NFA2X 95mm2 húzószilárd, zsugorcsővel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208109090","Toldókötés préselt húzószilárd BSZV 50mm2, zsugorcsővel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208109100","Toldókötés préselt húzószilárd BSZV 95mm2, zsugorcsővel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208110010","KÖF kereszttartó földelése faoszlopon (rúdföldelés nélkül)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","208110020","KIF potenciálrögzítő földelés faoszlopon (rúdföldelés nélkül)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","209001010","Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","209001020","Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 35kV-ra, vagy 20 kV-on az oldalszorítású műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","209001030","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","209001040","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 35kV-ra, vagy 20 kV-on az oldalszorítású műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","209002010","Madárvédő burkolat kettős álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","209002020","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat kettős álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","209003010","Madárvédő szárnyterelő lap egyes feszítő szigetelőlánchoz 3 fázisra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","209004010","Madárvédő szárnyterelő lap kettős feszítő szigetelőlánchoz 3 fázisra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","209005010","Mintatörzstétel! 2019-től a madárvédő készlet része a hosszabbító. Ne használd!",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","209006010","Madárvédő kétoldali kiülőhely oszlopkapcsolóhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301001010","Transzformátor 22/0,4kV 50kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301001020","Transzformátor 22/0,4kV 100kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301001030","Transzformátor 22/0,4kV 160kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301001040","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 50kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301001050","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 100kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301001060","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 160kVA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301001070","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 100kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301001080","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 160kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301002010","Transzformátor 11/0,4kV 250kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301002020","Transzformátor 11/0,4kV 400kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301002030","Transzformátor 22/0,4kV 250kVA, KIF zászlóval (1xM16)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301002040","Transzformátor 22/0,4kV 400kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301002050","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 250kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301002060","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 400kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301003010","Transzformátor 11/0,4kV 630kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301003020","Transzformátor 11/0,4kV 1000kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301003030","Transzformátor 11/0,4kV 1600kVA, KIF zászlóval (2xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301003040","Transzformátor 22/0,4kV 630kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301003050","Transzformátor 22/0,4kV 1000kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","301003060","Transzformátor 22/0,4kV 1600kVA, KIF zászlóval (2xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302003010","20kV RM6 NB-DI+VIP45, egy vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302003020","20kV RM6 NB-DI+VIP400, egy vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302003030","20kV RM6 NB-BI+VIP400, egy vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302004010","20kV RM6 NB-IDI+VIP45, két vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302004020","20kV RM6 (NB-III),nem bővíthető, három vonali leágazással, kapcsolóállomásba, NE használd új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302004030","20kV RM6 NB-IDI+VIP400, két vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302004040","20kV RM6 NB-IBI+VIP400, két vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302005010","20kV RM6 NB-IIDI+VIP45, három vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302005020","20kV RM6 NB-DIDI+VIP45, két vonali-, két tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302005030","20kV RM6 (NB-IIII),nem bővíthető, négy vonali leágazással, kapcsolóállomásba, NE használd új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302005040","20kV RM6 NB-IIDI+VIP400, három vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302005050","20kV RM6 NB-DIDI+VIP400, két vonali-, két KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302005070","20kV RM6 (NB-TIII),nem bővíthető, három vonali leágazással, 20kV/230V feszültségváltóval, NE használd új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302005080","20kV RM6 NB-IIBI+VIP400, három vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302005090","20kV RM6 NB-BIBI+VIP400, két vonali-, két KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302006010","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, kétfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302006020","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, háromfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302006030","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, négyfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302007010","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, kétfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302007020","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, háromfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302007030","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, négyfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302008010","20kV ÉHTR SM6 kapcsoló cella, csak szerelési díj",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302009010","20kV ÉHTR SM6 megszakító cella, csak szerelési díj",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302010010","20kV ÉHTR SM6 mérőváltó cella, csak szerelési díj",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","302013010","Biztositó aljzat túlfeszültség korlátozóval betét nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302014010","Biztosító betét 24kV/2 A-es 1 db (25-40 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302014020","Biztosító betét 24kV/4 A-es 1 db (50-63 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302014025","Biztosító betét 24kV/6,3 A-es 1 db (63-125 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302014030","Biztosító betét 24kV/10 A-es 1 db (80-160 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302014050","Biztosító betét 24kV/20 A-es 1 db (200-250 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302014060","Biztosító betét 24kV/31,5 A-es 1 db (315-400 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302014070","Biztosító betét 24kV/40 A-es 1 db (500-630 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302014080","Biztosító betét 24kV/50 A-es 1 db (800-1600 kVA)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302015010","Túlfeszültség korlátozó 24kV10kA",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","302015020","Függesztő szerelvény túlfeszültség korlátozóhoz 3 fazisra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302016010","1kV KEB-1600 elosztó alapmodul, 8xNH2 (400A), segédüzemmel, ÉHTR/ÉBTR-be, de biztosító aljzatok (lécek) nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302017010","Elavult mintatörzstétel. Ne használd!",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302018010","OTR 250kVA kommunális elosztószekrény, max. 4xNH2 aljzattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302018020","OTR 250kVA kommunális elosztószekrény, max. 4xNH2 aljzattal, fix 4 áramkörös közvilágítási panellel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302018030","OTR 400kVA kommunális elosztószekrény, max. 6xNH2 aljzattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302018040","OTR 400kVA kommunális elosztószekrény, max. 6xNH2 aljzattal, fix 6 áramkörös közvilágítási panellel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302018050","OTR 400kVA ipari elosztószekrény, max. 5xNH2 aljzattal, betáplálási méréssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302019010","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 00, 160A kör oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302019020","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 00, 160A négyszög oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302019030","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 2,  400A kör oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302019040","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 2,  400A négyszög oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020010","NH2 biztosító léc, TIPI elosztókhoz, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020020","NH2 biztosító léc, DIN szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020030","Kábelrögzítő kengyel NH2 léchez, DIN500 szekrénybe (C-52), utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020040","Kábelrögzítő kengyel NH2 léchez, DIN100 szekrénybe (C-64), utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020050","Fogantyú összefogás NH2 Seifel lécnél, DIN szekrénybe",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020060","NH00 biztosító léc, DIN szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020070","Illesztő adapter, szimpla NH00 lécekhez, DIN100 szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020080","Illesztő adapter, szimpla NH00 lécekhez, DIN500 szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020090","Illesztő adapter, dupla NH00 lécekhez, DIN100 szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020100","Illesztő adapter, dupla NH00 lécekhez, DIN500 szekrénybe, utólagos bővítéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020110","OTR iker biztosító léc 2xNH00 (2x160A) elosztószekrénybe",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302020120","OTR biztosító léc NH2 (400A) elosztószekrénybe",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021010","NH-00 6A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021020","NH-00 10A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021030","NH-00 16A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021040","NH-00 20A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021050","NH-00 25A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021060","NH-00 35A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021070","NH-00 40A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021080","NH-00 50A  olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021090","NH-00 63A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021100","NH-00 80A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021110","NH-00 100A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021120","NH-00 125A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021130","NH-00 160A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021180","NH-2 80A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021190","NH-2 100A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021200","NH-2 125A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021210","NH-2 160A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021220","NH-2 200A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021230","NH-2 250A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021240","NH-2 315A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021250","NH-2 355A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021260","NH-2 400A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021270","NH-2 400A vörösréz átvezető kés behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021280","NH-3 250A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021290","NH-3 315A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021300","NH-3 355A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021310","NH-3 400A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021320","NH-3 500A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302021330","NH-3 630A olvadóbetet behelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101010","BHTR Galaxi/Kozmosz házakhoz cserepes nyeregtető",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101020","BHTR Kozmosz 630kVA, KÖF-KIF kapcsolóberendezés nélkül, kiszállítás és daruzás nélkül, bontott újrabeépítése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101040","20kV RM6 NB-DI+VIP45, egy vonali-, egy tr.leágazással, új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101050","20kV RM6 NB-IDI+VIP45, két vonali-, egy tr.leágazással, új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101060","20kV RM6 NB-IIDI+VIP45, három vonali-, egy tr.leágazás, új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101061","20kV RM6 NB-DIDI+VIP45, két vonali-, két tr.leágazással, új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101062","20kV RM6 NB-DIDI+VIP400, két vonali-, két KÖF nagyfogyasztói leágazással, új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101063","20kV RM6 (NB-III),nem bővíthető, három vonali leágazással, kapcsolóállomásba (BHKA), új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101064","20kV RM6 (NB-IIII),nem bővíthető, négy vonali leágazással, kapcsolóállomásba (BHKA), új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101065","20kV RM6 (NB-TIII),nem bővíthető, három vonali leágazással, 20kV/230V feszültségváltóval, új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","302101070","20kV RM6 transzformátor kábel szerelvényezve, hagyományos transzformátorral szerelt új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101090","20kV RM6 vonali leágazás működtető motor (24VDC), gyárilag beépítve, új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101100","20kV RM6 vonali leágazás zárlatérzékelő, gyárilag beépített áramváltókkal, új Galaxi BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101110","1kV KEB-1600 elosztó alapmodul, max. 8xNH2 (400A), segédüzemmel, Galaxi BHTR-be, biztosító aljzatok nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101120","1kV 2xNH3 (1260A) iker biztosító aljzat (léc), M12 préssarus csatlakozáshoz (2x4x1x400-500 rézkábellel), bilincsekkel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101130","1kV 2xNH2 (800A) iker biztosító aljzat (léc), közvetlen 240 mm2 V-csatlakozókkal, bilincsekkel (Nem TIPI kompatibilis)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101140","1kV 1xNH2 (400A) biztosító aljzat (léc), közvetlen 95-240 mm2 V-csatlakozókkal, bilincsekkel (Nem TIPI kompatibilis)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101150","1kV KEB-1600 alapmodul mérés, áramváltókkal, CC55 mérőszekrénnyel, jelzőkábelezve, védőcsövezve, bekötés nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101160","1kV KEB-1600 bővítőmodul, bal- vagy jobb oldali, max. 4xNH2 (400A), BHTR/ÉHTR/ÉBTR-be, biztosító aljzatok nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101170","1kV KEB-1600 bővítőmodul mérés, áramváltókkal, jelzőkábelezve, védőcsövezve, bekötés és mérőszekrény nélkül (ARKO55-höz)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101180","1kV KEB-1600 közvilágítási bővítőmodul, bal- vagy jobb oldali, fix. 6x1F áramkörrel, BHTR/ÉHTR/ÉBTR-be, bilincsekkel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101190","1kV KEB-1600 közvilágítási bővítőmodul, bal- vagy jobb oldali, fix. 12x1F áramkörrel, BHTR/ÉHTR/ÉBTR-be, bilincsekkel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302101200","1kV 2xNH00 (2x160A) biztosító aljzatok (léc), közvetlen 25-95 mm2 V-csatlakozókkal, bilincsekkel (Nem TIPI kompatibilis)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302102010","BHTR Galaxi 1000kVA/ 8-12-16×NH2 áramkörrel, KÖF-KIF kapcsolóberendezések nélkül, kiszállítás és daruzás nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302102020","BHKA Galaxi kapcsolóállomás, 2db RM6-hoz, KÖF kapcsolóberendezések nélkül, kiszállítás és daruzás nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302103010","20kV RM6 vonali leágazás működtető motor (24VDC), gyárilag beépítve, új RM6ba,  NE használd új Kozmosz/Galaxi-ba",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302103030","20kV RM6 vonali leágazás zárlatérzékelő, kábelre húzható áramváltókkal, meglévő állomás, meglévő RM6-jába",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302103040","20kV RM6 vonali zárlatérzékelő, beépített áramváltókkal, meglévő vagy új állomás, új RM6-jához.Új Galaxihoz ne használd!",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302120130","2xNH00 iker biztosító léc, KTW-250E/400E BHTR-be",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302122010","Kapcsolóállomás, 2-3 mezős RMU-hoz, távműködtetés kiépítési lehetőség nélkül, daruzással (jelenleg KTW-K3)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302123010","Kapcsolóállomás, 2-4 mezős RMU-hoz, távműködtetés kiépítési lehetőséggel, daruzás nélkül (jelenleg KTW-K4)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302123020","BHTR 22kV/250kVA, KÖF biztosító aljzattal, 5xNH2 leágazás, 6xB KZV. leágazás, daruzás nélkül (jelenleg KTW-250E-KZV)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302123030","BHTR 22kV/250kVA, KÖF biztosító aljzattal, 5xNH2 leágazás, KZV. nélkül, daruzás nélkül (jelenleg KTW-250E)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302123040","BHTR 11-22kV/400kVA, 2-3 mezős RM6-hoz, 5xNH2 leágazás, 6xB KZV. leágazás, daruzás nélkül (jelenleg KTW-400E-KZV)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302123050","BHTR 11-22kV/400kVA, 2-3 mezős RM6-hoz, 5xNH2 leágazás, KZV. nélkül, daruzás nélkül (jelenleg KTW-400E)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","302124010","BHTR 11-22kV/1600kVA, 2-4 mezős RM6-hoz, KIF elosztó nélkül, KZV. nélkül, daruzás nélkül (jelenleg KTW-1600E)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","303004010","Primer biztosító aljzat tartó vasszerkezet komplet",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","303006010","Kisfeszültségű légvezeték indító vasszerkezet OTRDF állomásra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","303007010","PVC 90mm-es áramköri felszálló cső 6m hosszú, OTR 250-400-hoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","303007020","PVC 110mm-es trafó leszálló cső 6m hosszú, OTR 250-400-hoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","303008010","Esővédő sapka fém OTR állomások leszálló 90 mm-es csövekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","303008020","Esővédő sapka fém OTR állomások leszálló 110mm-es csövekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","303101010","OTR 20/250 tartó és indító vasszerkezet komplett",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","303102010","OTR 20/400 tartó és indító vasszerkezet komplett",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","303103010","OTR 20/160 FB fejállomás vasszerkezet VÁT-H 3-00012 szigetelt vezeták elvezetéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","303105010","OTRDF transzformátor felfüggesztő vasszerkezet",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","303105020","OTRD trafotaró zsámoly  3-7-019 felerősítő elemekkel de rögzító rúdcsavar nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304005010","1kV NFA2X 4x25mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304006010","1kV NFA2X 4x50mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304007010","1kV NFA2X 4x95mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304008010","Jelzőkábel SZRMKVM-J 14X2,5",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304101010","750V flexibilis, zöld/sárga, réz vezeték (H07V-K) 16 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304101020","750V flexibilis, zöld/sárga, réz vezeték (H07V-K) 25 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304102010","750V flexibilis, zöld/sárga, réz vezeték (H07V-K) 35 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304102020","750V flexibilis, zöld/sárga, réz vezeték (H07V-K) 50 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304102030","20kV BSZV leszálló vezeték 50mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304103010","750V flexibilis, zöld/sárga, réz vezeték (H07V-K) 95 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304103020","20kV BSZV leszálló vezeték 95mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304103030","750V flexibilis, fekete, réz vezeték (H07V2-K) 120 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304104010","750V flexibilis, fekete, réz vezeték (H07V2-K) 240 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","304104020","750V flexibilis, fekete, réz vezeték (H07V2-K) 300 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","305006010","Áramkötés oszlopos TPC primer csapjaira, komplett",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305007010","OTRDF vasszerkezet földelése, rúdföldelés nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305008010","OTR 20/250-400 vasszerkezet földelés, rúdföldelés nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101010","Áramkötés 16mm2/M10 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101020","Áramkötés 16mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101030","Áramkötés 25mm2/M10 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101040","Áramkötés 25mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101050","Áramkötés 35mm2/M10 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101060","Áramkötés 35mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101070","Áramkötés 50mm2/M10 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101080","Áramkötés 50mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101090","Áramkötés 25mm2/M10 ALU saruval ASC/AASC vezetékre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101100","Áramkötés 35mm2/M10 ALU saruval ASC/AASC vezetékre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101110","Áramkötés 50mm2/M10 ALU saruval ASC/AASC vezetékre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101120","Áramkötés 50mm2/M12 ALU saruval ASC/AASC vezetékre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101130","Áramkötés 50mm2/M12 ALU saruval NFA2X/BSZV vezetékre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305101140","Áramkötés 50mm2/M12 ALU-RÉZ saruval NFA2X/BSZV vezetékre, rögzítőcsavar nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305102010","Áramkötés 95mm2/M10 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305102020","Áramkötés 95mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305102030","Áramkötés 120mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305102040","Áramkötés 120mm2/M16 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305102050","Áramkötés 95mm2/M12 ALU saruval ASC/AASC vezetékre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305102060","Áramkötés 95mm2/M12 ALU saruval NFA2X/BSZV vezetékre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305102070","Áramkötés 95mm2/M12 ALU-RÉZ saruval NFA2X/BSZV vezetékre, rögzítőcsavar nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305103010","Áramkötés 240mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305103020","Áramkötés 240mm2/M16 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305103030","Áramkötés 300mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre, galvanizált rögzítőcsavarral, OTR szekrénybe",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305103040","Áramkötés 300mm2/M16 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305104010","Áramkötés transzformátor KÖF csatlakozó zászló (1xM12), kábelvégelzáró saruhoz, hagyományos géphez, BHTR/ÉHTR állomásba",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305105010","Áramkötés transzformátor KIF zászló (1xM16), saruzott 240mm2 réz leszálló vezetékhez, hagyományos 250-400kVA gépekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305105020","Áramkötés transzformátor KIF zászló (4xM12), saruzott 240mm2 alu.leszálló vezetékhez, hagyományos 250-400kVA gépekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305109010","Színjelölő zsugorcső zöld 10-35KIF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305109020","Színjelölő zsugorcső sárga 10-35KIF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305109030","Színjelölő zsugorcső piros 10-35KIF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305109040","Színjelölő zsugorcső kék 10-35KIF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305109050","Színjelölő zsugorcső zöld 50-95KIF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305109060","Színjelölő zsugorcső sárga 50-95KIF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305109070","Színjelölő zsugorcső piros 50-95KIF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305109080","Színjelölő zsugorcső kék 50-95KIF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305110010","Színjelölő zsugorcső zöld 120-300KIF 95-150KÖF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305110020","Színjelölő zsugorcső sárga 120-300KIF 95-150KÖF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305110030","Színjelölő zsugorcső piros 120-300KIF 95-150KÖF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305110040","Színjelölő zsugorcső kék 120-300KIF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305110050","Színjelölő zsugorcső zöld 240-500KÖF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305110060","Színjelölő zsugorcső sárga 240-500KÖF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","305110070","Színjelölő zsugorcső piros 240-500KÖF, 100mm hosszú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306001010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, egyujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306001020","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, kétujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306001030","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítes, négyujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306001040","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zsugorcsővel, 63,5mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306001050","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, egyujjas idommal, 89mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306001060","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítes, négyujjas idommal, 89mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306001070","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zsugorcsővel, 89mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306002010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, háromujjas idommal, 114mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306002020","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, négyujjas idommal, 114mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306003010","Kábelvég lezáró sapka 8-17mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306003020","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x10-25mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306003030","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x35-95mm2 - 20kV: 1x95-240mm2 - 35kV: 1x95mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306003040","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x120-240mm2 - 20kV: 1x300-500mm2 - 35kV: 1x150-500mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306003050","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 63,5mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306003060","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 89mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","306004010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 114mm csőcsonkhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101010","Jelzőcimke egyedi felirattal TIPI NH2-ás biztosító lécekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101020","Jelzőcimke egyedi felirattal Seifel NH2-ás biztosító lécekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101030","Jelzőcimke egyedi felirattal Apator NH00-ás biztosító lécekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101035","Jelzőcimke egyedi felirattal EFEN NH2-ás biztosító lécekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101036","Jelzőcimke egyedi felirattal EFEN EKDEO (régi) NH00-ás biztosító lécekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101037","Jelzőcimke egyedi felirattal EFEN E3 (új) NH00-ás biztosító lécekhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101040","Jelzőcimke egyedi felirattal KIF kábelvéghez, beltéri biztosító aljzat alá",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101041","Jelzőcimke egyedi felirattal KIF kábelvéghez, oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101045","Jelzőcimke egyedi felirattal FC 150-240 sínszekrényhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101050","Jelzőcimke \"Figyelem! Párhuzamos kábelek!..stb.\" szöveggel, KIF biztosító aljzathoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101060","Jelzőcimke \"Vigyázz! Idegen Feszültség\" szöveggel, KIF biztosító aljzathoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101070","Jelzőcimke egyedi felirattal RM6 kapcsolómezőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307101080","Jelzőtábla egyedi felirattal légszigetelésű KÖF kapcsolómezőre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307102010","Figyelmeztető tábla (VIGYÁZZ NAGYFESZÜLTSÉG) szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307102020","Jelzőtábla \"Vigyázz! Idegen Feszültség\" szöveggel, acélszalag rögzítéssel oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307102030","Jelzőtábla, egyedi KÖF vonalnévvel, acélszalag rögzítéssel oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103010","Jelzőszám alaptáblába A",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103020","Jelzőszám alaptáblába 0",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103030","Jelzőszám alaptáblába 1",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103040","Jelzőszám alaptáblába 2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103050","Jelzőszám alaptáblába 3",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103060","Jelzőszám alaptáblába 4",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103070","Jelzőszám alaptáblába 5",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103080","Jelzőszám alaptáblába 6",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103090","Jelzőszám alaptáblába 7",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103100","Jelzőszám alaptáblába 8",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103110","Jelzőszám alaptáblába 9",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103120","Jelző alaptábla 6 karakteres (transzformátor, oszlopkapcsoló, áramkör)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103130","Jelző alaptábla 4 karakteres (KÖF oszlopra csatlakozó kábel túlvégén lévő oszlopkapcsoló (OK) jelzőszámával)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103140","Jelző alaptábla 6 karakteres (KÖF oszlopra csatlakozó kábel túlvégén lévő transzformátor állomás (TR) jelzőszámával)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103150","Jelző alaptábla 5 karakteres (KÖF oszlopra csatlakozó kábel túlvégén lévő mobil áramkötés (FAM) jelzőszámával)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103160","Jelző alaptábla 6 karakteres (KÖF oszlopra csatlakozó kábel túlvégén lévő kapcsoló állomás (ACM) jelzőszámával)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103170","Jelző alaptábla 6 karakteres (vasoszlopra Vigyázz! Nagyfeszültség!, állomás jelzőszám lehetőséggel)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103180","Jelző alaptábla 4 karakteres (vasoszlopra csatlakozó KÖF kábel túlvégén lévő oszlopkapcsoló (OK) jelzőszámával)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103190","Jelző alaptábla 6 karakteres (vasoszlopra csatlakozó KÖF kábel túlvégén lévő transzformátor állomás (TR) jelzőszámával)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103200","Jelző alaptábla 5 karakteres (vasoszlopra csatlakozó KÖF kábel túlvégén lévő mobil áramkötés (FAM) jelzőszámával)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103210","Jelzőtábla készlet, 11/0,42kV ÉHTR tr.állomáshoz(jelzőszám, állomásnév, nagyfesz., funkció)[megrendelő lap szükséges]",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103220","Jelzőtábla készlet, 22/0,42kV ÉHTR tr.állomáshoz(jelzőszám, állomásnév, nagyfesz., funkció)[megrendelő lap szükséges]",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307103230","Jelzőtábla készlet, 1-1,6MVA ÉHTR tr.állomáshoz(erős mágneses tér, szívrutmusszabályzóval belépni tilos)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","307104010","Egység lakat",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401001010","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2 faoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401001020","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2  B-800-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401001030","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2  B-1300-tól",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401002010","Lengőtartó horog szalagrögzítéssel faoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401002020","Lengőtartó horog szalagrögzítéssel betonoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401003010","Feszítő fejszerkezet acélszalag rögzítéssel betonoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401004010","Feszítő-elágozó elem szalagrögzítéssel csatlakozóhoz fa és betonoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401005010","Feszítő fejszerkezet horgos rúdcsavarral M20x320/120 feszítő oszlopokra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401005020","Tartó fejszerkezet horgos rúdcsavarral M16x250/120 tartó oszlopokra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401005030","Horgos anya M20-as",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401006010","H2 csatlakozó elem  fa és B-200, B-400 oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401006020","H2 csatlakozó elem  B-1300 -tól",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401006030","H2  csatlakozó elem önálló",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401007010","Gólyafészek kiemelő FB fa bakoszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","401007020","Gólyafészek kiemelő B 1300 vasbeton oszlopra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","402001010","KT150 szigetelő, szigetelő tartóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","402001020","Egyirányú feszítő kengyel szigetelővel, VL 4+2 -re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","402001030","K2 szigetelő KCS szigetelőtartón",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403101010","KIF 1x25 sodrony terítés és beszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403101020","KIF 1x35 sodrony terítés és beszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403102010","KIF 1x50 sodrony terítés és beszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403103010","KIF 1x95 sodrony terítés és beszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403104010","KIF NFA2X 1x16 MM2 kötegelve",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403104020","KIF NFA2X 1x25 MM2 kötegelve",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403105010","KIF NFA2X 2x16 vezeték terítés és beszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403105020","KIF NFA2X 2x25 vezeték terítés és beszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403106010","KIF NFA2X 4x16 vezeték terítés és beszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403106020","KIF NFA2X 4x25 vezeték terítés és beszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403107010","KIF NFA2X 4x50 MM2 négyszál feszítésű",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403107020","KIF NFA2X 4x50+25 MM2 négyszál feszítésű",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403108010","KIF NFA2X 4x95 MM2 négyszál feszítésű",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","403108020","KIF NFA2X 4x95+25 MM2 négyszál feszítésű",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","404101010","KIF 1x25 sodrony utánszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","404102010","KIF 1x50 sodrony utánszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","404103010","KIF 1x95 sodrony utánszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","404104010","KIF NFA2X 2x16-25 vezeték utánszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","404105010","KIF NFA2X 4x16-25, 2x50 vezeték utánszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","404106010","KIF NFA2X 4x50 vezeték utánszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","404107010","KIF NFA2X 4x95 vezeték utánszabályozás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","405001010","Közvilágítási vezérlőszekrény (AR1T) felszerelése oszlopra védőcsővel, HFKV készülék nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","405001020","Mérőszekrény PVT3060+3030 oszlopra védőcsővel tetőtartó bevezetővel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406001010","Csupasz sodrony tartókötése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406002010","Végkötés csavaros kötőelemmel, csupasz 16-50MM2-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406002020","Végkötés csavaros kötőelemmel, csupasz 50-95MM2-re",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406003010","Végfeszítő szerelvény 25mm2 csupasz sodronyra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406003020","Végfeszítő szerelvény 35mm2 csupasz sodronyra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406004010","Végfeszítő szerelvény 50mm2 csupasz sodronyra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406004020","Végfeszítő szerelvény 95mm2 csupasz sodronyra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406005010","Lengőtartó négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 30fok-ig 4X25-95/25mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406005020","Lengőtartó négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 90fok-ig 4X25-95/25mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406006010","Végfeszítő négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 2X16-4X25mm2 8kN",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406007010","Végfeszítő négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 4X50-95/25mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406011010","KÖF kereszttartó bekötése földelésbe, beton oszlopon, fölső földelési sínre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406011020","KIF kereszttartó, H2 elem, vbo. földelő sín nullazása",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406011030","KIF NFA2X bekötése vbo. földelő sínre, tartó beton oszlopon",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406011040","Lámpakar nullázás és lámpatest N+PE leágazás készítése csupasz szabadvezetéken",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406011050","Lámpakar nullázás és lámpatest N+PE leágazás készítése szigetelt szabadvezetéken",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406012010","Csavaros toldókötés nem húzószilárd szigetelt vezetékre 10-35mm2 (tömör vezetékhez is)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","406015010","Távtartó síktartós csupasz vezetékhez (3F+N)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","406015020","Távtartó közvilágítási áramkörös, síktartós csupasz vezetékhez (3F+N+KZV)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","406015030","Távtartó háromfázisú rúdcsavar-tartós csupasz vezetékhez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406108010","Leágazó áramkötés csupasz / csupasz 25-95/25-95 mm2 hálózati",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406108020","Leágazó áramkötés szigetelt / szigetelt 50-95/50-95 mm2 hálózati",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406108030","Leágazó áramkötés csupasz / szigetelt 50-95/50-95 mm2 hálózati",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406108040","Leágazó áramkötés csupasz / csupasz 25-95/10-35 mm2 kisfogyasztói",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406108050","Leágazó áramkötés szigetelt / szigetelt 25-95/10-25 mm2 kisfogyasztói",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406108060","Leágazó áramkötés csupasz / szigetelt 25-95/2,5-25 mm2 kisfogyasztói",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406108070","Leágazó áramkötés szigetelt  / csupasz 25-95/10-35 mm2 kisfogyasztói",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406108080","Áramkötés leágazó (25-95)/2,5mm2 lámpatesthez csupasz hálózaton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406108090","Áramkötés leágazó (25-95)/2,5mm2 lámpatesthez szigetelt hálózaton",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406108100","Ráhúzható végsapka szigetelt vezetékre 25-95MM2-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406109010","Kettős leágazó áramkötés szigetelt vezetékről 25-95/2x10-25mm2-re kisfogyasztói",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","406110010","Négyes leágazó áramkötés szigetelt vezetékről 25-95/4x10-25mm2-re kisfogyasztói",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","406113010","Földelő-rövidrezáró csatlakozó pipák NFA2X 2x(25-50) mm2 vezetékre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","406114010","Földelő-rövidrezáró csatlakozó pipák NFA2X 4x(25-95) mm2 vezetékre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","406114020","Földelő-rövidrezáró csatlakozó pipák NFA2X 4x(25-95)+25 mm2 vezetékre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","407101010","KIF oszlopcseréhez kapcsolódó újrafelvonulás, és provizóriumok többletköltsége",{"$nulls":8},1]
[106,{"$nulls":59},106,null,null,"FM","601101010","Aszfalt és aljzatbeton vágás járdán",{"$nulls":8}," "]
[78,{"$nulls":59},78,null,null,"FM","601102010","Aszfalt és aljzatbeton vágás közúton",{"$nulls":8}," "]
[22,{"$nulls":59},22,null,null,"M2","601103010","Járda alap bontás",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"M2","601104010","Járda betonfelület bontás",{"$nulls":8},1]
[22,{"$nulls":59},22,null,null,"M2","601105010","Járda aszfalt bontás",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"M2","601107010","Térkő vagy járólap kiemelés és deponálás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","601108010","Járda szegélykő bontás",{"$nulls":8},1]
[22,{"$nulls":59},22,null,null,"M2","601109010","Járda alap helyreállítás 10cm",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"M2","601110010","Járda símított beton helyreállítás 10cm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M2","601111010","Járda burkolat helyreállítás bontott járólappal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M2","601112010","Járda burkolat helyreállítása bontott térkővel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","601113010","Járda szegélykő helyreállítás",{"$nulls":8},1]
[44,{"$nulls":59},44,null,null,"M2","601114010","Út alap bontás",{"$nulls":8}," "]
[44,{"$nulls":59},44,null,null,"M2","601115010","Út aszfalt bontás",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"FM","601116010","Út szegélykő bontás",{"$nulls":8},1]
[44,{"$nulls":59},44,null,null,"M2","601117010","Út alap helyreállítás",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"FM","601118010","Út szegélykő helyreállítás",{"$nulls":8},1]
[286,{"$nulls":59},286,null,null,"FM","602101010","Kábelárok ásás és visszatöltés kézzel 0,8x0,4m",{"$nulls":8}," "]
[50,{"$nulls":59},50,null,null,"FM","602102010","Kábelárok ásás és visszatöltés kézzel 0,8x0,8m",{"$nulls":8}," "]
[49,{"$nulls":59},49,null,null,"FM","602104010","Kábelárok ásás és visszatöltés kézzel 1,2x0,8m, dúcolva",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"FM","602105010","Kábelárok ásás és visszatöltés géppel 0,8x0,4m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","602106010","Kábelárok ásás és visszatöltés géppel 0,8x0,8m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","602107010","Kábelárok ásás és visszatöltés géppel 1,2x0,4m, kétoldali 4/4 rézsűvel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","602108010","Kábelárok ásás és visszatöltés géppel 1,2x0,8m, kétoldali 4/4 rézsűvel",{"$nulls":8},1]
[7,{"$nulls":59},7,null,null,"M3","602109010","Szerelő-, irányváltó- vagy indító/fogadó gödör ásás/visszatöltés",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"M3","602110010","Iszap kitermelése gödörből",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M2","602111010","Dúcolás készítése és bontása, 2m mélységig",{"$nulls":8},1]
[58,{"$nulls":59},58,null,null,"M3","602112010","Talajcseréhez homok visszatöltés",{"$nulls":8}," "]
[5,{"$nulls":59},5,null,null,"DB","603010010","Kábel bújtatás 4x10-70, 1xXLPE",{"$nulls":8}," "]
[8,{"$nulls":59},8,null,null,"DB","603011010","Kábel bújtatás 4x95-150, 1xPE",{"$nulls":8}," "]
[9,{"$nulls":59},9,null,null,"DB","603012010","Kábel bújtatás 4x185-240,3xPE,10kV/Papír",{"$nulls":8}," "]
[41,{"$nulls":59},41,null,null,"TM","603014010","Műanyag kábelfedlap árokba, belterületi KÖF kábelezéshez",{"$nulls":8}," "]
[35,{"$nulls":59},35,null,null,"TM","603015010","Kábel jelzőszalag terítése",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"TM","603016010","Jelzőcimke egyedi felirattal KÖF kábelre 5fm-ként rögzítve, nyomvonal hosszban számolva",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","603101010","Elavult anyagtartalmú törzstétel. Ne használd! (20kV 3x1x95mm2, láncos kotróval)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","603101030","20kV 3x1x240mm2 egyerű ALU kábel fektetése árokba, láncos kotrós árokásással egyidőben, szimpla jelzőszalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","603102010","1kV 4x10mm2 RÉZ kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0.035,{"$nulls":59},0.035,null,null,"KM","603102030","1kV 4x25mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"KM","603102040","1kV 4x35mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0.062,{"$nulls":59},0.062,null,null,"KM","603102050","1kV 4x50mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"KM","603102080","20kV 1x240mm2 egyerű ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","603102090","35kV 1x95mm2 egyerű ALU kábel fektetése árokba. Kizárólag különálló tr. cella építmény megtáplálására!",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","603102110","35kV 1x240mm2 egyerű ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0.22,{"$nulls":59},0.22,null,null,"KM","603103010","1kV 4x95mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8}," "]
[0.34,{"$nulls":59},0.34,null,null,"KM","603103020","1kV 4x150mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8}," "]
[0.135,{"$nulls":59},0.135,null,null,"KM","603104010","1kV 4x240mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"KM","603104020","1kV 4x240mm2 ALU/XLPE kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603106010","1kV 4x10mm2 RÉZ kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603106030","1kV 4x25mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603106040","1kV 4x35mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603106050","1kV 4x50mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603106055","20kV 1x35mm2 egyerű RÉZ kábel fektetése tartószerkezetre, xHTR állomások trafó kábeleként. TILOS talajba fektetni!",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603106060","20kV 1x95mm2 egyerű ALU kábel fektetése tartószerkezetre. Kizárólag Persa BHTR újracsatlakoztatáshoz!",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603106080","20kV 1x240mm2 egyerű ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603106090","35kV 1x95mm2 egyerű ALU kábel fektetése tartószerkezetre. Kizárólag transzformátor megtáplálására!",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603106110","35kV 1x240mm2 egyerű ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603107010","1kV 4x95mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603107020","1kV 4x150mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603108010","1kV 4x240mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","603108020","1kV 4x240mm2 ALU/XLPE kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"TM","603117010","Kábel távtartó új fektetésű KÖF-KÖF vagy KÖF-KIF kábelek távtartására (2,5 méterenként)",{"$nulls":8},1]
[1,{"$nulls":59},1,null,null,"DB","604101010","1kV kábelösszekötő 1x4x10-50 szalag/huzal árnyékolású, vagy páncélzott kábelekre, összekötőhüvellyel",{"$nulls":8}," "]
[3,{"$nulls":59},3,null,null,"DB","604102010","1kV kábelösszekötő 1x4x35-95 szalag/huzal árnyékolású, vagy páncélzott kábelekre, összekötőhüvellyel",{"$nulls":8}," "]
[1,{"$nulls":59},1,null,null,"DB","604103010","1kV kábelösszekötő 1x4x120-240 szalag/huzal árnyékolású, vagy páncélzott kábelekre, összekötőhüvellyel",{"$nulls":8}," "]
[5,{"$nulls":59},5,null,null,"DB","604104010","1kV kábelvégelzáró beltéri 1x4x10-35 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"DB","604104020","1kV kábelvégelzáró szabadtéri 1x4x10-35 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",{"$nulls":8},1]
[5,{"$nulls":59},5,null,null,"DB","604105010","1kV kábelvégelzáró beltéri 1x4x50-95 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"DB","604105020","1kV kábelvégelzáró szabadtéri 1x4x50-95 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",{"$nulls":8},1]
[15,{"$nulls":59},15,null,null,"DB","604106010","1kV kábelvégelzáró beltéri 1x4x120-240 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"DB","604106020","1kV kábelvégelzáró szabadtéri 1x4x120-240 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604107010","Áramkötés KIF kábel (4x35-95), és csupasz szabadvezeték (4x1x50-95) csatlakoztatásásra (szabadtéri végelzáró nélkül)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604107020","Áramkötés KIF kábel (4x35-95), és szigetelt szabadvezeték (4x1x50-95) csatlakoztatásásra (szabadtéri végelzáró nélkül)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604108010","Áramkötés KIF kábel (4x150-240), és csupasz szabadvezeték (4x1x50-95) csatlakoztatásásra (szabadtéri végelzáró nélkül)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604108020","Áramkötés KIF kábel (4x150-240), és szigetelt szabadvezeték (4x1x50-95) csatlakoztatásásra (szabadtéri végelzáró nélkül)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","604109010","10-20kV kábelösszekötő 1x95-240 egyeneskötés XLPE kábelre, összekötőhüvellyel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","604109020","35kV kábelösszekötő 1x95-240 egyeneskötés PE/XLPE kábelre, összekötőhüvellyel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","604110010","10-20kV kábelösszekötő 1x3x150-240 átmenetikötés Roundal (PE), és XLPE kábelek között, összekötőhüvellyel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","604111010","10kV kábelösszekötő 1x3x150-240 vegyeskötés papír-, és XLPE kábelek között, összekötőhüvellyel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","604112010","20kV kábelösszekötő 1x3x120-240 vegyeskötés papír-, és XLPE kábelek között, összekötőhüvellyel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604113005","20kV kábelvégelzáró beltéri ernyős 3x1x35 XLPE kábelre saru nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604113010","20kV kábelvégelzáró beltéri ernyős 3x1x95-240 XLPE kábelre saru nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604113020","20kV kábelvégelzáró szabadtéri ernyős 3x1x95-240 XLPE kábelre saru nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604113030","35kV kábelvégelzáró beltéri ernyős 3x1x95-240 XLPE kábelre saru nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604113040","35kV kábelvégelzáró szabadtéri ernyős 3x1x95-240 XLPE kábelre saru nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604113050","Roundal kábel földelés kivezető kiegészítő készlet ernyős végelzárókhoz 10-35kV, 3x1x95-240 mm2",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604114010","20kV kábelvégelzáró 250A dugaszolható transzformátorra 3x1x95mm2 XLPE kábelre, préssaruval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604115005","20kV kábelvégelzáró 630A dugaszolható SF6-os kapcsolóberendezéshez 3x1x35 XLPE kábelre, szakadócsavaros saruval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KL","604115010","20kV kábelvégelzáró 630A dugaszolható SF6-os kapcsolóberendezéshez 3x1x95-240 XLPE kábelre, szakadócsavaros saruval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","604117005","Áramkötés szakadócsavaros saruval (KÖF:35RMV/M12), kábelre (flexire NEM) rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","604117010","Áramkötés szakadócsavaros saruval (KÖF:95-240RMV/RE - KIF:95-150SM/M12), kábelre (flexire NEM) rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","604117020","Áramkötés szakadócsavaros saruval (KÖF:95-240RMV/RE - KIF:95-150SM/M16), kábelre (flexire NEM) rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","604117030","Áramkötés szakadócsavaros saruval (KÖF:120-300RMV/RE - KIF:120-240SM/M16), kábelre (flexire NEM) rögzítőcsavarral",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","604117040","Áramkötés korrózióvédő paszta sarufülekhez, nem földeléskötéshez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605001010","Védőcső flexibilis gégecső 63mm fektetése, toldókarmantyú nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605001020","Védőcső flexibilis gégecső 90mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605001030","Védőcső flexibilis gégecső 110mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605001040","Védőcső flexibilis gégecső 160mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",{"$nulls":8},1]
[60,{"$nulls":59},60,null,null,"FM","605001050","Védőcső szálas gégecső 110mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"FM","605001060","Védőcső szálas gégecső 160mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605002010","Gége védőcső ATM  63mm rögzítése oszlopra, szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605002020","Gége védőcső ATM  90mm rögzítése oszlopra, szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605003010","Gége védőcső ATM  110mm rögzítése oszlopra, szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605003020","Gége védőcső ATM  160mm rögzítése oszlopra, szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605004010","Vezetékvédő burkolat oszlopra 2,75m",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605004020","Vezetékvédő burkolat oszlopra 2,75m nagy",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605005010","Védőcső KPE víznyomócső 63mm 7,5bar fektetése, vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",{"$nulls":8},1]
[47,{"$nulls":59},47,null,null,"FM","605005020","Védőcső KPE víznyomócső 90mm 7,5bar fektetése, vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",{"$nulls":8}," "]
[124,{"$nulls":59},124,null,null,"FM","605005030","Védőcső szálas KPE víznyomócső 110mm 10bar fektetése vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"FM","605005040","Védőcső szálas KPE víznyomócső 160mm 10bar fektetése vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605006010","Védőcső szálas összepattintós félcső 110mm fektetése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605006020","Védőcső szálas összepattintós félcső 160mm fektetése",{"$nulls":8},1]
[49,{"$nulls":59},49,null,null,"FM","605015010","Kábel csőbe 4x10-70, 1xXLPE",{"$nulls":8}," "]
[271,{"$nulls":59},271,null,null,"FM","605016010","Kábel csőbe 4x95-150, 1xPE",{"$nulls":8}," "]
[132,{"$nulls":59},132,null,null,"FM","605017010","Kábel csőbe 4x185-240, 3xPE, 10kV/Papír",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"DB","605020010","KIF kábel rögzítése beton oszlopon 4×50 mm2-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605020020","KIF kábel rögzítése fa oszlopon 4×50 mm2-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605021010","KIF kábel rögzítése beton oszlopon 4×95-240 mm2-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605021020","KIF kábel rögzítése fa oszlopon 4×95-240 mm2-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605022010","KÖF kábel rögzítése beton oszlopon szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605022020","KÖF kábel rögzítése vasoszlopon szalaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605023010","1kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs H07V2-K 4x1x240-300 mm2 vezetékhez (egymásra építhető, 2xM8 fémdűbellel, csavarokkal)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605023025","20kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs 3x1x35 mm2 kábelhez (NEM egymásra építhető, 1xM10 fémdűbellel, csavarokkal)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605023030","20kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs 3x1x(95-240) mm2 kábelhez (NEM egymásra építhető, 1xM10 fémdűbellel, csavarokkal)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605107010","Védőcső toldókarmantyú 63mm flexibilis gégecsőhöz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605107020","Védőcső toldókarmantyú 90mm flexibilis gégecsőhöz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605107030","Védőcső toldókarmantyú 110mm flexibilis gégecsőhöz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605107040","Védőcső toldókarmantyú 160mm flexibilis gégecsőhöz",{"$nulls":8},1]
[12,{"$nulls":59},12,null,null,"DB","605107050","Védőcső toldókarmantyú 110mm KPE csőhöz (hegesztés nélküli)",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"DB","605107060","Védőcső toldókarmantyú 160mm KPE csőhöz (hegesztés nélküli)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605107070","Védőcső iszapálló záródugó tartalék gégecsövekhez 110mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605107080","Védőcső iszapálló záródugó tartalék gégecsövekhez 160mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605107090","Védőcső iszapálló záródugó tartalék KPE csövekhez 110mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605107100","Védőcső iszapálló záródugó tartalék KPE csövekhez 160mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605108010","Talajátfúrás és védőcső behúzás 90mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605108020","Talajátfúrás és védőcső behúzás 110mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605108030","Talajátfúrás és védőcső behúzás 160mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605109010","Faláttörés 25cmig,110 gégecső beépítés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605109020","Faláttörés 25cmig,160 gégecső beépítés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605110010","Faláttörés 50cmig,110 gégecső beépítés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605110020","Faláttörés 50cmig,160 gégecső beépítés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605111010","Betonfúrás 25cmig,110 gégecső beépítés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605111020","Betonfúrás 25cmig,160 gégecső beépítés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605112010","Betonfúrás 50cmig,110 gégecső beépítés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605112020","Betonfúrás 50cmig,160 gégecső beépítés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605113010","Gégecső beépítés téglafalba 90mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605113020","Gégecső beépítés téglafalba 110mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605114010","Gégecső beépítés betonfalba 90mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","605114020","Gégecső beépítés betonfalba 110mm",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605118010","Kábel síkosító gél, nyomvonalszerű kábel behúzáshoz, 3,78 literes vödörben",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605118020","Kábel síkosító gél, nyomvonalszerű kábel behúzáshoz, 18,92 literes vödörben",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605119010","Védőcső melegzsugor tömítés egy KIF kábelre (4x10-95), KPE/Gége csövekre (63)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605119020","Védőcső melegzsugor tömítés egy KIF kábelre (4x25-95), KPE/Gége csövekre (63)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605119030","Védőcső melegzsugor tömítés egy KIF kábelre (4x35-150), KPE/Gége csövekre (90)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605119040","Védőcső melegzsugor tömítés egy KIF kábelre (4x95-240), KPE/Gége csövekre(110)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605119050","Védőcső melegzsugor tömítés három KÖF kábelre (3x1x95-240), KPE/Gége védőcsövekre (90-160)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","605119060","Védőcső melegzsugor tömítés két KIF kábelre (4x10-240+4x50-240), KPE/Gége védőcsövekre (90-160)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606005020","Kábelszekrény DIN100.00, 2xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606005030","Kábelszekrény DIN100.00, 2xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606005040","Kábelszekrény DIN100.00, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606005045","Kábelszekrény DIN100.0, 2xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606005060","Kábelszekrény DIN100.0, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606005065","Kábelszekrény DIN100.0, 3xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606005080","Kábelszekrény DIN100.1, 4xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606005090","Kábelszekrény DIN100.0, 4xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606005100","Kábelszekrény DIN100.0, 5xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006010","Kábelszekrény DIN100.1, 2xNH2 + 8xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006020","Kábelszekrény DIN100.1, 3xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006040","Kábelszekrény DIN100.1, 4xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006050","Kábelszekrény DIN100.1, 5xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006060","Kábelszekrény DIN100.1, 6xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006070","Kábelszekrény DIN100.2, 5xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006080","Kábelszekrény DIN100.2, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006090","Kábelszekrény DIN100.2, 8xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006100","Kábelszekrény DIN100.2, 8xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006110","Kábelszekrény DIN100.1 630A, 7xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006120","Kábelszekrény DIN100.1 630A, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006130","Kábelszekrény DIN100.2 630A, 9xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606006140","Kábelszekrény DIN100.2 630A, 10xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606007020","Kábel faliszekrény DIN500.00, 2xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606007030","Kábel faliszekrény DIN500.00, 3xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606007040","Kábel faliszekrény DIN500.0, 2xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606007060","Kábel faliszekrény DIN500.0, 2xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606007070","Kábel faliszekrény DIN500.0, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606007090","Kábel faliszekrény DIN500.0, 4xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606008010","Kábel faliszekrény DIN500.1, 3xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606008030","Kábel faliszekrény DIN500.1, 4xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606008040","Kábel faliszekrény DIN500.1, 4xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606008050","Kábel faliszekrény DIN500.1, 4xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606008060","Kábel faliszekrény DIN500.1, 5xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606008070","Kábel faliszekrény DIN500.1, 5xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606008080","Kábel faliszekrény DIN500.1, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606008090","Kábel faliszekrény DIN500.1, 7xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606101010","Kábelszekrény SC300-95/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x25-95 / 4x2,5-35 mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606101020","Kábelszekrény SC300-150/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x50-150 / 1x50-95(150) / 3x16-35 mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606101030","Kábelszekrény SC300-240/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x50-240 / 1x50-150 / 3x16-35 mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606101040","Biztosítószekrény SC300-1xNH2 lábazat telekhatárra egyáramkörös ajzattal betonalappal, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606101050","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító elöl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606101060","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító hátúl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606101070","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító elöl nagyfogyasztói",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606101080","Mérőszekrény S300 3F+bojler lábazattal kismegszakító elöl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606101090","Mérőszekrény S300 3F+bojler lábazattal kismegszakító hátúl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606101100","Mérőszekrény S300 3F lábazattal NH-00 aljzattal nagyfogyasztói",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606102010","Biztosítószekrény S300-1xNH2 épületfalba egyáramkörös ajzattal, lábazat nélkül, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606102020","Mérőszekrény PVT3060+3030 téglafalba",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606102030","Mérőszekrény S300 3F+bojler kerítésbe, kismegszakító hátul",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606102040","Mérőszekrény S300 3F+bojler téglafalba, kismegszakító elöl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606103010","Biztosítószekrény S300-1xNH2 lábazatra (sínszekrényre), egyáramkörös ajzattal, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606103020","Mérőszekrény S300 3F+bojler SC300 lábazatra (utólag) kismegszakító hátul",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606103030","Mérőszekrény S300 3F+bojler SC300 lábazatra (utólag) kismegszakító elől",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606104010","Mérőszekrény AR3 3F+3F hőtáraló lábazattal kismegszakító elől",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606104020","Mérőszekrény AR3 3F+3F hőtáraló lábazattal kismegszakító hátúl",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606104030","Mérőszekrény ARKO 57+77 nagyfogyasztói áramváltós mérés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","606104040","Mérőszekrény ARKO 57+77 nagyfogyasztói direkt mérés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","701101010","Lámpaoszlop RK4 pörgetett vasbeton, oszlopfejes lámpatesthez, illesztő elemmel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","701101020","Lámpaoszlop RK5 pörgetett vasbeton, oszlopfejes lámpatesthez, illesztő elemmel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","701101030","Lámpaoszlop RS6 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","701102010","Lámpaoszlop RS7 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","701102020","Lámpaoszlop RS8 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","701102030","Lámpaoszlop RS9 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","701102040","Lámpaoszlop RS10 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","701102050","Lámpaoszlop RS11 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","701102060","Lámpaoszlop RS12 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702003010","Lámpakar csőcsonk betonoszlopra, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702003020","Lámpakar csőcsonk faoszlopra, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702004010","Lámpakar betonoszlopra, 0,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702004020","Lámpakar betonoszlopra, 0,95m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702004030","Lámpakar faoszlopra, 0,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702004040","Lámpakar faoszlopra, 0,95m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702005010","Lámpakar betonoszlopra, 1,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702005020","Lámpakar faoszlopra, 1,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702006010","Lámpakar KS5-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 0,5m benyúlású, egykaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702006020","Lámpakar KS10-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, egykaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702006030","Lámpakar KS10-15/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, egykaros, 15°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702007010","Lámpakar KS15-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1,5m benyúlású, egykaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702008010","Lámpakar KD5-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 0,5m benyúlású, duplakaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702008020","Lámpakar KD10-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, duplakaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702009010","Lámpakar KD15-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1,5m benyúlású, duplakaros, 5°-os",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","702010010","Lámpaoszlop illesztő elem L5.6 vasbeton oszlopra, oszlopfejes lámpatesthez (27/60mm)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703111010","Lámpatest, ALTRA2 36W kompakt fénycsöves, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703111020","Lámpatest, STREET-136 36W kompakt fénycsöves, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703111030","Lámpatest, Voltana0 15W 1700lm 6 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703111040","Lámpatest, Voltana0 15W 1700lm 6 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703111050","Lámpatest, Voltana0 20W 2200lm 8 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703111060","Lámpatest, Voltana0 20W 2200lm 8 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703111070","Lámpatest, Voltana0 30W 2900lm 8 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703111080","Lámpatest, Voltana0 30W 2900lm 8 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703111090","Lámpatest, Voltana1 40W 4700lm 8 LED+, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703111100","Lámpatest, Voltana1 40W 4700lm 8 LED+, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112010","Lámpatest, MURÉNA 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112020","Lámpatest, AMBAR2 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112030","Lámpatest, SMART-VP 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112040","Lámpatest, MURÉNA 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112050","Lámpatest, AMBAR2 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112060","Lámpatest, SMART-VP 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112070","Lámpatest, MURÉNA 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112080","Lámpatest, AMBAR2 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112090","Lámpatest, SMART-VP 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112100","Lámpatest, MURÉNA 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112110","Lámpatest, AMBAR2 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112120","Lámpatest, SMART-VP 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112130","Lámpatest, Voltana2 56W 5900lm 16 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112140","Lámpatest, Voltana2 56W 5900lm 16 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112150","Lámpatest, Voltana3 80W 8500lm 24 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703112160","Lámpatest, Voltana3 80W 8500lm 24 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113010","Lámpatest, MURÉNA 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113020","Lámpatest, AMBAR2 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113030","Lámpatest, SMART-VP 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113040","Lámpatest, MURÉNA 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113050","Lámpatest, AMBAR2 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113060","Lámpatest, SMART-VP 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113070","Lámpatest, MURÉNA 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113080","Lámpatest, AMBAR3 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113090","Lámpatest, ITINERA 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113100","Lámpatest, MURÉNA 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113110","Lámpatest, AMBAR3 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703113120","Lámpatest, ITINERA 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703114010","Lámpatest, CITY LIGHT1 70W nátrium fényforrásos, 400 MM opál/víztiszta búrával, oszlopfejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703114020","Lámpatest, CITY LIGHT1 70W nátrium, 400 MM opál/víztiszta búrával, oszlopfejre, olvadóbiztosító nélkül, illesztődarabbal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703114030","Lámpatest, CITY LIGHT1 100W nátrium, 500 MM opál búrával, fényterelővel, oszlopfejre, olvadóbiztosító nélkül",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","703114040","Lámpatest, CITY LIGHT1 100W nátrium, 500 MM opál búrával,fényterelővel,oszlopfejre,olvadóbiztosító nélkül,illesztődb-al",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","704001010","Lámpatest tápvezeték lámpakarokba, átfeszítésekre 3x2,5CU",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","704001020","Lámpatest tápvezeték lámpaoszlopba 3x2,5CU",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","704002010","Csatlakozó-biztosító doboz, két E14 aljzattal, (1-2)x4x10mm2 kábelekhez, RS/RK/N/E/EK/L oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","704002020","Csatlakozó-biztosító doboz, három E14 aljzattal, (1-3)x4x(10-16)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","704003010","Biztosító doboz, egy E14 aljzattal, 1x4x(25-50) kábelekhez, RK/RS4-6,5/L5,6 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","704003020","Biztosító doboz, egy E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50) kábelekhez, RK/RS4-6,5/L5,6 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","704003030","Biztosító doboz, két E14 aljzattal, 1x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","704003040","Biztosító doboz, két E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","704003050","Biztosító doboz, három E14 aljzattal, 1x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","704003060","Biztosító doboz, három E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M2","801101010","Bozótírtás kézzel (kis volumenben)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","801102010","Dísznövény át- és visszahelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","801103010","Fatuskó kitermelése kézzel 15cm törzs-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","801104010","Fatuskó kitermelése géppel 30cm törzs-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","801105010","Fatuskó kitermelése géppel 60cm törzs-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M2","801106010","Gyepszőnyeg felszedése és helyreállítása",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M2","801107010","Füvesítés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"ÜÓ","802101010","Robbanómotoros zagyszivattyú",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","802102010","Tipikus forgalmi jelzőtáblák egy munkához",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"TM","802103010","Korlát külterületen, jelzőszalagos",{"$nulls":8},1]
[720,{"$nulls":59},720,null,null,"FM","802104010","Korlát belterületen, mobil",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"FM","802105010","Korlát belterületen, paravánból",{"$nulls":8},1]
[5,{"$nulls":59},5,null,null,"DB","802106010","Korlátos átjáró árok fölött",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"MÓ","803101010","Hálózatszerelői szakfelügyelet alvállalkozónak",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"MÓ","803102010","Hálózatszerelői forgalomirányítás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","901101010","Kompakt fénycső csoportos csere",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","901102010","Nátrium lámpa csoportos csere",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","902101010","Hálózatszerelői oktatás (1 munkanap = 8 munkaóra)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","903101010","Előzetes anyagkiszállítás projekt munkához önrakó daruval (1db = 1 forduló)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FÓ","903102010","Nem terepes emelőkosaras gépjármű alkalmazása",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"MÓ","903103010","Előzetes anyag összeszerelés telephelyen",{"$nulls":8},1]
[16,{"$nulls":59},16,null,null,"MÓ","FJ001","Elosztóhálózati üzemeltetői szakfelügyelet (munkaterületenként, létszámfüggetlenül)",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"MÓ","FJ002","Alállomási üzemeltetői szakfelügyelet  (létszámfüggetlenül)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"ÜÓ","FJ021","Üzemeltetői aggregátor alkalmazás díja 160kVA transzformátor egységteljesítményig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"ÜÓ","FJ022","Üzemeltetői aggregátor alkalmazás díja 250-400kVA transzformátor egységteljesítményekre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"ÜÓ","FJ023","Üzemeltetői aggregátor alkalmazás díja 250kVA-ig transzformátor egységteljesítményekre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"ÜÓ","FJ024","Üzemeltetői aggregátor alkalmazás díja 630kVA transzformátor egységteljesítménytől",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ031","Kisfogyasztói mérőhelyen felújítás előtti és utáni ellenőrzés, két kiszállással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ032","Nagyfogyasztói mérési konfiguráció áthelyezése, előre kialakított új mérőhelyre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ041","Vonali leágazás zárlatérzékelő, kábelre húzható áramváltókkal, jelzőlámpával meglévő RM6-ba",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ042","VIP védelem beállítás és transzformátor védelmi relé / kontakthőmérő bekötés RM6 D-mezőben",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ043","TMOK vezérlőszekrény bekötése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ044","VTFR vezérlőszekrény szerelése, bekötése BHTR/ÉHTR állomásban",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ051","KIF-KÖF kábel azonosítása munkagödörben",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ052","KIF-KÖF kábel nyomvonal műszeres meghatározása",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ061","Közvilágítási HFKV készülék programozása, és szerelése (kiszállással, és anyaggal )",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ071","Tervszerű KIF FAM tevékenységi engedély készítése, engedélyezése",{"$nulls":8},1]
[17,{"$nulls":59},17,null,null,"DB","FJ072","KIF FAM áramkötés készítés vagy bontás",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ081","Tervszerű KÖF FAM tevékenységi engedély készítése, engedélyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ082","Különleges üzemállapot létrehozása, és visszaállítása KÖF FAM munkához (egy 22kV-os vonalra, egy munkanapra)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ083","Hagyományos és FAM-os KÖF áramkötések bontása, rudas FAM módszerrel.(oszloponként)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":58},"                                                           ",null,null,null,"DB","FJ084","FAM-os KÖF áramkötés készítése (terelőszigetelővel) rudas FAM módszerrel anyaggal  (FIX helyett FAM ák. létesítés)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ085","Új KÖF  vonal indítása meglévő hálózatról rudas FAM módszerrel (egy oszlopon csak egy irányban) anyaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ086","Terelőszigetelővel létesült fix- vagy mobil KÖF áramkötések bontása, kosaras FAM módszerrel.(irányonként)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ087","Terelőszigetelővel létesült  FAM-os KÖF áramkötések helyreállítása kosaras FAM módszerrel (irányonként)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ088","Terelőszigetelővel létesült  FAM-os KÖF áramkötések létesítés kosaras FAM módszerrel (irányonként)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ089","FAM-os KÖF áramkötés készítése tartóoszlopon, feszítőszigetelővel, kosaras FAM módszerrel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ090","KÖF oszlopkapcsoló megszüntetése kosaras FAM módszerrel, FAM ák létesítés anyaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ091","KÖF oszlopkapcsoló telepítés vagy csere kosaras FAM módszerrel kialakított helyre anyaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ113","Geodéziai bemérés szabadvezetékes fogyasztói csatlakozóra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ128","Geodéziai bemérés földkábeles fogyasztói csatlakozóra",{"$nulls":8},1]
[1,{"$nulls":59},1,null,null,"DB","FJ211","Földelési ellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal Szegedi régióban, munkánként",{"$nulls":8}," "]
[1,{"$nulls":59},1,null,null,"DB","FJ212","KIF kábel szigetelési ellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal Szegedi régióban, munkánként",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ213","BHTR/ÉHTR állomások első felülvizsgálata kiszállással, minősítő irattal Szeged régióban",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ221","Földelési ellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal munkánként Szegedi régió kivételével, munkánként",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ222","KIF kábel szigetelési ellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal Szegedi régió kivételével, munkánként",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ223","BHTR/ÉHTR állomások első felülvizsgálata kiszállással, minősítő irattal Szegedi régió kivételével",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ301","TMOK rádiótechnikai tervezés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ302","VTFR rádiótechnikai tervezés, és látványterv",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ303","VTFR antenna telepítés tr. állomásra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ311","TMOK üzembe helyezés és rendszerbe integrálás",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ313","VTFR vezérlés üzembehelyezése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ314","VTFR vezérlés üzemirányító rendszerbe integrálása",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ401","[2016.04.30.-ig érvényes] Fakitermelésssel kapcsolatos ügyintézés (terv, engedélyeztetés)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M2","FJ411","[2016.04.30.-ig érvényes] Bozótírtás (0-5 cm ármérőig)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ412","[2016.04.30.-ig érvényes] Gallyazás kosaras kocsiból",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ413","[2016.04.30.-ig érvényes] Fakivágás (döntéssel, 6-30 cm átmérőig), tuskózással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ414","[2016.04.30.-ig érvényes] Fakivágás (döntéssel, 31-60 cm átmérőig), tuskózással",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M3","FJ421","[2016.04.30.-ig érvényes] Gallyapríték elszállítás (15 km-ig)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M3","FJ422","[2016.04.30.-ig érvényes] Gallyapríték elszállítás (15-50 km-ig)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M3","FJ423","[2016.04.30.-ig érvényes] Kitermelt fa elszállítás (15 km-ig)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M3","FJ424","[2016.04.30.-ig érvényes] Kitermelt fa elszállítás (15-50 km-ig)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"M2","FJ501","Aszfalt felmarása",{"$nulls":8},1]
[22,{"$nulls":59},22,null,null,"M2","FJ502","Járda aszfalt készítése (öntött) 3 cm. vastagságban",{"$nulls":8}," "]
[42,{"$nulls":59},42,null,null,"M2","FJ503","Út aszfalt készítése (hengerelt) 5 cm. vastagságban",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ511","Koronafúró partner 250mm-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ512","Koronafúró partner 500mm-ig",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ521","Mélyföldelő anker bekötés anyaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ522","Mélyföldelő telepítése anyaggal",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ531","Irányított fúrással KPE 90-110 védőcső behúzása",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ532","Irányított fúrással KPE 160 védőcső behúzása",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ533","Irányított fúrással két KPE 90-110 védőcső behúzása egyszerre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ534","Irányított fúrással két KPE 160 védőcső behúzása egyszerre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ535","Irányított fúrással három KPE 90-110 védőcső behúzása egyszerre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ536","Irányított fúrással három KPE 160 védőcső behúzása egyszerre",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ541","Vasoszlop festés (anyaggal )",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ542","VOTR, VHTR festés (anyaggal )",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ551","Korlátos átjáró bérlés",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ552","Kordon bérlés (2,5mx1,1m) 5 nap",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"FM","FJ553","Mobil kerítés bérlés (3,5mx2m) 5 nap",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"T","FJ601","Építési és bontási törmelék átvételi díj (aszfalt, melynek tömege nem szereplhet más törmelék soron)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"T","FJ602","Építési és bontási törmelék átvételi díj (beton)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"T","FJ603","Építési és bontási törmelék átvételi díj (újrahasznosítható tiszta föld)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"T","FJ604","Kevert építési és bontási törmelék átvételi díj",{"$nulls":8},1]
[58,{"$nulls":59},58,null,null,"M3","FJ611","Törmelék tároló konténer bérlése (szállítással, lerakói díjjal)",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"M3","FJ612","Szippantós kocsi bérlése",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ901","Tulajdonosok, és a szakhatóságok értesítése a munkakezdésről",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ902","Üzembe helyezés elvégzése, és közzététele egy helyi érdekű napilapban",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ911","ÉHTR-BHTR-Kabinállomás építész műszaki ellenőrzés",{"$nulls":8},1]
[24,{"$nulls":59},24,null,null,"MÓ","FJ912","Tervezői művezetés és geodéziai kitűzés ellenőrzése",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"MÓ","FJ921","Helyszíni őrző szolgálat 1fővel",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ931","Kártérítési szakértő (db=hrsz)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ941","Régészeti megfigyelés",{"$nulls":8},1]
[3,{"$nulls":59},3,null,null,"DB","FJ951","Talajtömörség vizsgálat árok/gödör feltöltés, és döngölés után",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ701","Kozmosz és Galaxi BHTR szállítás és daruzás átlagára",{"$nulls":8},1]
[6,{"$nulls":59},6,null,null,"DB","FJ103","Geodéziai kitűzés pontszerű (oszlop, nyomvonal stb.) min:3 de max 6 db pont",{"$nulls":8}," "]
[14,{"$nulls":59},14,null,null,"DB","FJ104","Geodéziai kitűzés pontszerű (oszlop, nyomvonal) 6 pont felett",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62}," Kecskemét régió","FJ115","Geodéziai bemérés szabadvezetékes fogyasztói csatlakozóra",{"$nulls":8},1]
[0.5,{"$nulls":59},0.5,null,null,"KM","FJ116","Geodéziai bemérés és bedolgozás hálózaton KIF+KÖF+SZV+FK (min:0,5km)",{"$nulls":8}," "]
[0,{"$nulls":62},"KM","FJ117","Geodéziai bemérés és bedolgozás hálózaton KIF+KÖF+SZV+FK (min:0,5km) Kecskemét régió",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ118","Geodéziai pontszerű bemérés (oszlop, szekrény, nyomvonalas bemérés esetén nem alkalmazható (min:3db)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ119","Geodéziai pontszerű bemérés (oszlop, szekrény, nyomvonalas bemérés esetén nem alkalmazható (min:3db) Kecskemét régió",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","FJ120","Geodéziai kábel nyomvonal műszeres meghatározás  (min: 0,5 km)",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"KM","FJ121","Geodéziai kábel nyomvonal műszeres meghatározás  (min: 0,5 km) Kecskemét régió",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62}," Kecskemét régió","FJ129","Geodéziai bemérés földkábeles fogyasztói csatlakozóra",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ801","ÜZEMZAVARI BERENDELÉSI DÍJ azonnali beavatkozás esetén",{"$nulls":8},1]
[0,{"$nulls":62},"DB","FJ802","ÜZEMZAVARI BERENDELÉSI DÍJ készenléti helyzet tartása esetén",{"$nulls":8},1]
[120,{"$nulls":59},120,null,null,"fm","E-001","Kábelfektetése árokba, 4x95 - 4x240 mm2 tip. csak munkadíj",{"$nulls":8}," "]
[8,{"$nulls":59},8,null,null,"db","E-002","Toldó karmantyú KPE 90 csőhöz",{"$nulls":8}," "]
[45,{"$nulls":59},45,null,null,"fm","E-003","NYCWY 4x16 mm2 Cu kábel fektetése árokba",{"$nulls":8}," "]

{"sheet":"Kiírás","index":1,"n_rows":1632,"n_cols":8,"rows_kept":1632,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,7,7,7],[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Költségvetési kiírás",{"$nulls":6},"Autószűrő"]
[]
[]
[]
["Munka megnevezése     :",null,null,"Szeged SZTE Gyermekklinika TR ideiglenes áthelyezése"]
[null,null,null,"0,4 kV-os kábelhálózat építés"]
[]
[null,null,"Törzsszám","Megnevezés","M.egység","Me"]
[null,null,"020106010","FI 10M fa ikeroszlop +4eG gyamon",0,"DB",null,1]
[null,null,"020108010","F7m fa egyes oszlop bontása, meglévő 1eG betongyámról",0,"DB",null,1]
[null,null,"020108020","F8m fa egyes oszlop bontása, meglévő 1eG betongyámról",0,"DB",null,1]
[null,null,"020202010","B 8,5-200-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020202020","B 10-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020202030","B 12-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020202040","B 14-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020203010","B 10-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020203020","B 12-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020203030","B 14-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020204010","B 10-1300-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020204020","B 12-1300-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020205010","B 10-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020205020","B 12-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020205030","B 14-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020206010","B 12-2800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020206020","B 14-2800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020207010","BB 10-1350 vb bakoszlop",0,"DB",null,1]
[null,null,"020207020","BB 12-1350 vb bakoszlop",0,"DB",null,1]
[null,null,"020208010","BI 10-800 vb ikeroszlop",0,"DB",null,1]
[null,null,"020208020","BI 12-800 vb ikeroszlop",0,"DB",null,1]
[null,null,"020301010","V 12-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020301020","V 12-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020302010","V 15-2500-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020302020","V 15-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020302030","V 15-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020303010","V 18-2500-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020303020","V 18-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020303030","V 18-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"020551010","Feszítő kereszttartó portál oszlopon",0,"DB",null,1]
[null,null,"020552010","Oszlopkapcsolós leágazókar, hajtás tartóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"020553010","Oszlopkapcsoló és hajtás tartó bakoszlopon",0,"DB",null,1]
[null,null,"020554010","20 kV-os oltócső bontas, tartóval 3F",0,"KL",null,1]
[null,null,"020601010","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  25 mm2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"020601020","KÖF AcAl /ACSR/ sodrony  25/4 mm2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"020601030","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  35 mm2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"020601040","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  50 mm2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"020601050","KÖF AcAl /ACSR/ sodrony  50/8 mm2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"020601060","KÖF Burkolt XLPE /BSZV/ 50 MM2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"020602070","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  70 mm2  1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"020602080","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  95 mm2  1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"020602090","KÖF AcAl /ACSR/ sodrony  95/15 mm2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"020602100","KÖF Burkolt XLPE /BSZV/ 95 MM2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"020701010","20kV régi oszlopkapcsoló hajtással",0,"KL",null,1]
[null,null,"020705010","20kV porcelán, tömörtestű tartószigetelő",0,"DB",null,1]
[null,null,"020705020","20kV porcelán, delta (ER) tartószigetelő",0,"DB",null,1]
[null,null,"020707010","20kV porcelán, rúdszigetelő",0,"DB",null,1]
[null,null,"020707020","20kV porcelán, egysapkás szigetelő lánc",0,"DB",null,1]
[null,null,"020708010","20kV porcelán, rúdszigetelő, kettős felfüggesztéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"020708020","20kV porcelán, egysapkás szigetelő lánc, kettős felfüggesztéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"021001010","F7M fa egyes oszlop +1eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021001020","F8M fa egyes oszlop +1eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021002010","F7M fa egyes oszlop +2eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021002020","F8M fa egyes oszlop +2eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021002030","F10M fa egyes oszlop +2eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021003010","FB7M fa bakoszlop +2eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021003020","FB8M fa bakoszlop +2eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021004010","FB7M fa bakoszlop +4eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021004020","FB8M fa bakoszlop +4eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021004030","FB10M fa bakoszlop +4eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021007010","Fa kitámasztott oszlop  2×7M+2×1eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"021007020","Fa kitámasztott oszlop  2×8M+2×1eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"022001010","B 8,5-200-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",0,"DB",null,1]
[null,null,"022001020","B 10-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",0,"DB",null,1]
[null,null,"022001030","B 12-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",0,"DB",null,1]
[null,null,"022001040","B 14-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",0,"DB",null,1]
[null,null,"024001010","Tartó kereszttartó B-1300-as oszlopra VÁT-H 2-70005",0,"DB",null,1]
[null,null,"024002010","Tartó kereszttartó acél háromszög elrendezésű B-800-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"024002020","Tartó kereszttartó acél háromszög elrendezésű B-1300-tól",0,"DB",null,1]
[null,null,"024003010","Adapterkészlet kettős felfüggesztésű acél háromszög elrendezésű tartó kereszttartóhoz",0,"KL",null,1]
[null,null,"024004010","Tartó kereszttartó szűkített (csak burkolt hálózatra) B-800-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"024004020","Tartó kereszttartó szűkített (csak burkolt hálózatra) B-1300-tól",0,"DB",null,1]
[null,null,"024005010","Saroktartó kereszttartó B-800-ig  2-70007",0,"DB",null,1]
[null,null,"024005020","Saroktartó kereszttartó B-1300-tól  2-70007",0,"DB",null,1]
[null,null,"024006010","Tartó kereszttartó alsó kétrendszerű (hordó elrendezés)",0,"DB",null,1]
[null,null,"024006020","Tartó kereszttartó felső kétrendszerű (hordó elrendezés)",0,"DB",null,1]
[null,null,"024007010","Tartó kereszttartó középső kétrendszerű (hordó elrendezés)",0,"DB",null,1]
[null,null,"024008010","Leágazó kereszttartó FAM laza csatlakozáshoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"024009010","Feszítő kereszttartó B-1300 oszlopra VÁT-H 2-70016",0,"DB",null,1]
[null,null,"024009020","Feszítő leágazó kereszttartó B-1300-tól 20-7-011 (fázistávolság 1000mm)",0,"DB",null,1]
[null,null,"024009030","Feszítő törésponti kereszttartó B-1300-tól 20-7-027 (fázistávolság 1400mm)",0,"DB",null,1]
[null,null,"024009040","Feszítő egysíkú kereszttartó BB 12-1350-re 20-7-041, SF6 TMOK telepítéskori fejszerkezet felújításhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"024010010","Feszítő kereszttartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70030",0,"DB",null,1]
[null,null,"024010020","Feszítő-leágazó kereszttartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70033",0,"DB",null,1]
[null,null,"024011010","Feszítő kereszttartó fa bak oszlophoz 2-70010",0,"DB",null,1]
[null,null,"024011020","Feszítő kereszttartó beton bak oszlophoz 2-70010",0,"DB",null,1]
[null,null,"025001010","Oszlopkapcsolo felerosito vasszerkezet 20-7-028/1,2",0,"DB",null,1]
[null,null,"025001020","Oszlopkapcsoló tartó vasszerkezet oszlopcsúcsra VÁT-H 2-70119/1",0,"DB",null,1]
[null,null,"025002010","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B(12-14)-(1800-2800) oszlopra\t",0,"DB",null,1]
[null,null,"025002020","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B(12-14)-400 oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"025002030","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B12-(800-1300) oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"025002040","Függőleges OK-2 felerősítő vasszerkezet betonoszlopra VÁT-H 20-7-019",0,"DB",null,1]
[null,null,"025002050","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) felerősítő vasszerkezet B12-14/400-800",0,"DB",null,1]
[null,null,"025002060","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) felerősítő vasszerkezet B12-14/1300-2800",0,"DB",null,1]
[null,null,"025003010","C1 csúcstartó B-1300-as oszlopra 1-es felgüggesztés VÁT-H 2-70003",0,"DB",null,1]
[null,null,"025004010","C2 csúcstartó B-1300-as oszlopra 2-es felgüggesztés VÁT-H 2-70004",0,"DB",null,1]
[null,null,"025004020","Csúcstartó B-1300-as oszlopra 1 és 2-es felgüggesztés VÁT-H 2-70009 SBH-130",0,"DB",null,1]
[null,null,"025005010","Csúcstartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70031",0,"DB",null,1]
[null,null,"025006010","Burkolt leesésgátló kereszttartóra VÁT-H 21-7-007/2",0,"DB",null,1]
[null,null,"025006020","Burkolt leesésgátló csúcstartóra VÁT-H 21-7-007/1",0,"DB",null,1]
[null,null,"025007010","Terelőkar beton oszlopra VÁT-H 2-70022",0,"DB",null,1]
[null,null,"025007020","Terelőkar portál oszlop keresztartóra (2-70012-re - fázistávolság 2000mm)",0,"DB",null,1]
[null,null,"025007030","Terelőkar vasoszlopra VÁT-H 2-70025",0,"DB",null,1]
[null,null,"025007040","Terelőkar vasoszlop csúcstartóra",0,"DB",null,1]
[null,null,"025008010","Túlfeszültség korlátozó tartó vasszerkezet, földkábel-szabadvezeték csatlakozáshoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"025010010","Keretföldelő 1x1m-es KÖF OK hajtáshoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"025012010","Keretföldelés 2x2m, OTR250-400 állomáshoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"027001010","Oszlopkapcsoló vízszintes OK-2, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"027001020","Oszlopkapcsoló vízszintes OK-2, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"027001030","Oszlopkapcsoló függőleges OK-2, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"027001040","Oszlopkapcsoló függőleges OK-2, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"027001050","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) OK-2-MV, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"027001060","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) OK-2-MV, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"027002010","STS támszigetelő 2 soros OK2-höz, 3F",0,"KL",null,1]
[null,null,"027003010","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett B-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003020","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett B-14 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003030","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BB-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003040","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BPF-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003050","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BBPF-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003060","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-12-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003070","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-12-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003080","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-15-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003090","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-15-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003100","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-18-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003110","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-18-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003210","TMOK AUG-24-400 B-12-1300-1800-2800-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003220","TMOK AUG-24-400 B-14-1800-2800-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003230","TMOK AUG-24-400 BB-12-1350-es oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003240","TMOK AUG-24-400 BBPF-12-2700(H20), BPF-12-2700(H2) oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003250","TMOK AUG-24-400 BPT-12-600(H2), BPF-12-2600 (H20) oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003280","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 2500-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003290","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 2500-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003300","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 3550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003310","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 3550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003320","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 4550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027003330","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 4550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"027004010","ABB Sectos TMOK vezérlőszekrény, Prolan",0,"DB",null,1]
[null,null,"027004020","ABB Sectos TMOK vezérlőszekrény, Vertesz",0,"DB",null,1]
[null,null,"027004030","VERTESZ vezérlőszekrény  AUG-24-400 TMOK -hoz komplett",0,"DB",null,1]
[null,null,"027004040","PROLAN vezérlőszekrény  AUG-24-400 TMOK -hoz komplett",0,"DB",null,1]
[null,null,"027004050","RM6 VTFR vezérlőszekrény, Prolan, GPRS kommunikációval",0,"DB",null,1]
[null,null,"027005010","Tartószigetelő 20 kV-os fejszerelvényes műanyag oldalmegfogással 50 mm2 csupasz AASC-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"027005020","Tartószigetelő 20 kV-os fejszerelvényes műanyag oldalmegfogással 95 mm2 csupasz AASC-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"027005030","Saroktartó szigetelő 20kV-os nyakhornyos műanyag csupasz AASC-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"027005040","Tartószigetelő 20kV-os fejszerelvényes műanyag 50mm2 BSZV-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"027005050","Tartószigetelő 20kV-os fejszerelvényes műanyag 95mm2 BSZV-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"027006010","Terelőszigetelő 20kV-os FAM-ozható",0,"DB",null,1]
[null,null,"027007010","Feszítő szigetelő 1db 24 kV-ra",0,"DB",null,1]
[null,null,"027008010","Feszítő szigetelő kettős felfüggesztés 24 kV-ra, villás közdarabbal",0,"DB",null,1]
[null,null,"028001010","Saroktartó kötés spirál 50 mm2 AASC-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",0,"DB",null,1]
[null,null,"028001020","Saroktartó kötés spirál 95 mm2 AASC-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",0,"DB",null,1]
[null,null,"028001030","Saroktartó kötés spirál 50 mm2 BSZV-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",0,"DB",null,1]
[null,null,"028001040","Saroktartó kötés spirál 95 mm2 BSZV-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",0,"DB",null,1]
[null,null,"028002010","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 50 mm2 AASC",0,"DB",null,1]
[null,null,"028002020","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 95 mm2 AASC",0,"DB",null,1]
[null,null,"028002030","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 50 mm2 BSZV-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"028002040","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 95 mm2 BSZV-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"028003010","Végkötés csavaros feszítővel 25-120 mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"029001010","Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"029001020","Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 35kV-ra, vagy 20 kV-on az oldalszorítású műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"029001030","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"029001040","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 35kV-ra, vagy 20 kV-on az oldalszorítású műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"029002010","Madárvédő burkolat kettős álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"029002020","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat kettős álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"029003010","Madárvédő szárnyterelő lap egyes feszítő szigetelőlánchoz 3 fázisra",0,"DB",null,1]
[null,null,"029004010","Madárvédő szárnyterelő lap kettős feszítő szigetelőlánchoz 3 fázisra",0,"DB",null,1]
[null,null,"029005010","Mintatörzstétel! 2019-től a madárvédő készlet része a hosszabbító. Ne használd!",0,"DB",null,1]
[null,null,"029006010","Madárvédő kétoldali kiülőhely oszlopkapcsolóhoz",0,"KL",null,1]
[null,null,"030101010","Konzervátoros transzformátor 16kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030101020","Konzervátoros transzformátor 20kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030101030","Konzervátoros transzformátor 25kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030101040","Konzervátoros transzformátor 30kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030101050","Konzervátoros transzformátor 40kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030101060","Konzervátoros transzformátor 50kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030101070","Konzervátoros transzformátor 63kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030101080","Konzervátoros transzformátor 80kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030101090","Konzervátoros transzformátor 100kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030101100","Konzervátoros transzformátor 125kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030101110","Konzervátoros transzformátor 160kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030102010","Konzervátoros transzformátor 200kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030102020","Konzervátoros transzformátor 250kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030102030","Konzervátoros transzformátor 315kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030102040","Konzervátoros transzformátor 400kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030103010","Konzervátoros transzformátor 500kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030103020","Konzervátoros transzformátor 630kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030103030","Konzervátoros transzformátor 800kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030103040","Konzervátoros transzformátor 1000kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030103050","Konzervátoros transzformátor 1250kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030103060","Konzervátoros transzformátor 1600kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"030211010","KÖF xHTR kapcsoló berendezés, 3 mezős",0,"DB",null,1]
[null,null,"030212010","KÖF xHTR kapcsoló készülék",0,"DB",null,1]
[null,null,"030216010","KIF xHTR elosztóberendezés",0,"DB",null,1]
[null,null,"030218010","OTR szekrény, alumínium ESZK 250/4",0,"DB",null,1]
[null,null,"030218020","OTR szekrény, alumínium ESZI 250/4",0,"DB",null,1]
[null,null,"030218030","OTR szekrény, alumínium ESZK 400/4",0,"DB",null,1]
[null,null,"030218040","OTR szekrény, alumínium ESZI 400/4",0,"DB",null,1]
[null,null,"030218050","OTR szekrény, alumínium ESZK 400/6",0,"DB",null,1]
[null,null,"030218060","OTR szekrény, alumínium ESZI 400/6",0,"DB",null,1]
[null,null,"030218070","OTR szekrény, alumínium ESZK 630/6",0,"DB",null,1]
[null,null,"030218080","OTR szekrény, alumínium ESZI 630/6",0,"DB",null,1]
[null,null,"030218090","OTR acéllemezes elosztószekrény",0,"DB",null,1]
[null,null,"030222010","Genitec Persa elbontása BHTR cseréhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"030251010","AHTR ház elbontása, alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"030251020","VHTR ház elbontása, alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"030252010","ISZTR Tokozott KIF elosztó",0,"DB",null,1]
[null,null,"030261010","Fázisjavító kondenzátor 3F",0,"DB",null,1]
[null,null,"030301010","OTR 20/250 tartó és indító vasszerkezet komplett",0,"DB",null,1]
[null,null,"030302010","OTR 20/400 tartó és indító vasszerkezet komplett",0,"DB",null,1]
[null,null,"030303010","OTR 20/160 FB fejállomás vasszerkezet VÁT-H 3-00012 szigetelt vezeták elvezetéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"030305010","OTRDF transzformátor felfüggesztő vasszerkezet",0,"DB",null,1]
[null,null,"030305020","OTRD trafotaró zsámoly",0,"DB",null,1]
[null,null,"030351010","OTR 20/63 állomás komplett tartószerkezet",0,"DB",null,1]
[null,null,"030352010","OTR 20/630 állomás komplett tartószerkezet",0,"DB",null,1]
[null,null,"030401010","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x10",0,"FM",null,1]
[null,null,"030401020","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x16",0,"FM",null,1]
[null,null,"030401030","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x25",0,"FM",null,1]
[null,null,"030401040","1kV szigetelt réz vezeték 1x10",0,"FM",null,1]
[null,null,"030401050","1kV szigetelt réz vezeték 1x16",0,"FM",null,1]
[null,null,"030401060","1kV szigetelt réz vezeték 1x25",0,"FM",null,1]
[null,null,"030402010","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x35",0,"FM",null,1]
[null,null,"030402020","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x50",0,"FM",null,1]
[null,null,"030402030","1kV szigetelt réz vezeték 1x35",0,"FM",null,1]
[null,null,"030402040","1kV szigetelt réz vezeték 1x50",0,"FM",null,1]
[null,null,"030403010","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x70",0,"FM",null,1]
[null,null,"030403020","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x95",0,"FM",null,1]
[null,null,"030403030","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x120",0,"FM",null,1]
[null,null,"030403040","1kV szigetelt réz vezeték 1x70",0,"FM",null,1]
[null,null,"030403050","1kV szigetelt réz vezeték 1x95",0,"FM",null,1]
[null,null,"030403060","1kV szigetelt réz vezeték 1x120",0,"FM",null,1]
[null,null,"030404010","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"030404020","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"030404030","1kV szigetelt alumínium vezeték 1x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"030404040","1kV szigetelt réz vezeték 1x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"030404050","1kV szigetelt réz vezeték 1x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"030404060","1kV szigetelt réz vezeték 1x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"030404070","1kV szigetelt réz vezeték 1x300",0,"FM",null,1]
[null,null,"030551010","Rúdföldelés kiemelése",0,"DB",null,1]
[null,null,"031001010","Transzformátor 22/0,4kV 50kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"031001020","Transzformátor 22/0,4kV 100kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"031001030","Transzformátor 22/0,4kV 160kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"031001040","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 50kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"031001050","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 100kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"031001060","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 160kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"031001070","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 100kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",0,"DB",null,1]
[null,null,"031001080","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 160kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",0,"DB",null,1]
[null,null,"031002010","Transzformátor 11/0,4kV 250kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"031002020","Transzformátor 11/0,4kV 400kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"031002030","Transzformátor 22/0,4kV 250kVA, KIF zászlóval (1xM16)",0,"DB",null,1]
[null,null,"031002040","Transzformátor 22/0,4kV 400kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"031002050","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 250kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",0,"DB",null,1]
[null,null,"031002060","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 400kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",0,"DB",null,1]
[null,null,"031003010","Transzformátor 11/0,4kV 630kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"031003020","Transzformátor 11/0,4kV 1000kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"031003030","Transzformátor 11/0,4kV 1600kVA, KIF zászlóval (2xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"031003040","Transzformátor 22/0,4kV 630kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"031003050","Transzformátor 22/0,4kV 1000kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"031003060","Transzformátor 22/0,4kV 1600kVA, KIF zászlóval (2xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"032003010","20kV RM6 NB-DI+VIP45, egy vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032003020","20kV RM6 NB-DI+VIP400, egy vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032003030","20kV RM6 NB-BI+VIP400, egy vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032004010","20kV RM6 NB-IDI+VIP45, két vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032004020","20kV RM6 (NB-III),nem bővíthető, három vonali leágazással, kapcsolóállomásba, NE használd új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032004030","20kV RM6 NB-IDI+VIP400, két vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032004040","20kV RM6 NB-IBI+VIP400, két vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032005010","20kV RM6 NB-IIDI+VIP45, három vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032005020","20kV RM6 NB-DIDI+VIP45, két vonali-, két tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032005030","20kV RM6 (NB-IIII),nem bővíthető, négy vonali leágazással, kapcsolóállomásba, NE használd új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032005040","20kV RM6 NB-IIDI+VIP400, három vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032005050","20kV RM6 NB-DIDI+VIP400, két vonali-, két KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032005070","20kV RM6 (NB-TIII),nem bővíthető, három vonali leágazással, 20kV/230V feszültségváltóval, NE használd új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032005080","20kV RM6 NB-IIBI+VIP400, három vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032005090","20kV RM6 NB-BIBI+VIP400, két vonali-, két KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032006010","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, kétfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032006020","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, háromfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032006030","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, négyfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032007010","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, kétfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032007020","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, háromfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032007030","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, négyfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"032008010","20kV ÉHTR SM6 kapcsoló cella, csak szerelési díj",0,"DB",null,1]
[null,null,"032009010","20kV ÉHTR SM6 megszakító cella, csak szerelési díj",0,"DB",null,1]
[null,null,"032010010","20kV ÉHTR SM6 mérőváltó cella, csak szerelési díj",0,"DB",null,1]
[null,null,"032013010","Biztositó aljzat túlfeszültség korlátozóval betét nélkül",0,"KL",null,1]
[null,null,"032014010","Biztosító betét 24kV/2 A-es 1 db (25-40 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"032014020","Biztosító betét 24kV/4 A-es 1 db (50-63 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"032014025","Biztosító betét 24kV/6,3 A-es 1 db (63-125 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"032014030","Biztosító betét 24kV/10 A-es 1 db (80-160 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"032014050","Biztosító betét 24kV/20 A-es 1 db (200-250 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"032014060","Biztosító betét 24kV/31,5 A-es 1 db (315-400 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"032014070","Biztosító betét 24kV/40 A-es 1 db (500-630 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"032014080","Biztosító betét 24kV/50 A-es 1 db (800-1600 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"032015010","Túlfeszültség korlátozó 24kV10kA",0,"DB",null,1]
[null,null,"032015020","Függesztő szerelvény túlfeszültség korlátozóhoz 3 fazisra",0,"KL",null,1]
[null,null,"032016010","1kV KEB-1600 elosztó alapmodul, 8xNH2 (400A), segédüzemmel, ÉHTR/ÉBTR-be, de biztosító aljzatok (lécek) nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"032017010","Elavult mintatörzstétel. Ne használd!",0,"DB",null,1]
[null,null,"032018010","OTR 250kVA kommunális elosztószekrény, max. 4xNH2 aljzattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"032018020","OTR 250kVA kommunális elosztószekrény, max. 4xNH2 aljzattal, fix 4 áramkörös közvilágítási panellel",0,"DB",null,1]
[null,null,"032018030","OTR 400kVA kommunális elosztószekrény, max. 6xNH2 aljzattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"032018040","OTR 400kVA kommunális elosztószekrény, max. 6xNH2 aljzattal, fix 6 áramkörös közvilágítási panellel",0,"DB",null,1]
[null,null,"032018050","OTR 400kVA ipari elosztószekrény, max. 5xNH2 aljzattal, betáplálási méréssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"032019010","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 00, 160A kör oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"032019020","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 00, 160A négyszög oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"032019030","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 2,  400A kör oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"032019040","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 2,  400A négyszög oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020010","NH2 biztosító léc, TIPI elosztókhoz, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020020","NH2 biztosító léc, DIN szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020030","Kábelrögzítő kengyel NH2 léchez, DIN500 szekrénybe (C-52), utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020040","Kábelrögzítő kengyel NH2 léchez, DIN100 szekrénybe (C-64), utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020050","Fogantyú összefogás NH2 Seifel lécnél, DIN szekrénybe",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020060","NH00 biztosító léc, DIN szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020070","Illesztő adapter, szimpla NH00 lécekhez, DIN100 szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020080","Illesztő adapter, szimpla NH00 lécekhez, DIN500 szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020090","Illesztő adapter, dupla NH00 lécekhez, DIN100 szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020100","Illesztő adapter, dupla NH00 lécekhez, DIN500 szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020110","OTR iker biztosító léc 2xNH00 (2x160A) elosztószekrénybe",0,"DB",null,1]
[null,null,"032020120","OTR biztosító léc NH2 (400A) elosztószekrénybe",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021010","NH-00 6A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021020","NH-00 10A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021030","NH-00 16A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021040","NH-00 20A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021050","NH-00 25A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021060","NH-00 35A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021070","NH-00 40A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021080","NH-00 50A  olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021090","NH-00 63A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021100","NH-00 80A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021180","NH-2 80A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021190","NH-2 100A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021200","NH-2 125A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021210","NH-2 160A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021220","NH-2 200A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"032021230","NH-2 250A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"033004010","Primer biztosító aljzat tartó vasszerkezet komplet",0,"KL",null,1]
[null,null,"033006010","Kisfeszültségű légvezeték indító vasszerkezet OTRDF állomásra",0,"DB",null,1]
[null,null,"033007010","PVC 90mm-es áramköri felszálló cső 6m hosszú, OTR 250-400-hoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"033007020","PVC 110mm-es trafó leszálló cső 6m hosszú, OTR 250-400-hoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"033008010","Esővédő sapka fém OTR állomások leszálló 90 mm-es csövekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"033008020","Esővédő sapka fém OTR állomások leszálló 110mm-es csövekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"034005010","1kV NFA2X 4x25mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",0,"FM",null,1]
[null,null,"034006010","1kV NFA2X 4x50mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",0,"FM",null,1]
[null,null,"034007010","1kV NFA2X 4x95mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",0,"FM",null,1]
[null,null,"034008010","Jelzőkábel SZRMKVM-J 14X2,5",0,"FM",null,1]
[null,null,"036001010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, egyujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036001020","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, kétujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036001030","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítes, négyujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036001040","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zsugorcsővel, 63,5mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036001050","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, egyujjas idommal, 89mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036001060","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítes, négyujjas idommal, 89mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036001070","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zsugorcsővel, 89mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036002010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, háromujjas idommal, 114mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036002020","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, négyujjas idommal, 114mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036003010","Kábelvég lezáró sapka 8-17mm",0,"DB",null,1]
[null,null,"036003020","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x10-25mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"036003030","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x35-95mm2 - 20kV: 1x95-240mm2 - 35kV: 1x95mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"036003040","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x120-240mm2 - 20kV: 1x300-500mm2 - 35kV: 1x150-500mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"036003050","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 63,5mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036003060","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 89mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"036004010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 114mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"040201010","Porcelán KT150 szigetelő, szigetelő tartóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"040201020","Porcelán K2 szigetelő, egyirányú feszítő kengyellel",0,"DB",null,1]
[null,null,"040201030","Porcelán K2 szigetelő KCS szigetelőtartón",0,"DB",null,1]
[null,null,"040301005","KIF 1x16 sodrony",0,"KM",null,1]
[null,null,"040301010","KIF 1x25 sodrony",0,"KM",null,1]
[null,null,"040301020","KIF 1x35 sodrony",0,"KM",null,1]
[null,null,"040302010","KIF 1x50 sodrony",0,"KM",null,1]
[null,null,"040303010","KIF 1x95 sodrony",0,"KM",null,1]
[null,null,"040303020","KIF 1x70 sodrony",0,"KM",null,1]
[null,null,"040304010","KIF NFA2X 1x16 MM2 kötegelve",0,"KM",null,1]
[null,null,"040304020","KIF NFA2X 1x25 MM2 kötegelve",0,"KM",null,1]
[null,null,"040305010","KIF NFA2X 2x16 vezeték",0,"KM",null,1]
[null,null,"040305020","KIF NFA2X 2x25 vezeték",0,"KM",null,1]
[null,null,"040306010","KIF NFA2X 4x16 vezeték",0,"KM",null,1]
[null,null,"040306020","KIF NFA2X 4x25 vezeték",0,"KM",null,1]
[null,null,"040307010","KIF NFA2X 4x50 MM2 négyszál feszítésű",0,"KM",null,1]
[null,null,"040307020","KIF NFA2X 4x50+25 MM2 négyszál feszítésű",0,"KM",null,1]
[null,null,"040308010","KIF NFA2X 4x95 MM2 négyszál feszítésű",0,"KM",null,1]
[null,null,"040308020","KIF NFA2X 4x95+25 MM2 négyszál feszítésű",0,"KM",null,1]
[null,null,"040501010","BMSZ szekreny, tartóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"040501020","Alumínum tokozott AT1, tartóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"040501030","Alumínum tokozott AT2, tartóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"040501040","Közvilágítási vezérlőszekrény (AR1T) oszlopon",0,"DB",null,1]
[null,null,"040501050","Mérőszekrény AR1T 3F oszlopon",0,"DB",null,1]
[null,null,"040651010","Áramkötés bontás",0,"DB",null,1]
[null,null,"041001010","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2 faoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"041001020","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2  B-800-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"041001030","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2  B-1300-tól",0,"DB",null,1]
[null,null,"041002010","Lengőtartó horog szalagrögzítéssel faoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"041002020","Lengőtartó horog szalagrögzítéssel betonoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"041003010","Feszítő fejszerkezet acélszalag rögzítéssel betonoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"041004010","Feszítő-elágozó elem szalagrögzítéssel csatlakozóhoz fa és betonoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"041005010","Feszítő fejszerkezet horgos rúdcsavarral M20x320/120 feszítő oszlopokra",0,"DB",null,1]
[null,null,"041005020","Tartó fejszerkezet horgos rúdcsavarral M16x250/120 tartó oszlopokra",0,"DB",null,1]
[null,null,"041005030","Horgos anya M20-as",0,"DB",null,1]
[null,null,"041006010","H2 csatlakozó elem  fa és B-200, B-400 oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"041006020","H2 csatlakozó elem  B-1300 -tól",0,"DB",null,1]
[null,null,"041006030","H2  csatlakozó elem önálló",0,"DB",null,1]
[null,null,"041007010","Gólyafészek kiemelő FB fa bakoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"041007020","Gólyafészek kiemelő B 1300 vasbeton oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"042001010","KT150 szigetelő, szigetelő tartóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"042001020","Egyirányú feszítő kengyel szigetelővel, VL 4+2 -re",0,"DB",null,1]
[null,null,"042001030","K2 szigetelő KCS szigetelőtartón",0,"DB",null,1]
[null,null,"045001010","Közvilágítási vezérlőszekrény (AR1T) felszerelése oszlopra védőcsővel, HFKV készülék nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"045001020","Mérőszekrény PVT3060+3030 oszlopra védőcsővel tetőtartó bevezetővel",0,"DB",null,1]
[null,null,"046001010","Csupasz sodrony tartókötése",0,"DB",null,1]
[null,null,"046002010","Végkötés csavaros kötőelemmel, csupasz 16-50MM2-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"046002020","Végkötés csavaros kötőelemmel, csupasz 50-95MM2-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"046003010","Végfeszítő szerelvény 25mm2 csupasz sodronyra",0,"DB",null,1]
[null,null,"046003020","Végfeszítő szerelvény 35mm2 csupasz sodronyra",0,"DB",null,1]
[null,null,"046004010","Végfeszítő szerelvény 50mm2 csupasz sodronyra",0,"DB",null,1]
[null,null,"046004020","Végfeszítő szerelvény 95mm2 csupasz sodronyra",0,"DB",null,1]
[null,null,"046005010","Lengőtartó négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 30fok-ig 4X25-95/25mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"046005020","Lengőtartó négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 90fok-ig 4X25-95/25mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"046006010","Végfeszítő négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 2X16-4X25mm2 8kN",0,"DB",null,1]
[null,null,"046007010","Végfeszítő négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 4X50-95/25mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"046011010","KÖF kereszttartó bekötése földelésbe, beton oszlopon, fölső földelési sínre",0,"DB",null,1]
[null,null,"046011020","KIF kereszttartó, H2 elem, vbo. földelő sín nullazása",0,"DB",null,1]
[null,null,"046011030","KIF NFA2X bekötése vbo. földelő sínre, tartó beton oszlopon",0,"DB",null,1]
[null,null,"046011040","Lámpakar nullázás és lámpatest N+PE leágazás készítése csupasz szabadvezetéken",0,"DB",null,1]
[null,null,"046011050","Lámpakar nullázás és lámpatest N+PE leágazás készítése szigetelt szabadvezetéken",0,"DB",null,1]
[null,null,"046012010","Csavaros toldókötés nem húzószilárd szigetelt vezetékre 10-35mm2 (tömör vezetékhez is)",0,"DB",null,1]
[null,null,"046015010","Távtartó síktartós csupasz vezetékhez (3F+N)",0,"KL",null,1]
[null,null,"046015020","Távtartó közvilágítási áramkörös, síktartós csupasz vezetékhez (3F+N+KZV)",0,"KL",null,1]
[null,null,"046015030","Távtartó háromfázisú rúdcsavar-tartós csupasz vezetékhez",0,"KL",null,1]
[null,null,"060300010","Kábel fedő- vagy elválasztó téglázás árokból",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302010","1kV alu kábel árokból 4x10",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302020","1kV alu kábel árokból 4x16",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302030","1kV alu kábel árokból 4x25",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302040","1kV alu kábel árokból 4x35",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302050","1kV alu kábel árokból 4x50",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302060","1kV alu kábel árokból 4x70",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302070","1kV réz kábel árokból 4x10",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302080","1kV réz kábel árokból 4x16",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302090","1kV réz kábel árokból 4x25",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302100","1kV réz kábel árokból 4x35",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302110","1kV réz kábel árokból 4x50",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302120","1kV réz kábel árokból 4x70",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302130","20kV XLPE kábel árokból 1x95",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302140","20kV XLPE kábel árokból 1x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302150","20kV XLPE kábel árokból 1x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302160","35kV XLPE kábel árokból 1x95",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302170","35kV XLPE kábel árokból 1x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060302180","35kV XLPE kábel árokból 1x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303010","1kV alu kábel árokból 4x95",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303020","1kV alu kábel árokból 4x120",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303030","1kV alu kábel árokból 4x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303040","1kV réz kábel árokból 4x95",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303050","1kV réz kábel árokból 4x120",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303060","1kV réz kábel árokból 4x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303070","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x95",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303080","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303090","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x185",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303100","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303110","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x95",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303120","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303130","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x185",0,"KM",null,1]
[null,null,"060303140","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKM 1x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304010","1kV alu kábel árokból 4x185",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304020","1kV alu kábel árokból 4x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304030","1kV réz kábel árokból 4x185",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304040","1kV réz kábel árokból 4x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304050","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x95",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304060","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304070","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x185",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304080","10kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304090","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x95",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304100","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304110","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x185",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304120","20kV Roundal kábel árokból, SZAQkrKVM 3x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304130","10kV papírkábel árokból, SZAPKMVB 3x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304140","10kV papírkábel árokból, SZAPKMVB 3x185",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304150","10kV papírkábel árokból, SZAPKMVB 3x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304160","10kV papírkábel árokból, SZAPKOVB/ASZB 3x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304170","10kV papírkábel árokból, SZAPKOVB/ASZB 3x185",0,"KM",null,1]
[null,null,"060304180","10kV papírkábel árokból, SZAPKOVB/ASZB 3x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060305010","20kV papírkábel árokból, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x150",0,"KM",null,1]
[null,null,"060305020","20kV papírkábel árokból, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x185",0,"KM",null,1]
[null,null,"060305030","20kV papírkábel árokból, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x240",0,"KM",null,1]
[null,null,"060306010","1kV alu kábel tartóról 4x10",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306020","1kV alu kábel tartóról 4x16",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306030","1kV alu kábel tartóról 4x25",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306040","1kV alu kábel tartóról 4x35",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306050","1kV alu kábel tartóról 4x50",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306060","1kV alu kábel tartóról 4x70",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306070","1kV réz kábel tartóról 4x10",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306080","1kV réz kábel tartóról 4x16",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306090","1kV réz kábel tartóról 4x25",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306100","1kV réz kábel tartóról 4x35",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306110","1kV réz kábel tartóról 4x50",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306120","1kV réz kábel tartóról 4x70",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306130","20kV XLPE kábel tartóról 1x95",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306140","20kV XLPE kábel tartóról 1x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306150","20kV XLPE kábel tartóról 1x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306160","35kV XLPE kábel tartóról 1x95",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306170","35kV XLPE kábel tartóról 1x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060306180","35kV XLPE kábel tartóról 1x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307010","1kV alu kábel tartóról 4x95",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307020","1kV alu kábel tartóról 4x120",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307030","1kV alu kábel tartóról 4x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307040","1kV réz kábel tartóról 4x95",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307050","1kV réz kábel tartóról 4x120",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307060","1kV réz kábel tartóról 4x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307070","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x95",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307080","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307090","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307100","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307110","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x95",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307120","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307130","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"060307140","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKM 1x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308010","1kV alu kábel tartóról 4x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308020","1kV alu kábel tartóról 4x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308030","1kV réz kábel tartóról 4x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308040","1kV réz kábel tartóról 4x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308050","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x95",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308060","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308070","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308080","10kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308090","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x95",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308100","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308110","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308120","20kV Roundal kábel tartóról, SZAQkrKVM 3x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308130","10kV papírkábel tartóról, SZAPKMVB 3x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308140","10kV papírkábel tartóról, SZAPKMVB 3x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308150","10kV papírkábel tartóról, SZAPKMVB 3x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308160","10kV papírkábel tartóról, SZAPKOVB/ASZB 3x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308170","10kV papírkábel tartóról, SZAPKOVB/ASZB 3x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"060308180","10kV papírkábel tartóról, SZAPKOVB/ASZB 3x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060309010","20kV papírkábel tartóról, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x150",0,"FM",null,1]
[null,null,"060309020","20kV papírkábel tartóról, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x185",0,"FM",null,1]
[null,null,"060309030","20kV papírkábel tartóról, SZAPhKeOVB/AOSZB 3x240",0,"FM",null,1]
[null,null,"060451010","KÖF kábel összekötő karmantyú",0,"DB",null,1]
[null,null,"060452010","KÖF kábel porcelán végelzáró 3F és tartója",0,"KL",null,1]
[null,null,"060551010","Acél védőcső árokból 200mm-ig",0,"FM",null,1]
[null,null,"060552010","Acél védőcső oszlopról",0,"FM",null,1]
[null,null,"060553010","Betoncső árokból 200mm-ig",0,"FM",null,1]
[null,null,"060561010","Kábel acélbilincs oszlopról",0,"DB",null,1]
[null,null,"060601010","Kábelszekrény SC300-95/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x25-95 / 4x2,5-35 mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"060601020","Kábelszekrény SC300-150/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x50-150 / 1x50-95(150) / 3x16-35 mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"060601030","Kábelszekrény SC300-240/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x50-240 / 1x50-150 / 3x16-35 mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"060601040","Biztosítószekrény SC300-1xNH2 lábazat telekhatárra egyáramkörös ajzattal betonalappal, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"060601050","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító elöl",0,"DB",null,1]
[null,null,"060601060","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító hátúl",0,"DB",null,1]
[null,null,"060601070","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító elöl nagyfogyasztói",0,"DB",null,1]
[null,null,"060601080","Mérőszekrény S300 3F+bojler lábazattal kismegszakító elöl",0,"DB",null,1]
[null,null,"060601090","Mérőszekrény S300 3F+bojler lábazattal kismegszakító hátúl",0,"DB",null,1]
[null,null,"060601100","Mérőszekrény S300 3F lábazattal NH-00 aljzattal nagyfogyasztói",0,"DB",null,1]
[null,null,"060602010","Biztosítószekrény S300-1xNH2 épületfalba egyáramkörös ajzattal, lábazat nélkül, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"060602020","Mérőszekrény AR1T 3F téglafalba",0,"DB",null,1]
[null,null,"060602030","Mérőszekrény S300 3F+bojler kerítésbe, kismegszakító hátul",0,"DB",null,1]
[null,null,"060602040","Mérőszekrény S300 3F+bojler téglafalba, kismegszakító elöl",0,"DB",null,1]
[null,null,"060602050","Kábelcsatlakozó, acél faliszekrény",0,"DB",null,1]
[null,null,"060603010","Biztosítószekrény S300-1xNH2 lábazatra (sínszekrényre), egyáramkörös ajzattal, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"060603020","Mérőszekrény S300 3F+bojler SC300 lábazatra (utólag) kismegszakító hátul",0,"DB",null,1]
[null,null,"060603030","Mérőszekrény S300 3F+bojler SC300 lábazatra (utólag) kismegszakító elől",0,"DB",null,1]
[null,null,"060604010","Mérőszekrény AR3 3F+3F hőtáraló lábazattal kismegszakító elől",0,"DB",null,1]
[null,null,"060604020","Mérőszekrény AR3 3F+3F hőtáraló lábazattal kismegszakító hátúl",0,"DB",null,1]
[null,null,"060604030","Mérőszekrény ARKO 57+77 nagyfogyasztói áramváltós mérés",0,"DB",null,1]
[null,null,"060604040","Mérőszekrény ARKO 57+77 nagyfogyasztói direkt mérés",0,"DB",null,1]
[null,null,"060652010","Acél kábel elosztószekrény téglafalból",0,"DB",null,1]
[null,null,"060653010","KBSZ elosztószekrény elbontása betonalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"060653020","TITÁSZ elosztószekrény elbontása betonalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"063010010","Kábel bújtatás 4x10-70, 1xXLPE",0,"DB",null,1]
[null,null,"063011010","Kábel bújtatás 4x95-150, 1xPE",0,"DB",null,1]
[null,null,"063012010","Kábel bújtatás 4x185-240,3xPE,10kV/Papír",0,"DB",null,1]
[null,null,"063014010","Műanyag kábelfedlap árokba, belterületi KÖF kábelezéshez",0,"TM",null,1]
[null,null,"063015010","Kábel jelzőszalag terítése",0,"TM",null,1]
[null,null,"063016010","Jelzőcimke egyedi felirattal KÖF kábelre 5fm-ként rögzítve, nyomvonal hosszban számolva",0,"TM",null,1]
[null,null,"065001010","Védőcső flexibilis gégecső 63mm fektetése, toldókarmantyú nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"065001020","Védőcső flexibilis gégecső 90mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"065001030","Védőcső flexibilis gégecső 110mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"065001040","Védőcső flexibilis gégecső 160mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"065001050","Védőcső szálas gégecső 110mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"065001060","Védőcső szálas gégecső 160mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"065002010","Gége védőcső ATM  63mm rögzítése oszlopra, szalaggal",0,"FM",null,1]
[null,null,"065002020","Gége védőcső ATM  90mm rögzítése oszlopra, szalaggal",0,"FM",null,1]
[null,null,"065003010","Gége védőcső ATM  110mm rögzítése oszlopra, szalaggal",0,"FM",null,1]
[null,null,"065003020","Gége védőcső ATM  160mm rögzítése oszlopra, szalaggal",0,"FM",null,1]
[null,null,"065004010","Vezetékvédő burkolat oszlopra 2,75m",0,"DB",null,1]
[null,null,"065004020","Vezetékvédő burkolat oszlopra 2,75m nagy",0,"DB",null,1]
[null,null,"065005010","Védőcső KPE víznyomócső 63mm 7,5bar fektetése, vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",0,"FM",null,1]
[null,null,"065005020","Védőcső KPE víznyomócső 90mm 7,5bar fektetése, vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",0,"FM",null,1]
[null,null,"065005030","Védőcső szálas KPE víznyomócső 110mm 10bar fektetése vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",0,"FM",null,1]
[null,null,"065005040","Védőcső szálas KPE víznyomócső 160mm 10bar fektetése vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",0,"FM",null,1]
[null,null,"065006010","Védőcső szálas összepattintós félcső 110mm fektetése",0,"FM",null,1]
[null,null,"065006020","Védőcső szálas összepattintós félcső 160mm fektetése",0,"FM",null,1]
[null,null,"065015010","Kábel csőbe 4x10-70, 1xXLPE",0,"FM",null,1]
[null,null,"065016010","Kábel csőbe 4x95-150, 1xPE",0,"FM",null,1]
[null,null,"065017010","Kábel csőbe 4x185-240, 3xPE, 10kV/Papír",0,"FM",null,1]
[null,null,"065020010","KIF kábel rögzítése beton oszlopon 4×50 mm2-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"065020020","KIF kábel rögzítése fa oszlopon 4×50 mm2-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"065021010","KIF kábel rögzítése beton oszlopon 4×95-240 mm2-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"065021020","KIF kábel rögzítése fa oszlopon 4×95-240 mm2-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"065022010","KÖF kábel rögzítése beton oszlopon szalaggal",0,"DB",null,1]
[null,null,"065022020","KÖF kábel rögzítése vasoszlopon szalaggal",0,"DB",null,1]
[null,null,"065023010","1kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs H07V2-K 4x1x240-300 mm2 vezetékhez (egymásra építhető, 2xM8 fémdűbellel, csavarokkal)",0,"DB",null,1]
[null,null,"065023025","20kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs 3x1x35 mm2 kábelhez (NEM egymásra építhető, 1xM10 fémdűbellel, csavarokkal)",0,"DB",null,1]
[null,null,"065023030","20kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs 3x1x(95-240) mm2 kábelhez (NEM egymásra építhető, 1xM10 fémdűbellel, csavarokkal)",0,"DB",null,1]
[null,null,"066005020","Kábelszekrény DIN100.00, 2xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066005030","Kábelszekrény DIN100.00, 2xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066005040","Kábelszekrény DIN100.00, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066005045","Kábelszekrény DIN100.0, 2xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066005060","Kábelszekrény DIN100.0, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066005065","Kábelszekrény DIN100.0, 3xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066005080","Kábelszekrény DIN100.1, 4xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066005090","Kábelszekrény DIN100.0, 4xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066005100","Kábelszekrény DIN100.0, 5xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006010","Kábelszekrény DIN100.1, 2xNH2 + 8xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006020","Kábelszekrény DIN100.1, 3xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006040","Kábelszekrény DIN100.1, 4xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006050","Kábelszekrény DIN100.1, 5xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006060","Kábelszekrény DIN100.1, 6xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006070","Kábelszekrény DIN100.2, 5xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006080","Kábelszekrény DIN100.2, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006090","Kábelszekrény DIN100.2, 8xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006100","Kábelszekrény DIN100.2, 8xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006110","Kábelszekrény DIN100.1 630A, 7xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006120","Kábelszekrény DIN100.1 630A, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006130","Kábelszekrény DIN100.2 630A, 9xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066006140","Kábelszekrény DIN100.2 630A, 10xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066007070","Kábel faliszekrény DIN500.0, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066008080","Kábel faliszekrény DIN500.1, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"066008090","Kábel faliszekrény DIN500.1, 7xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"070101010","Lámpaoszlop RK4 pörgetett vasbeton",0,"DB",null,1]
[null,null,"070101020","Lámpaoszlop RK5 pörgetett vasbeton",0,"DB",null,1]
[null,null,"070101030","Lámpaoszlop RS6 pörgetett vasbeton",0,"DB",null,1]
[null,null,"070102010","Lámpaoszlop RS7 pörgetett vasbeton",0,"DB",null,1]
[null,null,"070102020","Lámpaoszlop RS8 pörgetett vasbeton",0,"DB",null,1]
[null,null,"070102030","Lámpaoszlop RS9 pörgetett vasbeton",0,"DB",null,1]
[null,null,"070102040","Lámpaoszlop RS10 pörgetett vasbeton",0,"DB",null,1]
[null,null,"070102050","Lámpaoszlop RS11 pörgetett vasbeton",0,"DB",null,1]
[null,null,"070102060","Lámpaoszlop RS12 pörgetett vasbeton",0,"DB",null,1]
[null,null,"070151010","Lámpaoszlop vbo. L5.6",0,"DB",null,1]
[null,null,"070152010","Lámpaoszlop vbo. L9.8-12",0,"DB",null,1]
[null,null,"070153010","Lámpaoszlop acél NS 4,5-8m",0,"DB",null,1]
[null,null,"070153020","Lámpaoszlop AL, KALU 4,5-6,5m",0,"DB",null,1]
[null,null,"070153030","Lámpaoszlop AL 8-10m",0,"DB",null,1]
[null,null,"070154010","Lámpaoszlop acél N, N8 9-13m",0,"DB",null,1]
[null,null,"070154020","Lámpaoszlop acél N, N8 15-18m",0,"DB",null,1]
[null,null,"070155010","Lámpaoszlop acél E, E8 9-13m",0,"DB",null,1]
[null,null,"070155020","Lámpaoszlop acél E 15-18m",0,"DB",null,1]
[null,null,"070156010","Lámpaoszlop acél EK8 10-18m",0,"DB",null,1]
[null,null,"070156020","Lámpaoszlop acél EK 10-18m",0,"DB",null,1]
[null,null,"070206010","Lámpakar acél csőcsonk VÁT-H4 oszlopon",0,"DB",null,1]
[null,null,"070206020","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x11",0,"DB",null,1]
[null,null,"070206030","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x11",0,"DB",null,1]
[null,null,"070206160","Lámpakar alumínium L oszlopon x11",0,"DB",null,1]
[null,null,"070207080","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x21",0,"DB",null,1]
[null,null,"070207090","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x21",0,"DB",null,1]
[null,null,"070207120","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x31",0,"DB",null,1]
[null,null,"070207130","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x31",0,"DB",null,1]
[null,null,"070207180","Lámpakar alumínium L oszlopon x21",0,"DB",null,1]
[null,null,"070208040","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x12",0,"DB",null,1]
[null,null,"070208050","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x12",0,"DB",null,1]
[null,null,"070208170","Lámpakar alumínium L oszlopon x12",0,"DB",null,1]
[null,null,"070209060","Lámpakar acél N8-E8-EK8 oszlopon x14",0,"DB",null,1]
[null,null,"070209070","Lámpakar acél N-E-EK oszlopon x14",0,"DB",null,1]
[null,null,"070209100","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x22",0,"DB",null,1]
[null,null,"070209110","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x22",0,"DB",null,1]
[null,null,"070209140","Lámpakar acél N-N8-E-E8-EK8 oszlopon x32",0,"DB",null,1]
[null,null,"070209150","Lámpakar acél L-EK-VÁT-H4 oszlopon x32",0,"DB",null,1]
[null,null,"070209190","Lámpakar alumínium L oszlopon x22",0,"DB",null,1]
[null,null,"070311010","Karos irányfény lámpatest, 36W",0,"DB",null,1]
[null,null,"070312010","Karos közúti lámpatest, 70W",0,"DB",null,1]
[null,null,"070312020","Karos közúti lámpatest, 100W",0,"DB",null,1]
[null,null,"070313010","Karos főúti lámpatest, 150W",0,"DB",null,1]
[null,null,"070313020","Karos főúti lámpatest, 250W",0,"DB",null,1]
[null,null,"070314010","Oszlopfej lámpatest, 70W",0,"DB",null,1]
[null,null,"070314020","Oszlopfej lámpatest, 100W",0,"DB",null,1]
[null,null,"070451010","Lámpaoszlop szerelvénylap",0,"DB",null,1]
[null,null,"072003010","Lámpakar csőcsonk betonoszlopra, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"072003020","Lámpakar csőcsonk faoszlopra, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"072004010","Lámpakar betonoszlopra, 0,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"072004020","Lámpakar betonoszlopra, 0,95m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"072004030","Lámpakar faoszlopra, 0,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"072004040","Lámpakar faoszlopra, 0,95m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"072005010","Lámpakar betonoszlopra, 1,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"072005020","Lámpakar faoszlopra, 1,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"072006010","Lámpakar KS5-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 0,5m benyúlású, egykaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"072006020","Lámpakar KS10-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, egykaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"072006030","Lámpakar KS10-15/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, egykaros, 15°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"072007010","Lámpakar KS15-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1,5m benyúlású, egykaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"072008010","Lámpakar KD5-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 0,5m benyúlású, duplakaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"072008020","Lámpakar KD10-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, duplakaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"072009010","Lámpakar KD15-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1,5m benyúlású, duplakaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"072010010","Lámpaoszlop illesztő elem L5.6 vasbeton oszlopra, oszlopfejes lámpatesthez (27/60mm)",0,"DB",null,1]
[null,null,"074001010","Lámpatest tápvezeték lámpakarokba, átfeszítésekre 3x2,5CU",0,"FM",null,1]
[null,null,"074001020","Lámpatest tápvezeték lámpaoszlopba 3x2,5CU",0,"FM",null,1]
[null,null,"074002010","Csatlakozó-biztosító doboz, két E14 aljzattal, (1-2)x4x10mm2 kábelekhez, RS/RK/N/E/EK/L oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"074002020","Csatlakozó-biztosító doboz, három E14 aljzattal, (1-3)x4x(10-16)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"074003010","Biztosító doboz, egy E14 aljzattal, 1x4x(25-50) kábelekhez, RK/RS4-6,5/L5,6 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"074003020","Biztosító doboz, egy E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50) kábelekhez, RK/RS4-6,5/L5,6 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"074003030","Biztosító doboz, két E14 aljzattal, 1x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"074003040","Biztosító doboz, két E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"074003050","Biztosító doboz, három E14 aljzattal, 1x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"074003060","Biztosító doboz, három E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"101101010","KIF feszültségmentesítési és kiértesítési díj (egy napra, egy munkaterületre)",0,"DB",null,1]
[null,null,"101102010","KÖF feszültségmentesítési és kiértesítési díj (egy napra, egy munkaterületre)",0,"DB",null,1]
[null,null,"102101010","KÖF kábel átvételi alapdiagnosztika (egy napra, egy munkaterületre)",0,"DB",null,1]
[null,null,"102102010","Elavult mintatörzstétel! Ne használd!",0,"DB",null,1]
[null,null,"102103010","Nullázási hurokellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal, munkánként",0,"DB",null,1]
[null,null,"201001010","F7M fa egyes oszlop +1eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201001020","F8M fa egyes oszlop +1eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201002010","F7M fa egyes oszlop +2eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201002020","F8M fa egyes oszlop +2eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201002030","F10M fa egyes oszlop +2eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201003010","FB7M fa bakoszlop +2eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201003020","FB8M fa bakoszlop +2eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201004010","FB7M fa bakoszlop +4eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201004020","FB8M fa bakoszlop +4eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201004030","FB10M fa bakoszlop +4eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201007010","Fa kitámasztott oszlop  2×7M+2×1eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201007020","Fa kitámasztott oszlop  2×8M+2×1eG betongyám",0,"DB",null,1]
[null,null,"201108010","F7M fa egyes oszlop építése, meglévő 1eG betongyámra",0,"DB",null,1]
[null,null,"201108020","F8M fa egyes oszlop építése, meglévő 1eG betongyámra",0,"DB",null,1]
[null,null,"202001010","B 8,5-200-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",0,"DB",null,1]
[null,null,"202001020","B 10-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",0,"DB",null,1]
[null,null,"202001030","B 12-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",0,"DB",null,1]
[null,null,"202001040","B 14-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop támlemezzel",0,"DB",null,1]
[null,null,"202102010","B 8,5-200-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202102020","B 10-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202102030","B 12-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202102040","B 14-400-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202103010","B 10-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202103020","B 12-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202103030","B 14-800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202104010","B 10-1300-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202104020","B 12-1300-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202105010","B 10-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202105020","B 12-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202105030","B 14-1800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202106010","B 12-2800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"202106020","B 14-2800-as áttört gerincű vasbeton oszlop, beton alappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"203101010","V 12-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"203101020","V 12-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"203102010","V 15-2500-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"203102020","V 15-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"203102030","V 15-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"203103010","V 18-2500-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"203103020","V 18-3550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"203103030","V 18-4550-as tűzihorganyzott vasoszlop csonkkal súlyalappal",0,"DB",null,1]
[null,null,"204001010","Tartó kereszttartó B-1300-as oszlopra VÁT-H 2-70005",0,"DB",null,1]
[null,null,"204002010","Tartó kereszttartó acél háromszög elrendezésű B-800-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"204002020","Tartó kereszttartó acél háromszög elrendezésű B-1300-tól",0,"DB",null,1]
[null,null,"204003010","Adapterkészlet kettős felfüggesztésű acél háromszög elrendezésű tartó kereszttartóhoz",0,"KL",null,1]
[null,null,"204004010","Tartó kereszttartó szűkített (csak burkolt hálózatra) B-800-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"204004020","Tartó kereszttartó szűkített (csak burkolt hálózatra) B-1300-tól",0,"DB",null,1]
[null,null,"204005010","Saroktartó kereszttartó B-800-ig  2-70007",0,"DB",null,1]
[null,null,"204005020","Saroktartó kereszttartó B-1300-tól  2-70007",0,"DB",null,1]
[null,null,"204006010","Tartó kereszttartó alsó kétrendszerű (hordó elrendezés)",0,"DB",null,1]
[null,null,"204006020","Tartó kereszttartó felső kétrendszerű (hordó elrendezés)",0,"DB",null,1]
[null,null,"204007010","Tartó kereszttartó középső kétrendszerű (hordó elrendezés)",0,"DB",null,1]
[null,null,"204008010","Leágazó kereszttartó FAM laza csatlakozáshoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"204009010","Feszítő kereszttartó B-1300 oszlopra VÁT-H 2-70016",0,"DB",null,1]
[null,null,"204009015","Feszítő kereszttartó B-1800-2800 oszlopra VÁT-H 20-7-011",0,"DB",null,1]
[null,null,"204009020","Feszítő leágazó kereszttartó B-1300-tól 20-7-011 (fázistávolság 1000mm)",0,"DB",null,1]
[null,null,"204009030","Feszítő törésponti kereszttartó B-1300-tól 20-7-027 (fázistávolság 1400mm)",0,"DB",null,1]
[null,null,"204009040","Feszítő egysíkú kereszttartó BB 12-1350-re 20-7-041, SF6 TMOK telepítéskori fejszerkezet felújításhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"204010010","Feszítő kereszttartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70030",0,"DB",null,1]
[null,null,"204010020","Feszítő-leágazó kereszttartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70033",0,"DB",null,1]
[null,null,"204011010","Feszítő kereszttartó fa bak oszlophoz 2-70010",0,"DB",null,1]
[null,null,"204011020","Feszítő kereszttartó beton bak oszlophoz 2-70010",0,"DB",null,1]
[null,null,"205001010","Oszlopkapcsolo felerosito vasszerkezet 20-7-028/1,2",0,"DB",null,1]
[null,null,"205001020","Oszlopkapcsoló tartó vasszerkezet oszlopcsúcsra VÁT-H 2-70119/1",0,"DB",null,1]
[null,null,"205002010","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B(12-14)-(1800-2800) oszlopra\t",0,"DB",null,1]
[null,null,"205002020","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B(12-14)-400 oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"205002030","Oszlopkapcsoló hajtás felerősítés B12-(800-1300) oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"205002040","Függőleges OK-2 felerősítő vasszerkezet betonoszlopra VÁT-H 20-7-019",0,"DB",null,1]
[null,null,"205002050","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) felerősítő vasszerkezet B12-14/400-800",0,"DB",null,1]
[null,null,"205002060","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) felerősítő vasszerkezet B12-14/1300-2800",0,"DB",null,1]
[null,null,"205003010","C1 csúcstartó B-1300-as oszlopra 1-es felgüggesztés VÁT-H 2-70003",0,"DB",null,1]
[null,null,"205004010","C2 csúcstartó B-1300-as oszlopra 2-es felgüggesztés VÁT-H 2-70004",0,"DB",null,1]
[null,null,"205004020","Csúcstartó B-1300-as oszlopra 1 és 2-es felgüggesztés VÁT-H 2-70009 SBH-130",0,"DB",null,1]
[null,null,"205005010","Csúcstartó V-1850-4550 oszlopokhoz VÁT-H 2-70031",0,"DB",null,1]
[null,null,"205006010","Burkolt leesésgátló kereszttartóra VÁT-H 21-7-007/2",0,"DB",null,1]
[null,null,"205006020","Burkolt leesésgátló csúcstartóra VÁT-H 21-7-007/1",0,"DB",null,1]
[null,null,"205007010","Terelőkar beton oszlopra VÁT-H 2-70022",0,"DB",null,1]
[null,null,"205007020","Terelőkar portál oszlop keresztartóra (2-70012-re - fázistávolság 2000mm)",0,"DB",null,1]
[null,null,"205007030","Terelőkar vasoszlopra VÁT-H 2-70025",0,"DB",null,1]
[null,null,"205007040","Terelőkar vasoszlop csúcstartóra",0,"DB",null,1]
[null,null,"205008010","Túlfeszültség korlátozó tartó vasszerkezet, földkábel-szabadvezeték csatlakozáshoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"205010010","Keretföldelő 1x1m-es KÖF OK hajtáshoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"205012010","Keretföldelés 2x2m, OTR250-400 állomáshoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"205109010","Rúdföldelés 3m-es",0,"DB",null,1]
[null,null,"205111010","Betonlemez KÖF OK kezelő helyhez, 1x1m keretföldelés fölé",0,"DB",null,1]
[null,null,"206101010","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  50 mm2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"206101020","KÖF Burkolt XLPE /BSZV/ 50 MM2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"206102010","KÖF Aludur /AASC/ sodrony  95 mm2  1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"206102020","KÖF Burkolt XLPE /BSZV/ 95 MM2 1x3 szálas",0,"KM",null,1]
[null,null,"206103010","KÖF 1x50 vezeték utánszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"206104010","KÖF 1x95 vezeték utánszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"207001010","Oszlopkapcsoló vízszintes OK-2, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"207001020","Oszlopkapcsoló vízszintes OK-2, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"207001030","Oszlopkapcsoló függőleges OK-2, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"207001040","Oszlopkapcsoló függőleges OK-2, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"207001050","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) OK-2-MV, földelőkés nélkül, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"207001060","Madárvédelmi oszlopkapcsoló (hálózat alá) OK-2-MV, automata földelőkéssel, 3 sor szigetelővel, 1 db kézihajtással",0,"DB",null,1]
[null,null,"207002010","STS támszigetelő 2 soros OK2-höz, 3F",0,"KL",null,1]
[null,null,"207003010","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett B-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003020","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett B-14 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003030","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BB-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003040","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BPF-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003050","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett BBPF-12 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003060","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-12-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003070","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-12-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003080","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-15-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003090","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-15-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003100","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-18-1850-2500 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003110","ABB SECTOS SF6 TMOK komplett V-18-3550-4550 oszlopokhoz, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003210","TMOK AUG-24-400 B-12-1300-1800-2800-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003220","TMOK AUG-24-400 B-14-1800-2800-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003230","TMOK AUG-24-400 BB-12-1350-es oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003240","TMOK AUG-24-400 BBPF-12-2700(H20), BPF-12-2700(H2) oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003250","TMOK AUG-24-400 BPT-12-600(H2), BPF-12-2600 (H20) oszlopra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003280","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 2500-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003290","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 2500-as oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003300","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 3550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003310","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 3550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003320","TMOK AUG-24-400 V-9, V-10,5, V-12-es 4550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207003330","TMOK AUG-24-400 V-13,5, V-15-ös 4550-es oszlopokra komplett, vezérlőszekrény nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"207004010","ABB Sectos TMOK vezérlőszekrény, Prolan",0,"DB",null,1]
[null,null,"207004020","ABB Sectos TMOK vezérlőszekrény, Vertesz",0,"DB",null,1]
[null,null,"207004030","VERTESZ vezérlőszekrény  AUG-24-400 TMOK -hoz komplett",0,"DB",null,1]
[null,null,"207004040","PROLAN vezérlőszekrény  AUG-24-400 TMOK -hoz komplett",0,"DB",null,1]
[null,null,"207004050","RM6 VTFR vezérlőszekrény, Prolan, GPRS kommunikációval",0,"DB",null,1]
[null,null,"207005010","Tartószigetelő 20 kV-os fejszerelvényes műanyag oldalmegfogással 50 mm2 csupasz AASC-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"207005020","Tartószigetelő 20 kV-os fejszerelvényes műanyag oldalmegfogással 95 mm2 csupasz AASC-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"207005030","Saroktartó szigetelő 20kV-os nyakhornyos műanyag csupasz AASC-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"207005040","Tartószigetelő 20kV-os fejszerelvényes műanyag 50mm2 BSZV-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"207005050","Tartószigetelő 20kV-os fejszerelvényes műanyag 95mm2 BSZV-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"207006010","Terelőszigetelő 20kV-os FAM-ozható",0,"DB",null,1]
[null,null,"207007010","Feszítő szigetelő 1db 24 kV-ra",0,"DB",null,1]
[null,null,"207008010","Feszítő szigetelő kettős felfüggesztés 24 kV-ra, villás közdarabbal",0,"DB",null,1]
[null,null,"208001010","Saroktartó kötés spirál 50 mm2 AASC-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",0,"DB",null,1]
[null,null,"208001020","Saroktartó kötés spirál 95 mm2 AASC-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",0,"DB",null,1]
[null,null,"208001030","Saroktartó kötés spirál 50 mm2 BSZV-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",0,"DB",null,1]
[null,null,"208001040","Saroktartó kötés spirál 95 mm2 BSZV-re, nyakhornyos műgyanta szigetelőre (porcelánra nem alkalmas)",0,"DB",null,1]
[null,null,"208002010","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 50 mm2 AASC",0,"DB",null,1]
[null,null,"208002020","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 95 mm2 AASC",0,"DB",null,1]
[null,null,"208002030","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 50 mm2 BSZV-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"208002040","Pótszál spirál nyakhornyos kötéshez 95 mm2 BSZV-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"208003010","Végkötés csavaros feszítővel 25-120 mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"208104010","Rezgéscsillapító spirál csupasz 95mm2 vezetékre",0,"DB",null,1]
[null,null,"208107010","Leágazó KÖF FAM áramkötés (csak a kötőelem)",0,"DB",null,1]
[null,null,"208107020","Áramkötési és földelő-rövidrezárási csatlakozó kengyel BSZV-hez",0,"DB",null,1]
[null,null,"208109010","Toldókötés préselt húzószilárd AASC 25mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"208109020","Toldókötés préselt húzószilárd AASC 35mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"208109030","Toldókötés préselt húzószilárd AASC 50mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"208109040","Toldókötés préselt húzószilárd AASC 95mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"208109050","Toldókötés NFA2X 16mm2 húzószilárd, zsugorcsővel",0,"DB",null,1]
[null,null,"208109060","Toldókötés NFA2X 25mm2 húzószilárd, zsugorcsővel",0,"DB",null,1]
[null,null,"208109070","Toldókötés NFA2X 50mm2 húzószilárd, zsugorcsővel",0,"DB",null,1]
[null,null,"208109080","Toldókötés NFA2X 95mm2 húzószilárd, zsugorcsővel",0,"DB",null,1]
[null,null,"208109090","Toldókötés préselt húzószilárd BSZV 50mm2, zsugorcsővel",0,"DB",null,1]
[null,null,"208109100","Toldókötés préselt húzószilárd BSZV 95mm2, zsugorcsővel",0,"DB",null,1]
[null,null,"208110010","KÖF kereszttartó földelése faoszlopon (rúdföldelés nélkül)",0,"DB",null,1]
[null,null,"209001010","KIF potenciálrögzítő földelés faoszlopon (rúdföldelés nélkül)",0,"DB",null,1]
[null,null,"209001010","Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"209001020","Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 35kV-ra, vagy 20 kV-on az oldalszorítású műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"209001030","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"209001040","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat álló szigetelőhöz, 35kV-ra, vagy 20 kV-on az oldalszorítású műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"209002010","Madárvédő burkolat kettős álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"209002020","LIFE projekthez: Madárvédő burkolat kettős álló szigetelőhöz, 20kV-ra, nyakhornyos porcelán-, vagy műgyanta szigetelőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"209003010","Madárvédő szárnyterelő lap egyes feszítő szigetelőlánchoz 3 fázisra",0,"DB",null,1]
[null,null,"209004010","Madárvédő szárnyterelő lap kettős feszítő szigetelőlánchoz 3 fázisra",0,"DB",null,1]
[null,null,"209005010","Mintatörzstétel! 2019-től a madárvédő készlet része a hosszabbító. Ne használd!",0,"DB",null,1]
[null,null,"209006010","Madárvédő kétoldali kiülőhely oszlopkapcsolóhoz",0,"KL",null,1]
[null,null,"301001010","Transzformátor 22/0,4kV 50kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"301001020","Transzformátor 22/0,4kV 100kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"301001030","Transzformátor 22/0,4kV 160kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"301001040","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 50kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"301001050","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 100kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"301001060","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 160kVA",0,"DB",null,1]
[null,null,"301001070","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 100kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",0,"DB",null,1]
[null,null,"301001080","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 160kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",0,"DB",null,1]
[null,null,"301002010","Transzformátor 11/0,4kV 250kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"301002020","Transzformátor 11/0,4kV 400kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"301002030","Transzformátor 22/0,4kV 250kVA, KIF zászlóval (1xM16)",0,"DB",null,1]
[null,null,"301002040","Transzformátor 22/0,4kV 400kVA, KIF zászlóval (1xM16), görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"301002050","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 250kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",0,"DB",null,1]
[null,null,"301002060","Transzformátor önvédelmes, 22/0,4kV 400kVA dugaszolható, görgővel (csak meglévő BHTR teljesítmény bővítéséhez)",0,"DB",null,1]
[null,null,"301003010","Transzformátor 11/0,4kV 630kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"301003020","Transzformátor 11/0,4kV 1000kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"301003030","Transzformátor 11/0,4kV 1600kVA, KIF zászlóval (2xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"301003040","Transzformátor 22/0,4kV 630kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"301003050","Transzformátor 22/0,4kV 1000kVA, KIF zászlóval (1xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"301003060","Transzformátor 22/0,4kV 1600kVA, KIF zászlóval (2xM16), kontakthőmérővel, gázrelével, görgővel, rezgéscsillapítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"302003010","20kV RM6 NB-DI+VIP45, egy vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302003020","20kV RM6 NB-DI+VIP400, egy vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302003030","20kV RM6 NB-BI+VIP400, egy vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302004010","20kV RM6 NB-IDI+VIP45, két vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302004020","20kV RM6 (NB-III),nem bővíthető, három vonali leágazással, kapcsolóállomásba, NE használd új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302004030","20kV RM6 NB-IDI+VIP400, két vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302004040","20kV RM6 NB-IBI+VIP400, két vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302005010","20kV RM6 NB-IIDI+VIP45, három vonali-, egy tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302005020","20kV RM6 NB-DIDI+VIP45, két vonali-, két tr.leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302005030","20kV RM6 (NB-IIII),nem bővíthető, négy vonali leágazással, kapcsolóállomásba, NE használd új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302005040","20kV RM6 NB-IIDI+VIP400, három vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302005050","20kV RM6 NB-DIDI+VIP400, két vonali-, két KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302005070","20kV RM6 (NB-TIII),nem bővíthető, három vonali leágazással, 20kV/230V feszültségváltóval, NE használd új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302005080","20kV RM6 NB-IIBI+VIP400, három vonali-, egy KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302005090","20kV RM6 NB-BIBI+VIP400, két vonali-, két KÖF nagyfogyasztói leágazással, NE használd új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302006010","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, kétfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302006020","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, háromfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302006030","20kV RM6 magasító lábazat, 260 mm, négyfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302007010","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, kétfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302007020","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, háromfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302007030","20kV RM6 magasító lábazat, 520 mm, négyfunkcióshoz, rögzítőcsavarok nélkül, ÉHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302008010","20kV ÉHTR SM6 kapcsoló cella, csak szerelési díj",0,"DB",null,1]
[null,null,"302009010","20kV ÉHTR SM6 megszakító cella, csak szerelési díj",0,"DB",null,1]
[null,null,"302010010","20kV ÉHTR SM6 mérőváltó cella, csak szerelési díj",0,"DB",null,1]
[null,null,"302013010","Biztositó aljzat túlfeszültség korlátozóval betét nélkül",0,"KL",null,1]
[null,null,"302014010","Biztosító betét 24kV/2 A-es 1 db (25-40 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302014020","Biztosító betét 24kV/4 A-es 1 db (50-63 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302014025","Biztosító betét 24kV/6,3 A-es 1 db (63-125 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302014030","Biztosító betét 24kV/10 A-es 1 db (80-160 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302014050","Biztosító betét 24kV/20 A-es 1 db (200-250 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302014060","Biztosító betét 24kV/31,5 A-es 1 db (315-400 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302014070","Biztosító betét 24kV/40 A-es 1 db (500-630 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302014080","Biztosító betét 24kV/50 A-es 1 db (800-1600 kVA)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302015010","Túlfeszültség korlátozó 24kV10kA",0,"DB",null,1]
[null,null,"302015020","Függesztő szerelvény túlfeszültség korlátozóhoz 3 fazisra",0,"KL",null,1]
[null,null,"302016010","1kV KEB-1600 elosztó alapmodul, 8xNH2 (400A), segédüzemmel, ÉHTR/ÉBTR-be, de biztosító aljzatok (lécek) nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"302017010","Elavult mintatörzstétel. Ne használd!",0,"DB",null,1]
[null,null,"302018010","OTR 250kVA kommunális elosztószekrény, max. 4xNH2 aljzattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"302018020","OTR 250kVA kommunális elosztószekrény, max. 4xNH2 aljzattal, fix 4 áramkörös közvilágítási panellel",0,"DB",null,1]
[null,null,"302018030","OTR 400kVA kommunális elosztószekrény, max. 6xNH2 aljzattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"302018040","OTR 400kVA kommunális elosztószekrény, max. 6xNH2 aljzattal, fix 6 áramkörös közvilágítási panellel",0,"DB",null,1]
[null,null,"302018050","OTR 400kVA ipari elosztószekrény, max. 5xNH2 aljzattal, betáplálási méréssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"302019010","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 00, 160A kör oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"302019020","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 00, 160A négyszög oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"302019030","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 2,  400A kör oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"302019040","Kif biztositós oszlopkapcsoló NH 2,  400A négyszög oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020010","NH2 biztosító léc, TIPI elosztókhoz, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020020","NH2 biztosító léc, DIN szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020030","Kábelrögzítő kengyel NH2 léchez, DIN500 szekrénybe (C-52), utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020040","Kábelrögzítő kengyel NH2 léchez, DIN100 szekrénybe (C-64), utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020050","Fogantyú összefogás NH2 Seifel lécnél, DIN szekrénybe",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020060","NH00 biztosító léc, DIN szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020070","Illesztő adapter, szimpla NH00 lécekhez, DIN100 szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020080","Illesztő adapter, szimpla NH00 lécekhez, DIN500 szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020090","Illesztő adapter, dupla NH00 lécekhez, DIN100 szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020100","Illesztő adapter, dupla NH00 lécekhez, DIN500 szekrénybe, utólagos bővítéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020110","OTR iker biztosító léc 2xNH00 (2x160A) elosztószekrénybe",0,"DB",null,1]
[null,null,"302020120","OTR biztosító léc NH2 (400A) elosztószekrénybe",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021010","NH-00 6A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021020","NH-00 10A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021030","NH-00 16A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021040","NH-00 20A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021050","NH-00 25A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021060","NH-00 35A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021070","NH-00 40A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021080","NH-00 50A  olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021090","NH-00 63A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021100","NH-00 80A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021110","NH-00 100A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021120","NH-00 125A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021130","NH-00 160A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021180","NH-2 80A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021190","NH-2 100A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021200","NH-2 125A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021210","NH-2 160A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021220","NH-2 200A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021230","NH-2 250A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021240","NH-2 315A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021250","NH-2 355A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021260","NH-2 400A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021270","NH-2 400A vörösréz átvezető kés behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021280","NH-3 250A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021290","NH-3 315A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021300","NH-3 355A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021310","NH-3 400A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021320","NH-3 500A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302021330","NH-3 630A olvadóbetet behelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101010","BHTR Galaxi/Kozmosz házakhoz cserepes nyeregtető",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101020","BHTR Kozmosz 630kVA, KÖF-KIF kapcsolóberendezés nélkül, kiszállítás és daruzás nélkül, bontott újrabeépítése",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101040","20kV RM6 NB-DI+VIP45, egy vonali-, egy tr.leágazással, új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101050","20kV RM6 NB-IDI+VIP45, két vonali-, egy tr.leágazással, új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101060","20kV RM6 NB-IIDI+VIP45, három vonali-, egy tr.leágazás, új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101061","20kV RM6 NB-DIDI+VIP45, két vonali-, két tr.leágazással, új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101062","20kV RM6 NB-DIDI+VIP400, két vonali-, két KÖF nagyfogyasztói leágazással, új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101063","20kV RM6 (NB-III),nem bővíthető, három vonali leágazással, kapcsolóállomásba (BHKA), új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101064","20kV RM6 (NB-IIII),nem bővíthető, négy vonali leágazással, kapcsolóállomásba (BHKA), új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101065","20kV RM6 (NB-TIII),nem bővíthető, három vonali leágazással, 20kV/230V feszültségváltóval, új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101070","20kV RM6 transzformátor kábel szerelvényezve, hagyományos transzformátorral szerelt új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"KL",null,1]
[null,null,"302101090","20kV RM6 vonali leágazás működtető motor (24VDC), gyárilag beépítve, új Kozmosz/Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101100","20kV RM6 vonali leágazás zárlatérzékelő, gyárilag beépített áramváltókkal, új Galaxi BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101110","1kV KEB-1600 elosztó alapmodul, max. 8xNH2 (400A), segédüzemmel, Galaxi BHTR-be, biztosító aljzatok nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101120","1kV 2xNH3 (1260A) iker biztosító aljzat (léc), M12 préssarus csatlakozáshoz (2x4x1x400-500 rézkábellel), bilincsekkel",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101130","1kV 2xNH2 (800A) iker biztosító aljzat (léc), közvetlen 240 mm2 V-csatlakozókkal, bilincsekkel (Nem TIPI kompatibilis)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101140","1kV 1xNH2 (400A) biztosító aljzat (léc), közvetlen 95-240 mm2 V-csatlakozókkal, bilincsekkel (Nem TIPI kompatibilis)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101150","1kV KEB-1600 alapmodul mérés, áramváltókkal, CC55 mérőszekrénnyel, jelzőkábelezve, védőcsövezve, bekötés nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101160","1kV KEB-1600 bővítőmodul, bal- vagy jobb oldali, max. 4xNH2 (400A), BHTR/ÉHTR/ÉBTR-be, biztosító aljzatok nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101170","1kV KEB-1600 bővítőmodul mérés, áramváltókkal, jelzőkábelezve, védőcsövezve, bekötés és mérőszekrény nélkül (ARKO55-höz)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101180","1kV KEB-1600 közvilágítási bővítőmodul, bal- vagy jobb oldali, fix. 6x1F áramkörrel, BHTR/ÉHTR/ÉBTR-be, bilincsekkel",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101190","1kV KEB-1600 közvilágítási bővítőmodul, bal- vagy jobb oldali, fix. 12x1F áramkörrel, BHTR/ÉHTR/ÉBTR-be, bilincsekkel",0,"DB",null,1]
[null,null,"302101200","1kV 2xNH00 (2x160A) biztosító aljzatok (léc), közvetlen 25-95 mm2 V-csatlakozókkal, bilincsekkel (Nem TIPI kompatibilis)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302102010","BHTR Galaxi 1000kVA/ 8-12-16×NH2 áramkörrel, KÖF-KIF kapcsolóberendezések nélkül, kiszállítás és daruzás nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"302102020","BHKA Galaxi kapcsolóállomás, 2db RM6-hoz, KÖF kapcsolóberendezések nélkül, kiszállítás és daruzás nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"302103010","20kV RM6 vonali leágazás működtető motor (24VDC), gyárilag beépítve, új RM6ba,  NE használd új Kozmosz/Galaxi-ba",0,"DB",null,1]
[null,null,"302103030","20kV RM6 vonali leágazás zárlatérzékelő, kábelre húzható áramváltókkal, meglévő állomás, meglévő RM6-jába",0,"DB",null,1]
[null,null,"302103040","20kV RM6 vonali zárlatérzékelő, beépített áramváltókkal, meglévő vagy új állomás, új RM6-jához.Új Galaxihoz ne használd!",0,"DB",null,1]
[null,null,"302120130","2xNH00 iker biztosító léc, KTW-250E/400E BHTR-be",0,"DB",null,1]
[null,null,"302122010","Kapcsolóállomás, 2-3 mezős RMU-hoz, távműködtetés kiépítési lehetőség nélkül, daruzással (jelenleg KTW-K3)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302123010","Kapcsolóállomás, 2-4 mezős RMU-hoz, távműködtetés kiépítési lehetőséggel, daruzás nélkül (jelenleg KTW-K4)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302123020","BHTR 22kV/250kVA, KÖF biztosító aljzattal, 5xNH2 leágazás, 6xB KZV. leágazás, daruzás nélkül (jelenleg KTW-250E-KZV)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302123030","BHTR 22kV/250kVA, KÖF biztosító aljzattal, 5xNH2 leágazás, KZV. nélkül, daruzás nélkül (jelenleg KTW-250E)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302123040","BHTR 11-22kV/400kVA, 2-3 mezős RM6-hoz, 5xNH2 leágazás, 6xB KZV. leágazás, daruzás nélkül (jelenleg KTW-400E-KZV)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302123050","BHTR 11-22kV/400kVA, 2-3 mezős RM6-hoz, 5xNH2 leágazás, KZV. nélkül, daruzás nélkül (jelenleg KTW-400E)",0,"DB",null,1]
[null,null,"302124010","BHTR 11-22kV/1600kVA, 2-4 mezős RM6-hoz, KIF elosztó nélkül, KZV. nélkül, daruzás nélkül (jelenleg KTW-1600E)",0,"DB",null,1]
[null,null,"303004010","Primer biztosító aljzat tartó vasszerkezet komplet",0,"KL",null,1]
[null,null,"303006010","Kisfeszültségű légvezeték indító vasszerkezet OTRDF állomásra",0,"DB",null,1]
[null,null,"303007010","PVC 90mm-es áramköri felszálló cső 6m hosszú, OTR 250-400-hoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"303007020","PVC 110mm-es trafó leszálló cső 6m hosszú, OTR 250-400-hoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"303008010","Esővédő sapka fém OTR állomások leszálló 90 mm-es csövekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"303008020","Esővédő sapka fém OTR állomások leszálló 110mm-es csövekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"303101010","OTR 20/250 tartó és indító vasszerkezet komplett",0,"DB",null,1]
[null,null,"303102010","OTR 20/400 tartó és indító vasszerkezet komplett",0,"DB",null,1]
[null,null,"303103010","OTR 20/160 FB fejállomás vasszerkezet VÁT-H 3-00012 szigetelt vezeták elvezetéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"303105010","OTRDF transzformátor felfüggesztő vasszerkezet",0,"DB",null,1]
[null,null,"303105020","OTRD trafotaró zsámoly  3-7-019 felerősítő elemekkel de rögzító rúdcsavar nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"304005010","1kV NFA2X 4x25mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",0,"FM",null,1]
[null,null,"304006010","1kV NFA2X 4x50mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",0,"FM",null,1]
[null,null,"304007010","1kV NFA2X 4x95mm2 leszálló vezeték oszlopon, rögzítőelemmel",0,"FM",null,1]
[null,null,"304008010","Jelzőkábel SZRMKVM-J 14X2,5",0,"FM",null,1]
[null,null,"304101010","750V flexibilis, zöld/sárga, réz vezeték (H07V-K) 16 mm2",0,"FM",null,1]
[null,null,"304101020","750V flexibilis, zöld/sárga, réz vezeték (H07V-K) 25 mm2",0,"FM",null,1]
[null,null,"304102010","750V flexibilis, zöld/sárga, réz vezeték (H07V-K) 35 mm2",0,"FM",null,1]
[null,null,"304102020","750V flexibilis, zöld/sárga, réz vezeték (H07V-K) 50 mm2",0,"FM",null,1]
[null,null,"304102030","20kV BSZV leszálló vezeték 50mm2",0,"FM",null,1]
[null,null,"304103010","750V flexibilis, zöld/sárga, réz vezeték (H07V-K) 95 mm2",0,"FM",null,1]
[null,null,"304103020","20kV BSZV leszálló vezeték 95mm2",0,"FM",null,1]
[null,null,"304103030","750V flexibilis, fekete, réz vezeték (H07V2-K) 120 mm2",0,"FM",null,1]
[null,null,"304104010","750V flexibilis, fekete, réz vezeték (H07V2-K) 240 mm2",0,"FM",null,1]
[null,null,"304104020","750V flexibilis, fekete, réz vezeték (H07V2-K) 300 mm2",0,"FM",null,1]
[null,null,"305006010","Áramkötés oszlopos TPC primer csapjaira, komplett",0,"KL",null,1]
[null,null,"305007010","OTRDF vasszerkezet földelése, rúdföldelés nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"305008010","OTR 20/250-400 vasszerkezet földelés, rúdföldelés nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101010","Áramkötés 16mm2/M10 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101020","Áramkötés 16mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101030","Áramkötés 25mm2/M10 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101040","Áramkötés 25mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101050","Áramkötés 35mm2/M10 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101060","Áramkötés 35mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101070","Áramkötés 50mm2/M10 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101080","Áramkötés 50mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101090","Áramkötés 25mm2/M10 ALU saruval ASC/AASC vezetékre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101100","Áramkötés 35mm2/M10 ALU saruval ASC/AASC vezetékre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101110","Áramkötés 50mm2/M10 ALU saruval ASC/AASC vezetékre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101120","Áramkötés 50mm2/M12 ALU saruval ASC/AASC vezetékre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101130","Áramkötés 50mm2/M12 ALU saruval NFA2X/BSZV vezetékre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305101140","Áramkötés 50mm2/M12 ALU-RÉZ saruval NFA2X/BSZV vezetékre, rögzítőcsavar nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"305102010","Áramkötés 95mm2/M10 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305102020","Áramkötés 95mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305102030","Áramkötés 120mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305102040","Áramkötés 120mm2/M16 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305102050","Áramkötés 95mm2/M12 ALU saruval ASC/AASC vezetékre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305102060","Áramkötés 95mm2/M12 ALU saruval NFA2X/BSZV vezetékre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305102070","Áramkötés 95mm2/M12 ALU-RÉZ saruval NFA2X/BSZV vezetékre, rögzítőcsavar nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"305103010","Áramkötés 240mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305103020","Áramkötés 240mm2/M16 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305103030","Áramkötés 300mm2/M12 RÉZ saruval vezetékre, galvanizált rögzítőcsavarral, OTR szekrénybe",0,"DB",null,1]
[null,null,"305103040","Áramkötés 300mm2/M16 RÉZ saruval vezetékre/kábelre, rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"305104010","Áramkötés transzformátor KÖF csatlakozó zászló (1xM12), kábelvégelzáró saruhoz, hagyományos géphez, BHTR/ÉHTR állomásba",0,"DB",null,1]
[null,null,"305105010","Áramkötés transzformátor KIF zászló (1xM16), saruzott 240mm2 réz leszálló vezetékhez, hagyományos 250-400kVA gépekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"305105020","Áramkötés transzformátor KIF zászló (4xM12), saruzott 240mm2 alu.leszálló vezetékhez, hagyományos 250-400kVA gépekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"305109010","Színjelölő zsugorcső zöld 10-35KIF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305109020","Színjelölő zsugorcső sárga 10-35KIF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305109030","Színjelölő zsugorcső piros 10-35KIF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305109040","Színjelölő zsugorcső kék 10-35KIF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305109050","Színjelölő zsugorcső zöld 50-95KIF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305109060","Színjelölő zsugorcső sárga 50-95KIF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305109070","Színjelölő zsugorcső piros 50-95KIF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305109080","Színjelölő zsugorcső kék 50-95KIF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305110010","Színjelölő zsugorcső zöld 120-300KIF 95-150KÖF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305110020","Színjelölő zsugorcső sárga 120-300KIF 95-150KÖF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305110030","Színjelölő zsugorcső piros 120-300KIF 95-150KÖF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305110040","Színjelölő zsugorcső kék 120-300KIF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305110050","Színjelölő zsugorcső zöld 240-500KÖF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305110060","Színjelölő zsugorcső sárga 240-500KÖF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"305110070","Színjelölő zsugorcső piros 240-500KÖF, 100mm hosszú",0,"DB",null,1]
[null,null,"306001010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, egyujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306001020","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, kétujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306001030","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítes, négyujjas idommal, 63,5mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306001040","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zsugorcsővel, 63,5mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306001050","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, egyujjas idommal, 89mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306001060","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítes, négyujjas idommal, 89mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306001070","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zsugorcsővel, 89mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306002010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, háromujjas idommal, 114mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306002020","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, négyujjas idommal, 114mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306003010","Kábelvég lezáró sapka 8-17mm",0,"DB",null,1]
[null,null,"306003020","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x10-25mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"306003030","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x35-95mm2 - 20kV: 1x95-240mm2 - 35kV: 1x95mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"306003040","Kábelvég lezáró sapka 1kV: 4x120-240mm2 - 20kV: 1x300-500mm2 - 35kV: 1x150-500mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"306003050","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 63,5mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306003060","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 89mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"306004010","BHTR Galaxi/Kozmosz melegzsugor tömítés, zárósapkával 114mm csőcsonkhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101010","Jelzőcimke egyedi felirattal TIPI NH2-ás biztosító lécekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101020","Jelzőcimke egyedi felirattal Seifel NH2-ás biztosító lécekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101030","Jelzőcimke egyedi felirattal Apator NH00-ás biztosító lécekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101035","Jelzőcimke egyedi felirattal EFEN NH2-ás biztosító lécekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101036","Jelzőcimke egyedi felirattal EFEN EKDEO (régi) NH00-ás biztosító lécekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101037","Jelzőcimke egyedi felirattal EFEN E3 (új) NH00-ás biztosító lécekhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101040","Jelzőcimke egyedi felirattal KIF kábelvéghez, beltéri biztosító aljzat alá",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101041","Jelzőcimke egyedi felirattal KIF kábelvéghez, oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101045","Jelzőcimke egyedi felirattal FC 150-240 sínszekrényhez",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101050","Jelzőcimke \"Figyelem! Párhuzamos kábelek!..stb.\" szöveggel, KIF biztosító aljzathoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101060","Jelzőcimke \"Vigyázz! Idegen Feszültség\" szöveggel, KIF biztosító aljzathoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101070","Jelzőcimke egyedi felirattal RM6 kapcsolómezőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"307101080","Jelzőtábla egyedi felirattal légszigetelésű KÖF kapcsolómezőre",0,"DB",null,1]
[null,null,"307102010","Figyelmeztető tábla (VIGYÁZZ NAGYFESZÜLTSÉG) szalaggal",0,"DB",null,1]
[null,null,"307102020","Jelzőtábla \"Vigyázz! Idegen Feszültség\" szöveggel, acélszalag rögzítéssel oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"307102030","Jelzőtábla, egyedi KÖF vonalnévvel, acélszalag rögzítéssel oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103010","Jelzőszám alaptáblába A",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103020","Jelzőszám alaptáblába 0",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103030","Jelzőszám alaptáblába 1",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103040","Jelzőszám alaptáblába 2",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103050","Jelzőszám alaptáblába 3",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103060","Jelzőszám alaptáblába 4",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103070","Jelzőszám alaptáblába 5",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103080","Jelzőszám alaptáblába 6",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103090","Jelzőszám alaptáblába 7",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103100","Jelzőszám alaptáblába 8",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103110","Jelzőszám alaptáblába 9",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103120","Jelző alaptábla 6 karakteres (transzformátor, oszlopkapcsoló, áramkör)",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103130","Jelző alaptábla 4 karakteres (KÖF oszlopra csatlakozó kábel túlvégén lévő oszlopkapcsoló (OK) jelzőszámával)",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103140","Jelző alaptábla 6 karakteres (KÖF oszlopra csatlakozó kábel túlvégén lévő transzformátor állomás (TR) jelzőszámával)",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103150","Jelző alaptábla 5 karakteres (KÖF oszlopra csatlakozó kábel túlvégén lévő mobil áramkötés (FAM) jelzőszámával)",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103160","Jelző alaptábla 6 karakteres (KÖF oszlopra csatlakozó kábel túlvégén lévő kapcsoló állomás (ACM) jelzőszámával)",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103170","Jelző alaptábla 6 karakteres (vasoszlopra Vigyázz! Nagyfeszültség!, állomás jelzőszám lehetőséggel)",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103180","Jelző alaptábla 4 karakteres (vasoszlopra csatlakozó KÖF kábel túlvégén lévő oszlopkapcsoló (OK) jelzőszámával)",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103190","Jelző alaptábla 6 karakteres (vasoszlopra csatlakozó KÖF kábel túlvégén lévő transzformátor állomás (TR) jelzőszámával)",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103200","Jelző alaptábla 5 karakteres (vasoszlopra csatlakozó KÖF kábel túlvégén lévő mobil áramkötés (FAM) jelzőszámával)",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103210","Jelzőtábla készlet, 11/0,42kV ÉHTR tr.állomáshoz(jelzőszám, állomásnév, nagyfesz., funkció)[megrendelő lap szükséges]",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103220","Jelzőtábla készlet, 22/0,42kV ÉHTR tr.állomáshoz(jelzőszám, állomásnév, nagyfesz., funkció)[megrendelő lap szükséges]",0,"DB",null,1]
[null,null,"307103230","Jelzőtábla készlet, 1-1,6MVA ÉHTR tr.állomáshoz(erős mágneses tér, szívrutmusszabályzóval belépni tilos)",0,"DB",null,1]
[null,null,"307104010","Egység lakat",0,"DB",null,1]
[null,null,"401001010","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2 faoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"401001020","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2  B-800-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"401001030","Kereszttartó (tartó vagy feszítő) VL4+2  B-1300-tól",0,"DB",null,1]
[null,null,"401002010","Lengőtartó horog szalagrögzítéssel faoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"401002020","Lengőtartó horog szalagrögzítéssel betonoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"401003010","Feszítő fejszerkezet acélszalag rögzítéssel betonoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"401004010","Feszítő-elágozó elem szalagrögzítéssel csatlakozóhoz fa és betonoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"401005010","Feszítő fejszerkezet horgos rúdcsavarral M20x320/120 feszítő oszlopokra",0,"DB",null,1]
[null,null,"401005020","Tartó fejszerkezet horgos rúdcsavarral M16x250/120 tartó oszlopokra",0,"DB",null,1]
[null,null,"401005030","Horgos anya M20-as",0,"DB",null,1]
[null,null,"401006010","H2 csatlakozó elem  fa és B-200, B-400 oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"401006020","H2 csatlakozó elem  B-1300 -tól",0,"DB",null,1]
[null,null,"401006030","H2  csatlakozó elem önálló",0,"DB",null,1]
[null,null,"401007010","Gólyafészek kiemelő FB fa bakoszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"401007020","Gólyafészek kiemelő B 1300 vasbeton oszlopra",0,"DB",null,1]
[null,null,"402001010","KT150 szigetelő, szigetelő tartóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"402001020","Egyirányú feszítő kengyel szigetelővel, VL 4+2 -re",0,"DB",null,1]
[null,null,"402001030","K2 szigetelő KCS szigetelőtartón",0,"DB",null,1]
[null,null,"403101010","KIF 1x25 sodrony terítés és beszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"403101020","KIF 1x35 sodrony terítés és beszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"403102010","KIF 1x50 sodrony terítés és beszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"403103010","KIF 1x95 sodrony terítés és beszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"403104010","KIF NFA2X 1x16 MM2 kötegelve",0,"KM",null,1]
[null,null,"403104020","KIF NFA2X 1x25 MM2 kötegelve",0,"KM",null,1]
[null,null,"403105010","KIF NFA2X 2x16 vezeték terítés és beszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"403105020","KIF NFA2X 2x25 vezeték terítés és beszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"403106010","KIF NFA2X 4x16 vezeték terítés és beszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"403106020","KIF NFA2X 4x25 vezeték terítés és beszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"403107010","KIF NFA2X 4x50 MM2 négyszál feszítésű",0,"KM",null,1]
[null,null,"403107020","KIF NFA2X 4x50+25 MM2 négyszál feszítésű",0,"KM",null,1]
[null,null,"403108010","KIF NFA2X 4x95 MM2 négyszál feszítésű",0,"KM",null,1]
[null,null,"403108020","KIF NFA2X 4x95+25 MM2 négyszál feszítésű",0,"KM",null,1]
[null,null,"404101010","KIF 1x25 sodrony utánszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"404102010","KIF 1x50 sodrony utánszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"404103010","KIF 1x95 sodrony utánszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"404104010","KIF NFA2X 2x16-25 vezeték utánszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"404105010","KIF NFA2X 4x16-25, 2x50 vezeték utánszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"404106010","KIF NFA2X 4x50 vezeték utánszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"404107010","KIF NFA2X 4x95 vezeték utánszabályozás",0,"KM",null,1]
[null,null,"405001010","Közvilágítási vezérlőszekrény (AR1T) felszerelése oszlopra védőcsővel, HFKV készülék nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"405001020","Mérőszekrény PVT3060+3030 oszlopra védőcsővel tetőtartó bevezetővel",0,"DB",null,1]
[null,null,"406001010","Csupasz sodrony tartókötése",0,"DB",null,1]
[null,null,"406002010","Végkötés csavaros kötőelemmel, csupasz 16-50MM2-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"406002020","Végkötés csavaros kötőelemmel, csupasz 50-95MM2-re",0,"DB",null,1]
[null,null,"406003010","Végfeszítő szerelvény 25mm2 csupasz sodronyra",0,"DB",null,1]
[null,null,"406003020","Végfeszítő szerelvény 35mm2 csupasz sodronyra",0,"DB",null,1]
[null,null,"406004010","Végfeszítő szerelvény 50mm2 csupasz sodronyra",0,"DB",null,1]
[null,null,"406004020","Végfeszítő szerelvény 95mm2 csupasz sodronyra",0,"DB",null,1]
[null,null,"406005010","Lengőtartó négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 30fok-ig 4X25-95/25mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"406005020","Lengőtartó négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 90fok-ig 4X25-95/25mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"406006010","Végfeszítő négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 2X16-4X25mm2 8kN",0,"DB",null,1]
[null,null,"406007010","Végfeszítő négyszálfeszítésű vezetékhez (NFA2X) 4X50-95/25mm2",0,"DB",null,1]
[null,null,"406011010","KÖF kereszttartó bekötése földelésbe, beton oszlopon, fölső földelési sínre",0,"DB",null,1]
[null,null,"406011020","KIF kereszttartó, H2 elem, vbo. földelő sín nullazása",0,"DB",null,1]
[null,null,"406011030","KIF NFA2X bekötése vbo. földelő sínre, tartó beton oszlopon",0,"DB",null,1]
[null,null,"406011040","Lámpakar nullázás és lámpatest N+PE leágazás készítése csupasz szabadvezetéken",0,"DB",null,1]
[null,null,"406011050","Lámpakar nullázás és lámpatest N+PE leágazás készítése szigetelt szabadvezetéken",0,"DB",null,1]
[null,null,"406012010","Csavaros toldókötés nem húzószilárd szigetelt vezetékre 10-35mm2 (tömör vezetékhez is)",0,"DB",null,1]
[null,null,"406015010","Távtartó síktartós csupasz vezetékhez (3F+N)",0,"KL",null,1]
[null,null,"406015020","Távtartó közvilágítási áramkörös, síktartós csupasz vezetékhez (3F+N+KZV)",0,"KL",null,1]
[null,null,"406015030","Távtartó háromfázisú rúdcsavar-tartós csupasz vezetékhez",0,"KL",null,1]
[null,null,"406108010","Leágazó áramkötés csupasz / csupasz 25-95/25-95 mm2 hálózati",0,"DB",null,1]
[null,null,"406108020","Leágazó áramkötés szigetelt / szigetelt 50-95/50-95 mm2 hálózati",0,"DB",null,1]
[null,null,"406108030","Leágazó áramkötés csupasz / szigetelt 50-95/50-95 mm2 hálózati",0,"DB",null,1]
[null,null,"406108040","Leágazó áramkötés csupasz / csupasz 25-95/10-35 mm2 kisfogyasztói",0,"DB",null,1]
[null,null,"406108050","Leágazó áramkötés szigetelt / szigetelt 25-95/10-25 mm2 kisfogyasztói",0,"DB",null,1]
[null,null,"406108060","Leágazó áramkötés csupasz / szigetelt 25-95/2,5-25 mm2 kisfogyasztói",0,"DB",null,1]
[null,null,"406108070","Leágazó áramkötés szigetelt  / csupasz 25-95/10-35 mm2 kisfogyasztói",0,"DB",null,1]
[null,null,"406108080","Áramkötés leágazó (25-95)/2,5mm2 lámpatesthez csupasz hálózaton",0,"DB",null,1]
[null,null,"406108090","Áramkötés leágazó (25-95)/2,5mm2 lámpatesthez szigetelt hálózaton",0,"DB",null,1]
[null,null,"406108100","Ráhúzható végsapka szigetelt vezetékre 25-95MM2-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"406109010","Kettős leágazó áramkötés szigetelt vezetékről 25-95/2x10-25mm2-re kisfogyasztói",0,"DB",null,1]
[null,null,"406110010","Négyes leágazó áramkötés szigetelt vezetékről 25-95/4x10-25mm2-re kisfogyasztói",0,"DB",null,1]
[null,null,"406113010","Földelő-rövidrezáró csatlakozó pipák NFA2X 2x(25-50) mm2 vezetékre",0,"KL",null,1]
[null,null,"406114010","Földelő-rövidrezáró csatlakozó pipák NFA2X 4x(25-95) mm2 vezetékre",0,"KL",null,1]
[null,null,"406114020","Földelő-rövidrezáró csatlakozó pipák NFA2X 4x(25-95)+25 mm2 vezetékre",0,"KL",null,1]
[null,null,"407101010","KIF oszlopcseréhez kapcsolódó újrafelvonulás, és provizóriumok többletköltsége",0,"DB",null,1]
[null,null,"601101010","Aszfalt és aljzatbeton vágás járdán",106,"FM",null," "]
[null,null,"601102010","Aszfalt és aljzatbeton vágás közúton",78,"FM",null," "]
[null,null,"601103010","Járda alap bontás",22,"M2",null," "]
[null,null,"601104010","Járda betonfelület bontás",0,"M2",null,1]
[null,null,"601105010","Járda aszfalt bontás",22,"M2",null," "]
[null,null,"601107010","Térkő vagy járólap kiemelés és deponálás",0,"M2",null,1]
[null,null,"601108010","Járda szegélykő bontás",0,"FM",null,1]
[null,null,"601109010","Járda alap helyreállítás 10cm",22,"M2",null," "]
[null,null,"601110010","Járda símított beton helyreállítás 10cm",0,"M2",null,1]
[null,null,"601111010","Járda burkolat helyreállítás bontott járólappal",0,"M2",null,1]
[null,null,"601112010","Járda burkolat helyreállítása bontott térkővel",0,"M2",null,1]
[null,null,"601113010","Járda szegélykő helyreállítás",0,"FM",null,1]
[null,null,"601114010","Út alap bontás",44,"M2",null," "]
[null,null,"601115010","Út aszfalt bontás",44,"M2",null," "]
[null,null,"601116010","Út szegélykő bontás",0,"FM",null,1]
[null,null,"601117010","Út alap helyreállítás",44,"M2",null," "]
[null,null,"601118010","Út szegélykő helyreállítás",0,"FM",null,1]
[null,null,"602101010","Kábelárok ásás és visszatöltés kézzel 0,8x0,4m",286,"FM",null," "]
[null,null,"602102010","Kábelárok ásás és visszatöltés kézzel 0,8x0,8m",50,"FM",null," "]
[null,null,"602104010","Kábelárok ásás és visszatöltés kézzel 1,2x0,8m, dúcolva",49,"FM",null," "]
[null,null,"602105010","Kábelárok ásás és visszatöltés géppel 0,8x0,4m",0,"FM",null,1]
[null,null,"602106010","Kábelárok ásás és visszatöltés géppel 0,8x0,8m",0,"FM",null,1]
[null,null,"602107010","Kábelárok ásás és visszatöltés géppel 1,2x0,4m, kétoldali 4/4 rézsűvel",0,"FM",null,1]
[null,null,"602108010","Kábelárok ásás és visszatöltés géppel 1,2x0,8m, kétoldali 4/4 rézsűvel",0,"FM",null,1]
[null,null,"602109010","Szerelő-, irányváltó- vagy indító/fogadó gödör ásás/visszatöltés",7,"M3",null," "]
[null,null,"602110010","Iszap kitermelése gödörből",0,"M3",null,1]
[null,null,"602111010","Dúcolás készítése és bontása, 2m mélységig",0,"M2",null,1]
[null,null,"602112010","Talajcseréhez homok visszatöltés",58,"M3",null," "]
[null,null,"603010010","Kábel bújtatás 4x10-70, 1xXLPE",5,"DB",null," "]
[null,null,"603011010","Kábel bújtatás 4x95-150, 1xPE",8,"DB",null," "]
[null,null,"603012010","Kábel bújtatás 4x185-240,3xPE,10kV/Papír",9,"DB",null," "]
[null,null,"603014010","Műanyag kábelfedlap árokba, belterületi KÖF kábelezéshez",41,"TM",null," "]
[null,null,"603015010","Kábel jelzőszalag terítése",35,"TM",null," "]
[null,null,"603016010","Jelzőcimke egyedi felirattal KÖF kábelre 5fm-ként rögzítve, nyomvonal hosszban számolva",0,"TM",null,1]
[null,null,"603101010","Elavult anyagtartalmú törzstétel. Ne használd! (20kV 3x1x95mm2, láncos kotróval)",0,"KM",null,1]
[null,null,"603101030","20kV 3x1x240mm2 egyerű ALU kábel fektetése árokba, láncos kotrós árokásással egyidőben, szimpla jelzőszalaggal",0,"KM",null,1]
[null,null,"603102010","1kV 4x10mm2 RÉZ kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"KM",null,1]
[null,null,"603102030","1kV 4x25mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0.035,"KM",null," "]
[null,null,"603102040","1kV 4x35mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"KM",null,1]
[null,null,"603102050","1kV 4x50mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0.062,"KM",null," "]
[null,null,"603102080","20kV 1x240mm2 egyerű ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"KM",null,1]
[null,null,"603102090","35kV 1x95mm2 egyerű ALU kábel fektetése árokba. Kizárólag különálló tr. cella építmény megtáplálására!",0,"KM",null,1]
[null,null,"603102110","35kV 1x240mm2 egyerű ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"KM",null,1]
[null,null,"603103010","1kV 4x95mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0.22,"KM",null," "]
[null,null,"603103020","1kV 4x150mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0.34,"KM",null," "]
[null,null,"603104010","1kV 4x240mm2 ALU kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0.135,"KM",null," "]
[null,null,"603104020","1kV 4x240mm2 ALU/XLPE kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"KM",null,1]
[null,null,"603106010","1kV 4x10mm2 RÉZ kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"FM",null,1]
[null,null,"603106030","1kV 4x25mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"FM",null,1]
[null,null,"603106040","1kV 4x35mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"FM",null,1]
[null,null,"603106050","1kV 4x50mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"FM",null,1]
[null,null,"603106055","20kV 1x35mm2 egyerű RÉZ kábel fektetése tartószerkezetre, xHTR állomások trafó kábeleként. TILOS talajba fektetni!",0,"FM",null,1]
[null,null,"603106060","20kV 1x95mm2 egyerű ALU kábel fektetése tartószerkezetre. Kizárólag Persa BHTR újracsatlakoztatáshoz!",0,"FM",null,1]
[null,null,"603106080","20kV 1x240mm2 egyerű ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"FM",null,1]
[null,null,"603106090","35kV 1x95mm2 egyerű ALU kábel fektetése tartószerkezetre. Kizárólag transzformátor megtáplálására!",0,"FM",null,1]
[null,null,"603106110","35kV 1x240mm2 egyerű ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"FM",null,1]
[null,null,"603107010","1kV 4x95mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"FM",null,1]
[null,null,"603107020","1kV 4x150mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"FM",null,1]
[null,null,"603108010","1kV 4x240mm2 ALU kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"FM",null,1]
[null,null,"603108020","1kV 4x240mm2 ALU/XLPE kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású)",0,"FM",null,1]
[null,null,"603117010","Kábel távtartó új fektetésű KÖF-KÖF vagy KÖF-KIF kábelek távtartására (2,5 méterenként)",0,"TM",null,1]
[null,null,"604101010","1kV kábelösszekötő 1x4x10-50 szalag/huzal árnyékolású, vagy páncélzott kábelekre, összekötőhüvellyel",1,"DB",null," "]
[null,null,"604102010","1kV kábelösszekötő 1x4x35-95 szalag/huzal árnyékolású, vagy páncélzott kábelekre, összekötőhüvellyel",3,"DB",null," "]
[null,null,"604103010","1kV kábelösszekötő 1x4x120-240 szalag/huzal árnyékolású, vagy páncélzott kábelekre, összekötőhüvellyel",1,"DB",null," "]
[null,null,"604104010","1kV kábelvégelzáró beltéri 1x4x10-35 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",5,"DB",null," "]
[null,null,"604104020","1kV kábelvégelzáró szabadtéri 1x4x10-35 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"604105010","1kV kábelvégelzáró beltéri 1x4x50-95 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",5,"DB",null," "]
[null,null,"604105020","1kV kábelvégelzáró szabadtéri 1x4x50-95 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"604106010","1kV kábelvégelzáró beltéri 1x4x120-240 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",15,"DB",null," "]
[null,null,"604106020","1kV kábelvégelzáró szabadtéri 1x4x120-240 huzalárnyékolású kábelekre fázissaru nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"604107010","Áramkötés KIF kábel (4x35-95), és csupasz szabadvezeték (4x1x50-95) csatlakoztatásásra (szabadtéri végelzáró nélkül)",0,"KL",null,1]
[null,null,"604107020","Áramkötés KIF kábel (4x35-95), és szigetelt szabadvezeték (4x1x50-95) csatlakoztatásásra (szabadtéri végelzáró nélkül)",0,"KL",null,1]
[null,null,"604108010","Áramkötés KIF kábel (4x150-240), és csupasz szabadvezeték (4x1x50-95) csatlakoztatásásra (szabadtéri végelzáró nélkül)",0,"KL",null,1]
[null,null,"604108020","Áramkötés KIF kábel (4x150-240), és szigetelt szabadvezeték (4x1x50-95) csatlakoztatásásra (szabadtéri végelzáró nélkül)",0,"KL",null,1]
[null,null,"604109010","10-20kV kábelösszekötő 1x95-240 egyeneskötés XLPE kábelre, összekötőhüvellyel",0,"DB",null,1]
[null,null,"604109020","35kV kábelösszekötő 1x95-240 egyeneskötés PE/XLPE kábelre, összekötőhüvellyel",0,"DB",null,1]
[null,null,"604110010","10-20kV kábelösszekötő 1x3x150-240 átmenetikötés Roundal (PE), és XLPE kábelek között, összekötőhüvellyel",0,"DB",null,1]
[null,null,"604111010","10kV kábelösszekötő 1x3x150-240 vegyeskötés papír-, és XLPE kábelek között, összekötőhüvellyel",0,"DB",null,1]
[null,null,"604112010","20kV kábelösszekötő 1x3x120-240 vegyeskötés papír-, és XLPE kábelek között, összekötőhüvellyel",0,"DB",null,1]
[null,null,"604113005","20kV kábelvégelzáró beltéri ernyős 3x1x35 XLPE kábelre saru nélkül",0,"KL",null,1]
[null,null,"604113010","20kV kábelvégelzáró beltéri ernyős 3x1x95-240 XLPE kábelre saru nélkül",0,"KL",null,1]
[null,null,"604113020","20kV kábelvégelzáró szabadtéri ernyős 3x1x95-240 XLPE kábelre saru nélkül",0,"KL",null,1]
[null,null,"604113030","35kV kábelvégelzáró beltéri ernyős 3x1x95-240 XLPE kábelre saru nélkül",0,"KL",null,1]
[null,null,"604113040","35kV kábelvégelzáró szabadtéri ernyős 3x1x95-240 XLPE kábelre saru nélkül",0,"KL",null,1]
[null,null,"604113050","Roundal kábel földelés kivezető kiegészítő készlet ernyős végelzárókhoz 10-35kV, 3x1x95-240 mm2",0,"KL",null,1]
[null,null,"604114010","20kV kábelvégelzáró 250A dugaszolható transzformátorra 3x1x95mm2 XLPE kábelre, préssaruval",0,"KL",null,1]
[null,null,"604115005","20kV kábelvégelzáró 630A dugaszolható SF6-os kapcsolóberendezéshez 3x1x35 XLPE kábelre, szakadócsavaros saruval",0,"KL",null,1]
[null,null,"604115010","20kV kábelvégelzáró 630A dugaszolható SF6-os kapcsolóberendezéshez 3x1x95-240 XLPE kábelre, szakadócsavaros saruval",0,"KL",null,1]
[null,null,"604117005","Áramkötés szakadócsavaros saruval (KÖF:35RMV/M12), kábelre (flexire NEM) rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"604117010","Áramkötés szakadócsavaros saruval (KÖF:95-240RMV/RE - KIF:95-150SM/M12), kábelre (flexire NEM) rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"604117020","Áramkötés szakadócsavaros saruval (KÖF:95-240RMV/RE - KIF:95-150SM/M16), kábelre (flexire NEM) rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"604117030","Áramkötés szakadócsavaros saruval (KÖF:120-300RMV/RE - KIF:120-240SM/M16), kábelre (flexire NEM) rögzítőcsavarral",0,"DB",null,1]
[null,null,"604117040","Áramkötés korrózióvédő paszta sarufülekhez, nem földeléskötéshez",0,"DB",null,1]
[null,null,"605001010","Védőcső flexibilis gégecső 63mm fektetése, toldókarmantyú nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"605001020","Védőcső flexibilis gégecső 90mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"605001030","Védőcső flexibilis gégecső 110mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"605001040","Védőcső flexibilis gégecső 160mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"605001050","Védőcső szálas gégecső 110mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",60,"FM",null," "]
[null,null,"605001060","Védőcső szálas gégecső 160mm fektetése, toldókarmantyúval nélkül",0,"FM",null,1]
[null,null,"605002010","Gége védőcső ATM  63mm rögzítése oszlopra, szalaggal",0,"FM",null,1]
[null,null,"605002020","Gége védőcső ATM  90mm rögzítése oszlopra, szalaggal",0,"FM",null,1]
[null,null,"605003010","Gége védőcső ATM  110mm rögzítése oszlopra, szalaggal",0,"FM",null,1]
[null,null,"605003020","Gége védőcső ATM  160mm rögzítése oszlopra, szalaggal",0,"FM",null,1]
[null,null,"605004010","Vezetékvédő burkolat oszlopra 2,75m",0,"DB",null,1]
[null,null,"605004020","Vezetékvédő burkolat oszlopra 2,75m nagy",0,"DB",null,1]
[null,null,"605005010","Védőcső KPE víznyomócső 63mm 7,5bar fektetése, vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",0,"FM",null,1]
[null,null,"605005020","Védőcső KPE víznyomócső 90mm 7,5bar fektetése, vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",47,"FM",null," "]
[null,null,"605005030","Védőcső szálas KPE víznyomócső 110mm 10bar fektetése vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",124,"FM",null," "]
[null,null,"605005040","Védőcső szálas KPE víznyomócső 160mm 10bar fektetése vagy biztosítása az irányított előfúrású védőcső behúzáshoz",0,"FM",null,1]
[null,null,"605006010","Védőcső szálas összepattintós félcső 110mm fektetése",0,"FM",null,1]
[null,null,"605006020","Védőcső szálas összepattintós félcső 160mm fektetése",0,"FM",null,1]
[null,null,"605015010","Kábel csőbe 4x10-70, 1xXLPE",49,"FM",null," "]
[null,null,"605016010","Kábel csőbe 4x95-150, 1xPE",271,"FM",null," "]
[null,null,"605017010","Kábel csőbe 4x185-240, 3xPE, 10kV/Papír",132,"FM",null," "]
[null,null,"605020010","KIF kábel rögzítése beton oszlopon 4×50 mm2-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"605020020","KIF kábel rögzítése fa oszlopon 4×50 mm2-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"605021010","KIF kábel rögzítése beton oszlopon 4×95-240 mm2-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"605021020","KIF kábel rögzítése fa oszlopon 4×95-240 mm2-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"605022010","KÖF kábel rögzítése beton oszlopon szalaggal",0,"DB",null,1]
[null,null,"605022020","KÖF kábel rögzítése vasoszlopon szalaggal",0,"DB",null,1]
[null,null,"605023010","1kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs H07V2-K 4x1x240-300 mm2 vezetékhez (egymásra építhető, 2xM8 fémdűbellel, csavarokkal)",0,"DB",null,1]
[null,null,"605023025","20kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs 3x1x35 mm2 kábelhez (NEM egymásra építhető, 1xM10 fémdűbellel, csavarokkal)",0,"DB",null,1]
[null,null,"605023030","20kV ÉHTR kábelrögzítő bilincs 3x1x(95-240) mm2 kábelhez (NEM egymásra építhető, 1xM10 fémdűbellel, csavarokkal)",0,"DB",null,1]
[null,null,"605107010","Védőcső toldókarmantyú 63mm flexibilis gégecsőhöz",0,"DB",null,1]
[null,null,"605107020","Védőcső toldókarmantyú 90mm flexibilis gégecsőhöz",0,"DB",null,1]
[null,null,"605107030","Védőcső toldókarmantyú 110mm flexibilis gégecsőhöz",0,"DB",null,1]
[null,null,"605107040","Védőcső toldókarmantyú 160mm flexibilis gégecsőhöz",0,"DB",null,1]
[null,null,"605107050","Védőcső toldókarmantyú 110mm KPE csőhöz (hegesztés nélküli)",12,"DB",null," "]
[null,null,"605107060","Védőcső toldókarmantyú 160mm KPE csőhöz (hegesztés nélküli)",0,"DB",null,1]
[null,null,"605107070","Védőcső iszapálló záródugó tartalék gégecsövekhez 110mm",0,"DB",null,1]
[null,null,"605107080","Védőcső iszapálló záródugó tartalék gégecsövekhez 160mm",0,"DB",null,1]
[null,null,"605107090","Védőcső iszapálló záródugó tartalék KPE csövekhez 110mm",0,"DB",null,1]
[null,null,"605107100","Védőcső iszapálló záródugó tartalék KPE csövekhez 160mm",0,"DB",null,1]
[null,null,"605108010","Talajátfúrás és védőcső behúzás 90mm",0,"FM",null,1]
[null,null,"605108020","Talajátfúrás és védőcső behúzás 110mm",0,"FM",null,1]
[null,null,"605108030","Talajátfúrás és védőcső behúzás 160mm",0,"FM",null,1]
[null,null,"605109010","Faláttörés 25cmig,110 gégecső beépítés",0,"DB",null,1]
[null,null,"605109020","Faláttörés 25cmig,160 gégecső beépítés",0,"DB",null,1]
[null,null,"605110010","Faláttörés 50cmig,110 gégecső beépítés",0,"DB",null,1]
[null,null,"605110020","Faláttörés 50cmig,160 gégecső beépítés",0,"DB",null,1]
[null,null,"605111010","Betonfúrás 25cmig,110 gégecső beépítés",0,"DB",null,1]
[null,null,"605111020","Betonfúrás 25cmig,160 gégecső beépítés",0,"DB",null,1]
[null,null,"605112010","Betonfúrás 50cmig,110 gégecső beépítés",0,"DB",null,1]
[null,null,"605112020","Betonfúrás 50cmig,160 gégecső beépítés",0,"DB",null,1]
[null,null,"605113010","Gégecső beépítés téglafalba 90mm",0,"FM",null,1]
[null,null,"605113020","Gégecső beépítés téglafalba 110mm",0,"FM",null,1]
[null,null,"605114010","Gégecső beépítés betonfalba 90mm",0,"FM",null,1]
[null,null,"605114020","Gégecső beépítés betonfalba 110mm",0,"FM",null,1]
[null,null,"605118010","Kábel síkosító gél, nyomvonalszerű kábel behúzáshoz, 3,78 literes vödörben",0,"DB",null,1]
[null,null,"605118020","Kábel síkosító gél, nyomvonalszerű kábel behúzáshoz, 18,92 literes vödörben",0,"DB",null,1]
[null,null,"605119010","Védőcső melegzsugor tömítés egy KIF kábelre (4x10-95), KPE/Gége csövekre (63)",0,"DB",null,1]
[null,null,"605119020","Védőcső melegzsugor tömítés egy KIF kábelre (4x25-95), KPE/Gége csövekre (63)",0,"DB",null,1]
[null,null,"605119030","Védőcső melegzsugor tömítés egy KIF kábelre (4x35-150), KPE/Gége csövekre (90)",0,"DB",null,1]
[null,null,"605119040","Védőcső melegzsugor tömítés egy KIF kábelre (4x95-240), KPE/Gége csövekre(110)",0,"DB",null,1]
[null,null,"605119050","Védőcső melegzsugor tömítés három KÖF kábelre (3x1x95-240), KPE/Gége védőcsövekre (90-160)",0,"DB",null,1]
[null,null,"605119060","Védőcső melegzsugor tömítés két KIF kábelre (4x10-240+4x50-240), KPE/Gége védőcsövekre (90-160)",0,"DB",null,1]
[null,null,"606005020","Kábelszekrény DIN100.00, 2xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606005030","Kábelszekrény DIN100.00, 2xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606005040","Kábelszekrény DIN100.00, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606005045","Kábelszekrény DIN100.0, 2xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606005060","Kábelszekrény DIN100.0, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606005065","Kábelszekrény DIN100.0, 3xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606005080","Kábelszekrény DIN100.1, 4xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606005090","Kábelszekrény DIN100.0, 4xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606005100","Kábelszekrény DIN100.0, 5xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006010","Kábelszekrény DIN100.1, 2xNH2 + 8xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006020","Kábelszekrény DIN100.1, 3xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006040","Kábelszekrény DIN100.1, 4xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006050","Kábelszekrény DIN100.1, 5xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006060","Kábelszekrény DIN100.1, 6xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006070","Kábelszekrény DIN100.2, 5xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006080","Kábelszekrény DIN100.2, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006090","Kábelszekrény DIN100.2, 8xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006100","Kábelszekrény DIN100.2, 8xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006110","Kábelszekrény DIN100.1 630A, 7xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006120","Kábelszekrény DIN100.1 630A, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006130","Kábelszekrény DIN100.2 630A, 9xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606006140","Kábelszekrény DIN100.2 630A, 10xNH2 biztosító aljzatokkal, szabadon állítva, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606007020","Kábel faliszekrény DIN500.00, 2xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606007030","Kábel faliszekrény DIN500.00, 3xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606007040","Kábel faliszekrény DIN500.0, 2xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606007060","Kábel faliszekrény DIN500.0, 2xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606007070","Kábel faliszekrény DIN500.0, 3xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606007090","Kábel faliszekrény DIN500.0, 4xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606008010","Kábel faliszekrény DIN500.1, 3xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606008030","Kábel faliszekrény DIN500.1, 4xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606008040","Kábel faliszekrény DIN500.1, 4xNH2 + 4xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606008050","Kábel faliszekrény DIN500.1, 4xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606008060","Kábel faliszekrény DIN500.1, 5xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606008070","Kábel faliszekrény DIN500.1, 5xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606008080","Kábel faliszekrény DIN500.1, 6xNH2 + 2xNH00 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606008090","Kábel faliszekrény DIN500.1, 7xNH2 biztosító aljzatokkal, téglafalba süllyesztve, lábazattal",0,"DB",null,1]
[null,null,"606101010","Kábelszekrény SC300-95/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x25-95 / 4x2,5-35 mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"606101020","Kábelszekrény SC300-150/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x50-150 / 1x50-95(150) / 3x16-35 mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"606101030","Kábelszekrény SC300-240/35 lábazat betonalappal (sínszekrény, 2x50-240 / 1x50-150 / 3x16-35 mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"606101040","Biztosítószekrény SC300-1xNH2 lábazat telekhatárra egyáramkörös ajzattal betonalappal, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"606101050","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító elöl",0,"DB",null,1]
[null,null,"606101060","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító hátúl",0,"DB",null,1]
[null,null,"606101070","Mérőszekrény S20 3F lábazattal kismegszakító elöl nagyfogyasztói",0,"DB",null,1]
[null,null,"606101080","Mérőszekrény S300 3F+bojler lábazattal kismegszakító elöl",0,"DB",null,1]
[null,null,"606101090","Mérőszekrény S300 3F+bojler lábazattal kismegszakító hátúl",0,"DB",null,1]
[null,null,"606101100","Mérőszekrény S300 3F lábazattal NH-00 aljzattal nagyfogyasztói",0,"DB",null,1]
[null,null,"606102010","Biztosítószekrény S300-1xNH2 épületfalba egyáramkörös ajzattal, lábazat nélkül, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"606102020","Mérőszekrény PVT3060+3030 téglafalba",0,"DB",null,1]
[null,null,"606102030","Mérőszekrény S300 3F+bojler kerítésbe, kismegszakító hátul",0,"DB",null,1]
[null,null,"606102040","Mérőszekrény S300 3F+bojler téglafalba, kismegszakító elöl",0,"DB",null,1]
[null,null,"606103010","Biztosítószekrény S300-1xNH2 lábazatra (sínszekrényre), egyáramkörös ajzattal, egy betáp kábelhez (1x50-240mm2)",0,"DB",null,1]
[null,null,"606103020","Mérőszekrény S300 3F+bojler SC300 lábazatra (utólag) kismegszakító hátul",0,"DB",null,1]
[null,null,"606103030","Mérőszekrény S300 3F+bojler SC300 lábazatra (utólag) kismegszakító elől",0,"DB",null,1]
[null,null,"606104010","Mérőszekrény AR3 3F+3F hőtáraló lábazattal kismegszakító elől",0,"DB",null,1]
[null,null,"606104020","Mérőszekrény AR3 3F+3F hőtáraló lábazattal kismegszakító hátúl",0,"DB",null,1]
[null,null,"606104030","Mérőszekrény ARKO 57+77 nagyfogyasztói áramváltós mérés",0,"DB",null,1]
[null,null,"606104040","Mérőszekrény ARKO 57+77 nagyfogyasztói direkt mérés",0,"DB",null,1]
[null,null,"701101010","Lámpaoszlop RK4 pörgetett vasbeton, oszlopfejes lámpatesthez, illesztő elemmel",0,"DB",null,1]
[null,null,"701101020","Lámpaoszlop RK5 pörgetett vasbeton, oszlopfejes lámpatesthez, illesztő elemmel",0,"DB",null,1]
[null,null,"701101030","Lámpaoszlop RS6 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",0,"DB",null,1]
[null,null,"701102010","Lámpaoszlop RS7 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",0,"DB",null,1]
[null,null,"701102020","Lámpaoszlop RS8 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",0,"DB",null,1]
[null,null,"701102030","Lámpaoszlop RS9 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",0,"DB",null,1]
[null,null,"701102040","Lámpaoszlop RS10 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",0,"DB",null,1]
[null,null,"701102050","Lámpaoszlop RS11 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",0,"DB",null,1]
[null,null,"701102060","Lámpaoszlop RS12 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez",0,"DB",null,1]
[null,null,"702003010","Lámpakar csőcsonk betonoszlopra, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"702003020","Lámpakar csőcsonk faoszlopra, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"702004010","Lámpakar betonoszlopra, 0,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"702004020","Lámpakar betonoszlopra, 0,95m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"702004030","Lámpakar faoszlopra, 0,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"702004040","Lámpakar faoszlopra, 0,95m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"702005010","Lámpakar betonoszlopra, 1,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"702005020","Lámpakar faoszlopra, 1,45m benyúlassal, 5°-os, acélszalag rögzítéssel",0,"DB",null,1]
[null,null,"702006010","Lámpakar KS5-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 0,5m benyúlású, egykaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"702006020","Lámpakar KS10-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, egykaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"702006030","Lámpakar KS10-15/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, egykaros, 15°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"702007010","Lámpakar KS15-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1,5m benyúlású, egykaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"702008010","Lámpakar KD5-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 0,5m benyúlású, duplakaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"702008020","Lámpakar KD10-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, duplakaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"702009010","Lámpakar KD15-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1,5m benyúlású, duplakaros, 5°-os",0,"DB",null,1]
[null,null,"702010010","Lámpaoszlop illesztő elem L5.6 vasbeton oszlopra, oszlopfejes lámpatesthez (27/60mm)",0,"DB",null,1]
[null,null,"703111010","Lámpatest, ALTRA2 36W kompakt fénycsöves, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703111020","Lámpatest, STREET-136 36W kompakt fénycsöves, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703111030","Lámpatest, Voltana0 15W 1700lm 6 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703111040","Lámpatest, Voltana0 15W 1700lm 6 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703111050","Lámpatest, Voltana0 20W 2200lm 8 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703111060","Lámpatest, Voltana0 20W 2200lm 8 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703111070","Lámpatest, Voltana0 30W 2900lm 8 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703111080","Lámpatest, Voltana0 30W 2900lm 8 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703111090","Lámpatest, Voltana1 40W 4700lm 8 LED+, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703111100","Lámpatest, Voltana1 40W 4700lm 8 LED+, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112010","Lámpatest, MURÉNA 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112020","Lámpatest, AMBAR2 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112030","Lámpatest, SMART-VP 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112040","Lámpatest, MURÉNA 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112050","Lámpatest, AMBAR2 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112060","Lámpatest, SMART-VP 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112070","Lámpatest, MURÉNA 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112080","Lámpatest, AMBAR2 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112090","Lámpatest, SMART-VP 70W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112100","Lámpatest, MURÉNA 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112110","Lámpatest, AMBAR2 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112120","Lámpatest, SMART-VP 100W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112130","Lámpatest, Voltana2 56W 5900lm 16 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112140","Lámpatest, Voltana2 56W 5900lm 16 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112150","Lámpatest, Voltana3 80W 8500lm 24 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703112160","Lámpatest, Voltana3 80W 8500lm 24 LED, oszlop karra-fejre vagy lámpakarra, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113010","Lámpatest, MURÉNA 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113020","Lámpatest, AMBAR2 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113030","Lámpatest, SMART-VP 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113040","Lámpatest, MURÉNA 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113050","Lámpatest, AMBAR2 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113060","Lámpatest, SMART-VP 150W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113070","Lámpatest, MURÉNA 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113080","Lámpatest, AMBAR3 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113090","Lámpatest, ITINERA 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113100","Lámpatest, MURÉNA 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113110","Lámpatest, AMBAR3 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703113120","Lámpatest, ITINERA 250W nátrium fényforrásos, oszlop karra-fejre, olvadóbiztosítóval",0,"DB",null,1]
[null,null,"703114010","Lámpatest, CITY LIGHT1 70W nátrium fényforrásos, 400 MM opál/víztiszta búrával, oszlopfejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703114020","Lámpatest, CITY LIGHT1 70W nátrium, 400 MM opál/víztiszta búrával, oszlopfejre, olvadóbiztosító nélkül, illesztődarabbal",0,"DB",null,1]
[null,null,"703114030","Lámpatest, CITY LIGHT1 100W nátrium, 500 MM opál búrával, fényterelővel, oszlopfejre, olvadóbiztosító nélkül",0,"DB",null,1]
[null,null,"703114040","Lámpatest, CITY LIGHT1 100W nátrium, 500 MM opál búrával,fényterelővel,oszlopfejre,olvadóbiztosító nélkül,illesztődb-al",0,"DB",null,1]
[null,null,"704001010","Lámpatest tápvezeték lámpakarokba, átfeszítésekre 3x2,5CU",0,"FM",null,1]
[null,null,"704001020","Lámpatest tápvezeték lámpaoszlopba 3x2,5CU",0,"FM",null,1]
[null,null,"704002010","Csatlakozó-biztosító doboz, két E14 aljzattal, (1-2)x4x10mm2 kábelekhez, RS/RK/N/E/EK/L oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"704002020","Csatlakozó-biztosító doboz, három E14 aljzattal, (1-3)x4x(10-16)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"704003010","Biztosító doboz, egy E14 aljzattal, 1x4x(25-50) kábelekhez, RK/RS4-6,5/L5,6 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"704003020","Biztosító doboz, egy E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50) kábelekhez, RK/RS4-6,5/L5,6 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"704003030","Biztosító doboz, két E14 aljzattal, 1x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"704003040","Biztosító doboz, két E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"704003050","Biztosító doboz, három E14 aljzattal, 1x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"704003060","Biztosító doboz, három E14 aljzattal, (2-3)x4x(25-50)mm2 kábelekhez, RK/RS7-15, N/E/EK, L9,8-12 oszlopokhoz",0,"DB",null,1]
[null,null,"801101010","Bozótírtás kézzel (kis volumenben)",0,"M2",null,1]
[null,null,"801102010","Dísznövény át- és visszahelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"801103010","Fatuskó kitermelése kézzel 15cm törzs-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"801104010","Fatuskó kitermelése géppel 30cm törzs-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"801105010","Fatuskó kitermelése géppel 60cm törzs-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"801106010","Gyepszőnyeg felszedése és helyreállítása",0,"M2",null,1]
[null,null,"801107010","Füvesítés",0,"M2",null,1]
[null,null,"802101010","Robbanómotoros zagyszivattyú",0,"ÜÓ",null,1]
[null,null,"802102010","Tipikus forgalmi jelzőtáblák egy munkához",0,"DB",null,1]
[null,null,"802103010","Korlát külterületen, jelzőszalagos",0,"TM",null,1]
[null,null,"802104010","Korlát belterületen, mobil",720,"FM",null," "]
[null,null,"802105010","Korlát belterületen, paravánból",0,"FM",null,1]
[null,null,"802106010","Korlátos átjáró árok fölött",5,"DB",null," "]
[null,null,"803101010","Hálózatszerelői szakfelügyelet alvállalkozónak",0,"MÓ",null,1]
[null,null,"803102010","Hálózatszerelői forgalomirányítás",0,"MÓ",null,1]
[null,null,"901101010","Kompakt fénycső csoportos csere",0,"DB",null,1]
[null,null,"901102010","Nátrium lámpa csoportos csere",0,"DB",null,1]
[null,null,"902101010","Hálózatszerelői oktatás (1 munkanap = 8 munkaóra)",0,"DB",null,1]
[null,null,"903101010","Előzetes anyagkiszállítás projekt munkához önrakó daruval (1db = 1 forduló)",0,"DB",null,1]
[null,null,"903102010","Nem terepes emelőkosaras gépjármű alkalmazása",0,"FÓ",null,1]
[null,null,"903103010","Előzetes anyag összeszerelés telephelyen",0,"MÓ",null,1]
[null,null,"FJ001","Elosztóhálózati üzemeltetői szakfelügyelet (munkaterületenként, létszámfüggetlenül)",16,"MÓ",null," "]
[null,null,"FJ002","Alállomási üzemeltetői szakfelügyelet  (létszámfüggetlenül)",0,"MÓ",null,1]
[null,null,"FJ021","Üzemeltetői aggregátor alkalmazás díja 160kVA transzformátor egységteljesítményig",0,"ÜÓ",null,1]
[null,null,"FJ022","Üzemeltetői aggregátor alkalmazás díja 250-400kVA transzformátor egységteljesítményekre",0,"ÜÓ",null,1]
[null,null,"FJ023","Üzemeltetői aggregátor alkalmazás díja 250kVA-ig transzformátor egységteljesítményekre",0,"ÜÓ",null,1]
[null,null,"FJ024","Üzemeltetői aggregátor alkalmazás díja 630kVA transzformátor egységteljesítménytől",0,"ÜÓ",null,1]
[null,null,"FJ031","Kisfogyasztói mérőhelyen felújítás előtti és utáni ellenőrzés, két kiszállással",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ032","Nagyfogyasztói mérési konfiguráció áthelyezése, előre kialakított új mérőhelyre",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ041","Vonali leágazás zárlatérzékelő, kábelre húzható áramváltókkal, jelzőlámpával meglévő RM6-ba",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ042","VIP védelem beállítás és transzformátor védelmi relé / kontakthőmérő bekötés RM6 D-mezőben",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ043","TMOK vezérlőszekrény bekötése",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ044","VTFR vezérlőszekrény szerelése, bekötése BHTR/ÉHTR állomásban",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ051","KIF-KÖF kábel azonosítása munkagödörben",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ052","KIF-KÖF kábel nyomvonal műszeres meghatározása",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ061","Közvilágítási HFKV készülék programozása, és szerelése (kiszállással, és anyaggal )",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ071","Tervszerű KIF FAM tevékenységi engedély készítése, engedélyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ072","KIF FAM áramkötés készítés vagy bontás",17,"DB",null," "]
[null,null,"FJ081","Tervszerű KÖF FAM tevékenységi engedély készítése, engedélyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ082","Különleges üzemállapot létrehozása, és visszaállítása KÖF FAM munkához (egy 22kV-os vonalra, egy munkanapra)",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ083","Hagyományos és FAM-os KÖF áramkötések bontása, rudas FAM módszerrel.(oszloponként)",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ084","FAM-os KÖF áramkötés készítése (terelőszigetelővel) rudas FAM módszerrel anyaggal  (FIX helyett FAM ák. létesítés)",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ085","Új KÖF  vonal indítása meglévő hálózatról rudas FAM módszerrel (egy oszlopon csak egy irányban) anyaggal",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ086","Terelőszigetelővel létesült fix- vagy mobil KÖF áramkötések bontása, kosaras FAM módszerrel.(irányonként)",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ087","Terelőszigetelővel létesült  FAM-os KÖF áramkötések helyreállítása kosaras FAM módszerrel (irányonként)",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ088","Terelőszigetelővel létesült  FAM-os KÖF áramkötések létesítés kosaras FAM módszerrel (irányonként)",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ089","FAM-os KÖF áramkötés készítése tartóoszlopon, feszítőszigetelővel, kosaras FAM módszerrel",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ090","KÖF oszlopkapcsoló megszüntetése kosaras FAM módszerrel, FAM ák létesítés anyaggal",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ091","KÖF oszlopkapcsoló telepítés vagy csere kosaras FAM módszerrel kialakított helyre anyaggal",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ113","Geodéziai bemérés szabadvezetékes fogyasztói csatlakozóra",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ128","Geodéziai bemérés földkábeles fogyasztói csatlakozóra",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ211","Földelési ellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal Szegedi régióban, munkánként",1,"DB",null," "]
[null,null,"FJ212","KIF kábel szigetelési ellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal Szegedi régióban, munkánként",1,"DB",null," "]
[null,null,"FJ213","BHTR/ÉHTR állomások első felülvizsgálata kiszállással, minősítő irattal Szeged régióban",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ221","Földelési ellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal munkánként Szegedi régió kivételével, munkánként",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ222","KIF kábel szigetelési ellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal Szegedi régió kivételével, munkánként",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ223","BHTR/ÉHTR állomások első felülvizsgálata kiszállással, minősítő irattal Szegedi régió kivételével",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ301","TMOK rádiótechnikai tervezés",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ302","VTFR rádiótechnikai tervezés, és látványterv",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ303","VTFR antenna telepítés tr. állomásra",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ311","TMOK üzembe helyezés és rendszerbe integrálás",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ313","VTFR vezérlés üzembehelyezése",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ314","VTFR vezérlés üzemirányító rendszerbe integrálása",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ401","[2016.04.30.-ig érvényes] Fakitermelésssel kapcsolatos ügyintézés (terv, engedélyeztetés)",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ411","[2016.04.30.-ig érvényes] Bozótírtás (0-5 cm ármérőig)",0,"M2",null,1]
[null,null,"FJ412","[2016.04.30.-ig érvényes] Gallyazás kosaras kocsiból",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ413","[2016.04.30.-ig érvényes] Fakivágás (döntéssel, 6-30 cm átmérőig), tuskózással",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ414","[2016.04.30.-ig érvényes] Fakivágás (döntéssel, 31-60 cm átmérőig), tuskózással",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ421","[2016.04.30.-ig érvényes] Gallyapríték elszállítás (15 km-ig)",0,"M3",null,1]
[null,null,"FJ422","[2016.04.30.-ig érvényes] Gallyapríték elszállítás (15-50 km-ig)",0,"M3",null,1]
[null,null,"FJ423","[2016.04.30.-ig érvényes] Kitermelt fa elszállítás (15 km-ig)",0,"M3",null,1]
[null,null,"FJ424","[2016.04.30.-ig érvényes] Kitermelt fa elszállítás (15-50 km-ig)",0,"M3",null,1]
[null,null,"FJ501","Aszfalt felmarása",0,"M2",null,1]
[null,null,"FJ502","Járda aszfalt készítése (öntött) 3 cm. vastagságban",22,"M2",null," "]
[null,null,"FJ503","Út aszfalt készítése (hengerelt) 5 cm. vastagságban",42,"M2",null," "]
[null,null,"FJ511","Koronafúró partner 250mm-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ512","Koronafúró partner 500mm-ig",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ521","Mélyföldelő anker bekötés anyaggal",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ522","Mélyföldelő telepítése anyaggal",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ531","Irányított fúrással KPE 90-110 védőcső behúzása",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ532","Irányított fúrással KPE 160 védőcső behúzása",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ533","Irányított fúrással két KPE 90-110 védőcső behúzása egyszerre",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ534","Irányított fúrással két KPE 160 védőcső behúzása egyszerre",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ535","Irányított fúrással három KPE 90-110 védőcső behúzása egyszerre",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ536","Irányított fúrással három KPE 160 védőcső behúzása egyszerre",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ541","Vasoszlop festés (anyaggal )",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ542","VOTR, VHTR festés (anyaggal )",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ551","Korlátos átjáró bérlés",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ552","Kordon bérlés (2,5mx1,1m) 5 nap",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ553","Mobil kerítés bérlés (3,5mx2m) 5 nap",0,"FM",null,1]
[null,null,"FJ601","Építési és bontási törmelék átvételi díj (aszfalt, melynek tömege nem szereplhet más törmelék soron)",0,"T",null,1]
[null,null,"FJ602","Építési és bontási törmelék átvételi díj (beton)",0,"T",null,1]
[null,null,"FJ603","Építési és bontási törmelék átvételi díj (újrahasznosítható tiszta föld)",0,"T",null,1]
[null,null,"FJ604","Kevert építési és bontási törmelék átvételi díj",0,"T",null,1]
[null,null,"FJ611","Törmelék tároló konténer bérlése (szállítással, lerakói díjjal)",58,"M3",null," "]
[null,null,"FJ612","Szippantós kocsi bérlése",0,"M3",null,1]
[null,null,"FJ901","Tulajdonosok, és a szakhatóságok értesítése a munkakezdésről",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ902","Üzembe helyezés elvégzése, és közzététele egy helyi érdekű napilapban",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ911","ÉHTR-BHTR-Kabinállomás építész műszaki ellenőrzés",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ912","Tervezői művezetés és geodéziai kitűzés ellenőrzése",24,"MÓ",null," "]
[null,null,"FJ921","Helyszíni őrző szolgálat 1fővel",0,"MÓ",null,1]
[null,null,"FJ931","Kártérítési szakértő (db=hrsz)",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ941","Régészeti megfigyelés",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ951","Talajtömörség vizsgálat árok/gödör feltöltés, és döngölés után",3,"DB",null," "]
[null,null,"FJ701","Kozmosz és Galaxi BHTR szállítás és daruzás átlagára",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ103","Geodéziai kitűzés pontszerű (oszlop, nyomvonal stb.) min:3 de max 6 db pont",6,"DB",null," "]
[null,null,"FJ104","Geodéziai kitűzés pontszerű (oszlop, nyomvonal) 6 pont felett",14,"DB",null," "]
[null,null,"FJ115","Geodéziai bemérés szabadvezetékes fogyasztói csatlakozóra",0," Kecskemét régió",null,1]
[null,null,"FJ116","Geodéziai bemérés és bedolgozás hálózaton KIF+KÖF+SZV+FK (min:0,5km)",0.5,"KM",null," "]
[null,null,"FJ117","Geodéziai bemérés és bedolgozás hálózaton KIF+KÖF+SZV+FK (min:0,5km) Kecskemét régió",0,"KM",null,1]
[null,null,"FJ118","Geodéziai pontszerű bemérés (oszlop, szekrény, nyomvonalas bemérés esetén nem alkalmazható (min:3db)",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ119","Geodéziai pontszerű bemérés (oszlop, szekrény, nyomvonalas bemérés esetén nem alkalmazható (min:3db) Kecskemét régió",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ120","Geodéziai kábel nyomvonal műszeres meghatározás  (min: 0,5 km)",0,"KM",null,1]
[null,null,"FJ121","Geodéziai kábel nyomvonal műszeres meghatározás  (min: 0,5 km) Kecskemét régió",0,"KM",null,1]
[null,null,"FJ129","Geodéziai bemérés földkábeles fogyasztói csatlakozóra",0," Kecskemét régió",null,1]
[null,null,"FJ801","ÜZEMZAVARI BERENDELÉSI DÍJ azonnali beavatkozás esetén",0,"DB",null,1]
[null,null,"FJ802","ÜZEMZAVARI BERENDELÉSI DÍJ készenléti helyzet tartása esetén",0,"DB",null,1]
[null,null,"E-001","Kábelfektetése árokba, 4x95 - 4x240 mm2 tip. csak munkadíj",120,"fm",null," "]
[null,null,"E-002","Toldó karmantyú KPE 90 csőhöz",8,"db",null," "]
[null,null,"E-003","NYCWY 4x16 mm2 Cu kábel fektetése árokba",45,"fm",null," "]
[null,null,0,0,0,0,null,1]
[null,null,0,0,0,0,null,1]