{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Összesítő","Tűzjelző rendszer"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":9,"defined_names":57,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":21,"n_cols":19,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,17],[16,1,16,17],[14,1,14,9],[20,18,20,21],[1,1,3,21],[6,1,7,6],[6,7,7,21],[8,1,9,6],[8,7,9,21],[14,10,14,13],[18,18,18,21],[13,14,13,17],[14,18,14,21],[18,1,18,17],[14,14,14,17],[13,10,13,13],[13,1,13,9],[16,18,16,21],[13,18,13,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Tervezési költségvetés"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Objektum neve:",{"$nulls":5},"SZTE Mezőgazdasági Kar oktatási campusának\n III. és IV. épületeinek tűzjelző rendszere"]
[]
[null,"Objektum helye:",{"$nulls":5},"6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Munkarész",{"$nulls":8},"Anyag",null,null,null,"Munkadíj",null,null,null,"Vállalási díj"]
[null,"Tűzjelző rendszer",{"$nulls":8},0,null,null,null,0,null,null,null,0]
[]
[null,"Tűzjelző rendszer nettó kivtelezési költsége:",{"$nulls":16},0]
[]
[null,"Áfa: (27%)",{"$nulls":16},0]
[]
[null,"Tűzjelző rendszer bruttó kivtelezési költsége:",{"$nulls":16},0]

{"sheet":"Tűzjelző rendszer","index":1,"n_rows":50,"n_cols":10,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,3],[0,0,0,1],[2,0,2,9],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[21,0,21,1],[23,0,23,9],[0,2,0,3],[17,2,17,3],[15,2,15,3],[39,1,39,3],[41,1,41,3],[44,1,44,2],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[35,0,35,1],[37,0,37,9],[30,1,30,3],[40,1,40,3],[27,1,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés",null,"Műszaki tartalom",null,"Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Eszközök, berendezések"]
[]
[1,"Tűzjelző központ","FC723","Moduláris felépítésű, bővíthető intelligens tűzjelző központ, hurkonként 126 eszközzel C-NET hálózat",1,"db",null,null,0,0]
[2,"Akkumulátor","FIAMM","12V / 3,4 Ah  akkumulátor",2,"db",null,null,0,0]
[3,"Utánvilágító","**","Utánvilágító TÛZJELZÕ KÖZPONT tábla",1,"db",null,null,0,0]
[4,"Relémodul","**","Relé modul tűz és hiba átjelzéshez, távfelügyeleti kommunikátorokhoz",1,"db",null,null,0,0]
[5,"Átjelző berendezés","DUALCOM SIA IP","GSM és PSTN kommunikáció\n2 független GSM szolgáltatói SIM kártya kezelése",1,"db",null,null,0,0]
[6,"Optikai füstérzékelő","OP720","Analóg címezhető optikai füstérzékelő",150,"db",null,null,0,0]
[7,"Hőérzékelő","HI722","Hősebesség érzékelő ",2,"db",null,null,0,0]
[8,"Vezérlő modul","FDCIO221","I/O programozható ki - bemeneti modul",10,"db",null,null,0,0]
[9,"Másodkijelző","FDAI93","Mennyezeti  kivitelű indikátor pontszerű érzékelőkhőz ",51,"db",null,null,0,0]
[10,"Aljzat","DB110","Érzékelő aljzat",152,"db",null,null,0,0]
[11,"Kézi jelzésadó","FDM223","Beltéri címezhető kézi jelzésadó, beépített 2 oldali izolátorral, aljzattal",25,"db",null,null,0,0]
[12,"Utánvilágító","Utánvilágító KÉZI JELZÉSADÓ tábla",null,25,"db",null,null,0,0]
[13,"Hangjelző","MWS424SB","Beltéri Hagyományos hangjelző, hátoldallal",45,"db",null,null,0,0]
[14,"Hurok jelölés","Előírások szerinti hurokmegjelölés",null,222,"db",null,null,0,0]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[]
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Vezetékhálózat kiépítése"]
[]
[1,"Vezeték JB-Y(st)Y 1*2*0,8 tűzjelző kábel        ",null,null,1580,"m",null,null,0,0]
[2,"Vezeték JB-H(St)H 1*2*1 Tűzálló tűzjelző kábel, funkciómegtartóan szerelve         ",null,null,620,"m",null,null,0,0]
[3,"Védőcső MU-II 20  szerelés",null,null,1150,"m",null,null,0,0]
[4,"Tűzálló kábelklipsz AC7R 1x2x1 kábelhez",null,null,2046,"db",null,null,0,0]
[5,"Tűzálló BG8/5 acél dűbel",null,null,2046,"db",null,null,0,0]
[6,"Egyéb szerelési anyag",null,null,1,"klt",null,null,0,0]
[7,"Tűzálló falátvezetés",null,null,1,"klt",null,null,0,0]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[]
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Egyéb"]
[]
[1,"Rendszer üzembe helyezés, programozás",null,null,1,"klt",null,null,0,0]
[2,"Oktatás",null,null,1,"klt",null,null,0,0]
[3,"Megvalósúlási terv készítése, dokumentálása 3+1 elektronikus pld-ban hatósági egyeztetéssel",null,null,1,"klt",null,null,0,0]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[null,"Összesítés:"]
[null,"Anyag:",0]
[null,"Díj:",0]
[null,"Nettó:",0]
[]
["*","Az anyag az építész kiírásban költségelve"]