{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Főodal","Tenderlap"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Főodal","index":0,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                "]
["Műszaki Igazgatóság                     "]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg     "]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     "]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt.:"]
[null,null,"Készítette: Cégnév"]
[null,null,"Székhely"]
[null,null,"Kapcsolattartó"]
[null,null,"Elérhetőség"]

{"sheet":"Tenderlap","index":1,"n_rows":55,"n_cols":3,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,2,52,2],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[11,0,11,2],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[0,0,0,2],[1,0,1,2],[3,0,3,2],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]]}
["Tárgy: Szentes 2 db sürgősségi hordágy beszerzése"]
["A termékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Előírt termékjellemzők, műszaki minimumkövetelmények","Elvárás","A megajánlott termék jellemzője, műszaki paramétere"]
["Sürgősségi Hordágy"]
["Olyan alapfelszerlés amely biztosítja, hogy a beteg gyorsan és biztonságosan szállítható legyen a baleseti helyszínről az egészségügyi intézménybe","Igen                        Kérjük megadni"]
["A CE-jelölés igazolja, hogy a forgalmazott terméket a gyártó megvizsgálta, és az megfelel az uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak.","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Elektromos biztonsági követelményeknek való megfelelés ","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Járműbe rögzített fogadó tálca","Igen"]
["Helyszíni beszereléssel és beüzemeléssel","Igen"]
["Műszaki adatok: "]
["Magasság állítás min 5 pozicióban ","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Magasság állítás felső helyzete min. 75 cm (fekvőfelület, matrac nélkül)","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Háttámla állítási szög min. 0-75°","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Kerék átmérője/szélessége min 10 cm / 2 cm","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Lábgörgő átmérője/szélessége min 14,5 cm / 1,7 cm","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Sokk pozíció + 17°","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Alumíniumból vagy Acélból készült","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Több ponton rögzíthető hevederek megléte","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Berakáshoz / kivételhez szükséges minimális kezelők száma 1 ","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Összecsukható könnyebb szállítás érdekében","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Csuklós térdhajlító támasz pozíciója min 30°","Igen"]
["Biztonságos üzemi terhelés min 220 kg","Igen                        Kérjük megadni"]
["Sík lábtartó  ","Igen"]
["Betegbekötő övek","Igen"]
["Emelőfogantyú a termék négy sarkán ","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Padló/tálca ajánlott magassága min 68 - 78","Igen                        Kérjük megadni"]
["Funkciók letiltásának lehetősége","Igen"]
["Oxigénpalack rögzitésére alkalmas eszköz megléte ","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Kézikönyv megléte","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Hosszúság/szélesség mérete min. 189 cm / 53 cm mosható-fertőtleníthető ","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Fekvőfelület mosható-fertőtleníthető ","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Tisztitás esetén szokványos kórházi műszerkocsimosó vagy kézi szórószár ajánlott","Igen"]
["Felület tisztitáshoz Klórozott fehérítőoldalt , alkohol, fenolos ","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Az ágy befoglaló mérete: teljes hosszúság ágyvégekkel standard állapotban max.: 220 cm, teljes szélesség felhajtott oldalrácsokkal max. 105 cm","Igen                        Kérjük megadni"]
[]
["Trendelenburg helyzet lehetősége","Igen"]
["Oldalkorlátok megléte","Igen"]