{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["kemia"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"kemia","index":0,"n_rows":138,"n_cols":3,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KÉMIA"]
[]
["Megnevezés","Megjegyzés","Menny."]
["KERN elektronikus labormérleg 200g/0,01g"," ",1]
["KERN elektronikus labormérleg 400g/0,1g"," ",10]
["Memmert UFB400 szárítószekrény 30-220 °C, ventilátorral"," Basic mikroprocesszoros PID hőmérsékletszabályozás öndiagnosztizáló rendszerrel a gyors hiba-meghatározáshoz. 1 db Pt100-as érzékelő, digitális kikapcsolás időzítő 1 perc - 99 óra 59 perc. Digitális LED kijelzés a beállított és aktuális hőmérséklet valamint maradék és eltelt idő számára, kettős túlfűtés elenni védelemmel.\nTérfogat: 53 l\nBelső méretek (szé/mé/ma): 400x330x400 mm\nKülső méretek (szé/mé/ma): 550x480x680 mm\nSzállított/Max. tálcaszám: 2/4\nTeljesítményfelvétel: 1400 W\nTömeg: 35 kg",1]
["Digitális pH-mérő pH-elektróddal"," ",11]
["250 ml-es spritzflakon"," ",25]
["250 ml-es szívópalack"," ",4]
["10/0,1 ml-es osztott mérőpipetta"," ",10]
["10 ml-es hasas pipetta A, 2 jelű"," ",20]
["Pipettázó labda gumi 2 szelepes piros"," ",12]
["25 ml-es oldalcsapos büretta tefloncsappal"," ",12]
["10 ml-es oldalcsapos büretta tefloncsappal"," ",12]
["10 ml-es mérőhenger műanyag talppal"," ",20]
["25 ml-es mérőhenger"," ",20]
["50 ml-es mérőhenger"," ",10]
["100 ml-es mérőhenger"," ",12]
["500 ml-es mérőhenger"," ",4]
["1000 ml-es mérőhenger"," ",10]
["100 ml-es mérőlombik A műa. dugós NS 12/21, 2 db-os"," 2 db-os kiszerelésben rendelhető.",5]
["250 ml-es mérőlombik műa. dugós NS 14/23, 2 db-os"," 2 db-os kiszerelésben rendelhető",3]
["500 ml-es mérőlombik PP dugó A NS 19, 2 db-os"," 2 db-os kiszerelésben rendelhető",1]
["1000 ml-es mérőlombik NS29/32"," ",2]
["50 ml-es alacsony főzőpohár"," ",30]
["100 ml-es alacsony főzőpohár"," ",30]
["250 ml-es alacsony főzőpohár"," ",30]
["Főzőpohár alacsony 400ml kiöntővel beosztással"," ",10]
["600 ml-es alacsony főzőpohár"," ",10]
["1000 ml-es alacsony főzőpohár"," ",4]
["100 ml-es magas főzőpohár"," ",20]
["250 ml-es magas főzőpohár"," ",20]
["Főzőpohár magas 400ml kiöntővel beosztással"," ",20]
["600 ml-es magas főzőpohár"," ",6]
["1000 ml-es magas főzőpohár"," ",4]
["Erlenmeyer lombik bőnyakú 25 ml"," ",20]
["Erlenmeyer lombik bőnyakú 50 ml"," ",60]
["250 ml-es bőnyakú Erlenmeyer lombik"," ",10]
["Állólombik szűknyakú 100 ml"," ",30]
["250 ml-es szűknyakú állólombik"," ",30]
["500 ml-es szűknyakú állólombik"," ",12]
["1000 ml-es szűknyakú állólombik"," ",10]
["Állólombik bőnyakú 50 ml"," ",40]
["100 ml-es bőnyakú állólombik"," ",40]
["Állólombik bőnyakú 250ml"," ",20]
["95 mm-es kristályosító csésze kiöntővel, 300 ml"," ",20]
["Kristályosító csésze kiöntővel, átm: 50 mm"," ",20]
["95 mm-es bepárló csésze, egyenes aljú"," ",20]
["250x165x120 mm-es üvegkád"," ",20]
["250 ml-es bőnyakú fehér porüveg csiszolatos dugóval"," ",40]
["100 ml-es bőnyakú barna porüveg csiszolatos dugóval"," ",30]
["500 ml-es fehér folyadéküveg"," ",10]
["1000 ml-es fehér folyadéküveg"," ",10]
["250 ml-es fehér folyadéküveg"," ",100]
["250 ml-es barna folyadéküveg"," ",20]
["1000 ml-es barna folyadéküveg"," ",2]
["Cseppentősflakon LDPE 15 ml, 25 db-os csomag"," ",3]
["Kémcső perem nélkül 16/160/0,9 mm, 100 db-os","6 x 100 = 600 db",6]
["Kémcső perem nélkül 18/180 mm, 100 db-os"," 100 db-os kiszerelésben rendelhető",6]
["Gumidugó NR 3,5/6,5 mm x 15 mm, 10 db-os"," ",5]
["Gumidugó NR 5/9 mm x 20 mm, 10 db-os"," ",5]
["Gumidugó NR 8/12 mm x 20 mm, 10 db-os"," ",5]
["Gumidugó NR 10,5/14,5 mm x 20 mm, 10 db-os"," ",5]
["Gumidugó NR 14/18 mm x 20 mm, 10 db-os"," ",5]
["Gumidugó NR 17/22 mm x 25 mm, 10 db-os"," ",5]
["Gumidugó NR 18/24 mm x 30 mm, 10 db-os"," ",5]
["Gumidugó NR 21/27 mm x 30 mm, 10 db-os"," ",3]
["Gumidugó NR 23/29 mm x 30 mm, 5 db-os"," ",3]
["Gumidugó NR 26/32 mm x 30 mm, 5 db-os"," ",3]
["Gumidugó NR 29/35 mm x 30 mm, 5 db-os"," ",3]
["Gumidugó NR 31/38 mm x 35 mm, 5 db-os"," ",3]
["Gumidugó NR 36/44 mm x 40 mm, 5 db-os"," ",3]
["12 részes dugófúró sorozat"," ",1]
["Tölcsér 60 mm"," ",20]
["75 mm-es hőálló tölcsér"," ",20]
["100 mm-es hőálló üvegtölcsér"," ",30]
["500 ml-es gázmosópalack Dreschler NS29/32"," ",2]
["500 ml-es kipp-készülék"," ",1]
["500 ml-es gázfejlesztő készülék, üvegcsapos",null,10]
["100 mm-es óraüveg"," ",60]
["150 mm-es óraüveg"," ",60]
["Izzítótégely porcelán mázas 45mm"," ",20]
["100 mm-es mázatlan dörzstörő"," ",10]
["100 mm-es mázatlan dörzstál"," ",10]
["12 férőhelyes kémcsőállvány, 20 mm-es"," ",20]
["Gumicső, piros, 6/10 mm, 5 fm-es","",1]
["Gumicső NR piros 8/12mm általános használatra, 25 fm-es"," ",1]
["Gumicső, piros, 10/14 mm, 1 fm-es","5 x 1 = 5 fm",5]
["Gumicső bunsenégőhöz, 10/14 mm, 1 fm-es",null,18]
["150 mm-es multigáz bunsenégő, tűszelepes"," ",12]
["180 mm-es vegyszereskanál spatulával, 10 db-os",null,2]
["Dupla vegyszerkanál, rm. 180 mm, 40x29/30x22 mm kerek nyéllel, 5 db-os csomag","",4]
["110 mm-es hegyes csipesz"," ",20]
["Olló, 11 cm-es, 12 db/készlet",null,2]
["Bürettafogó dióval, egy férőhelyes"," ",10]
["600 mm-es rm. bürettaállvány"," ",10]
["Kémcsőfogó facsipesz, 10 db-os",null,3]
["Lombikfogó dióval 10-30 mm"," ",10]
["Lombikfogó dióval 20-50 mm"," ",10]
["Szűrőkarika 50 mm átmérővel szorítódió nélkül"," ",10]
["85 mm átmérőjű szűrőkarika szorítódióval"," ",10]
["Rozsdamentes tégelyfogó, 300 mm-es"," ",10]
["Drótháló kerámiabetéttel, 160x160 mm-es"," ",12]
["Krómozott acélháromláb 120 mm átmérőjű gyűrűvel, 220 mm magas"," ",12]
["Parafilm tekercsben 100mmx38m"," ",1]
["72 férőhelyes fali PS edényszárító állvány, alul  folyadékgyűjtővel, elfolyóval"," ",2]
["16 mm-es kémcsőmosó kefe"," ",20]
["Kefe wassermann csőhöz (kanülmosó)"," ",10]
["Védőszemüveg"," Színtelen, K1 DIN P típusú puha műanyag védőfallal, négy helyen szellőző nyílással és gumipánttal.",24]
["Kesztyű, latex, púderezett, M méret 100 db-os"," Kesztyű, latex, púderezett, nem steril, mindkét kézen hordható, strukturált ujjbegy, természetes színű, méret: M, (7-8), 1 * 100 db, VWR Collection",5]
["Műanyag kanna 10 l"," ",3]
["Szerves- és szervetlenkémiai molekulamodell-készl.","106 atom: 18 szén, 14 hidrogén, 8 halogén, 22 oxigén, 13 kén, 10 nitrogén, 14 fém, 7 foszfor és 86 kötés műanyag dobozban.",4]
["Biokémiai tanári kalottmodell-készlet"," 257 atom: 66 szén, 34 nitrogén, 40 oxigén, 105 hidrogén, 6 foszfor, 2 kén, 2 fém és 200 kötés kettő műanyag dobozban.\nMegjegyzés:\n1. Több elemhez különböző formájú atomok tartoznak, használatukat mindig a létrehozni kívánt elem alakja határozza meg. Például: (a) 6 szénatomos gyűrűk (benzol) esetén a háromszögletű részecskéket kell használnunk, míg 5 atomos (purinok) esetén tetraédereket és V-kötőelemeket; (b) Lineáris hidrogén atomokat hidrogén kötések esetén, a lineáris oxigén atomokat pedig alfa-hélix fehérjéknél. \n2. Az alkánok és peptidek csoportjánál egy síkba eső kötések találhatók, és modelljeik a háromszögletű szén és nitrogén atomok segítségével megkonstruálhatók. Ha a modellek teljes mozdulatlanságát akarjuk elérni, akkor kénytelenek leszünk a megfelelő kapcsolódási pontokat polisztirén ragasztóval rögzíteni. Ugyanakkor a ragasztást ideiglenesen felállított modellek esetében nem ajánljuk. \n\nA kötőelemeket a csatolt segédeszközzel távolíthatjuk el.",4]
["Szén elektródapár"," ",10]
["Réz elektródapár"," ",10]
["Nikkel elektródapár"," ",10]
["Az elemek periódusos rendszere DUO 160x120 cm","  Az egyes kémiai elemek fizikai valamint kémiai jellemzői a tabló két oldalán lettek feltüntetve. Az elülső oldalon a kémiai tulajdonságok kaptak hangsúlyt, míg a hátoldalon zömmel a fizikaiak. Az összes ismert kémiai elemet tartalmazza.",1]
["Sűrűségmérő folyadékok sűrűségének meghatározására"," ",10]
["Fecskendő PP steril Luer 20ml 50db Terumo 3-részes"," ",2]
["Laboratóriumi tálca peremmel, PVC, 200x150x50 mm"," ",20]
["250 ml-es választótölcsér tefloncsappal"," ",10]
["5/6x150 mm-es üvegbot"," ",30]
["Gázfelfogó henger cca 100 ml"," ",20]
["Égetőkanál fém"," ",10]
["80x15 mm-es petricsésze"," ",30]
["100x20 mm-es petricsésze"," ",30]
["Kaloriméter, 350 ml-es (műanyag borítás)"," Szilárd testek és folyadékok fajhőjének mérésére alkalmas, igen jól hőszigetelt kaloriméter, hőmérővel és keverővel. 130 mm átmérőjű és 130 mm magasságú.",10]
["Pasteur pipetta PE 5 ml, 1 ml-es osztással, L150 mm ömlesztett, 500 db-os"," ",2]
["Elsősegély-felszerelés (mentőláda) I. típus 30 főig"," ",2]
["Szemmosó palack 700 ml-es, falra akasztható tartóval"," ",1]
["Oldalcsöves kémcső nagy 18/160 mm"," ",40]
["U alakú szárítócső 2 oldalcsővel (16x140 mm)"," ",10]
["Frakcionáló lombik 125 ml"," ",10]
["Saválló tálca 400x300x50 mm","Kármentő tálca",1]
["Vegyszer felitató törlőkendő, 510x380 mm, 100 db-os csomag","",1]
["Praktik kémiai havária készlet","Kiszerelés: 120 l-es műanyag gurulós edény\nTartalom:\n- 20 kg szórható felitató, csúszásmentesítő (2 x 15 l; 10 kg)\n- 5 db felitató hurka (átm: 8 cm, hossz: 1,2 m)\n- 40 db kémiai felitató lap (0,5 x 0,4 m, 400 g/m2)\n- 1 db lapát\n- 1 db seprű\n- 1 pár sav- és olajálló kesztyű\n- 1 db védőszemüveg\n- 1 db légzésvédő (aktívszenes)\n- 5 db hulladékgyűjtő zsák.\nFelhasználás: különösen veszélyes folyadék kiömlés felszámolására összeállított kárelhárító készlet, kiömlés bekerítéséhez, felitatásához, környezeti vészhelyzet felszámolásához. Szárazföldön használható feltűnő sárga színű kémiai felitató található benne, sav, lúg, méreg felitatásához, de tartalmaz még Sytec 10 szórható csúszásmentesítő granulátumot is. A csomag minden az azonnali kárelhárításhoz szükséges eszközt tartalmaz.",1]
["színes multifunkciós, szemléltetőeszköz készítő berendezés","",1]
["Vízdesztilláló, 12 liter/óra kapacitással",null,1]