{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőműves munkák","Elektromos energia ellátás, vil","Épületgépészeti csővezeték szer"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[32,1,32,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2. Tartalékkeret",0.05]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":2,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-1","Álmennyezet bontása",40,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"33-000-62","A külső falak megemelése a födémig (kb.25cm) kisméretű tömör tégla kb 26 m2",1,"egység ",0,0,0,0]
[]
[3,"33-007-1.4","Válaszfal megemelése a födémig B30-as tégla",5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[4,"33-007-1.5","Faláttörés a ventillátorok számára",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[5,"33-053-1.1","Vakolás, festés",150,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-013-7","Elektromos hálózat kiépítése",1,"egység ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":4,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-002-5","Tervezés",1,"egység ",0,0,0,0]
[]
[2,"81-002-6","Gázelemző (oxigén) érzékelők és központi egységének a telepítése",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[3,"81-002-7","Ventillátor telepítése min10x-es légcserére",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[4,"81-003-1.1","Vezérlő egység ventillátorok automata és kézi indításra, jelzésekkel",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[5,"81-003-1.2.1","Távjelző berendezés telepítése (diszpécser központba)",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[6,"81-006-1.1","Üzembe helyezés, próbaüzem, használatba vétel",1,"egység ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]