{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Árazatlan költségvetés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Árazatlan költségvetés","index":0,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,2,21,6],[22,2,22,6],[19,7,19,8],[21,7,21,8],[22,7,22,8],[18,2,18,6],[20,2,20,6],[20,7,20,8],[19,2,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"SZTE Dugonics tér- Árpád tér e-InfoPont terminálok hálózati csatlakozása"]
[null,"Ssz.","Típus, megnevezés","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységár","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,"1.","DMC-300SC médiakonverter",4,"db",null,null,0,0]
[null,"2.","SC/PC – SC/PC 50/125 µm optikai patch kábel, duplex, 2 m",2,"db",null,null,0,0]
[null,"3.","SC/PC – SC/PC 50/125 µm optikai patch kábel, duplex, 1 m",2,"db",null,null,0,0]
[null,"4.","Cat.5E STP patch kábel, 1,5 m",2,"db",null,null,0,0]
[null,"5.","Cat.5E STP patch kábel, 1 m",2,"db"]
[null,"6.","SC duplex kuplung (toldó), bézs",4,"db",null,null,0,0]
[null,"7.","optikai kábel, 50/125 µm, OM2, kültéri rágcsálóvédett behúzása az Árpád tér 2. akna és a Dugonics tér 13. I. em. szerverszoba között",106,"m",null,null,0,0]
[null,"8.","optikai kábel, 50/125 µm, OM2, kültéri rágcsálóvédett behúzása védőcsőbe az Árpád tér 2. akna és a tér bejáratánál lévő terminál közé",357,"m",null,null,0,0]
[null,"9.","optikai kábel, 50/125 µm, OM2, kültéri rágcsálóvédett behúzása az Árpád tér 2. akna és az Eötvös utcai terminál között",10,"m",null,null,0,0]
[null,"10.","tartalék kábel elhelyezés ",40,"m",null,null,0,0]
[null,"11.","kültéri kötésszerelvény 2 db szál végződtetésére",2,"db",null,null,0,0]
[null,"12.","50/125 μm OM2-es optikai szál végződtetése SC felületre ",4,"db",null,null,0,0]
[null,"13.","3 db 50/125 μm OM2-es optikai kábel toldása kültéri kötésszerelvényben (4 db hegesztés)",1,"klt",null,null,0,0]
[null,"14.","50/125 μm OM2-es optikai szál végződtetése SC felületre, meglévő 48 szálas, 1U-s optikai rendezőben",4,"db",null,null,0,0]
[null,"15.","Optikai szál mérése (OTDR és beiktatási csillapítás)",4,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Anyagok és díjak összesen (nettó):",{"$nulls":4},0,0]
[null,null,"Tartalékkeret (5%):",{"$nulls":4},0]
[null,null,"Nettó+tartalékkeret:",{"$nulls":4},0]
[null,null,"Nettó+tartalékkeret ÁFA tartalma (27%):",{"$nulls":4},0]
[null,null,"Nettó+tartalékkeret+ÁFA (Bruttó):",{"$nulls":4},0]