{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Épületgépészeti szerelvények és","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[26,2,26,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[27,2,27,3],[25,2,25,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Összesen",null,0]
["2.1 Tartalékkeret 5%",0.05,0]
["2.2 Áfa vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa ",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":2,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-001-17.1","Termosztatikus radiátorszelep felszerelése (Grundfos)",11,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-001-17.2","Radiátor szelep felszerelése (visszatérő)",11,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-010-6.2.2","Gázterv,engedélyeztetése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-010-6.3","Gázüzemű  készülék elhelyezése, kondenzációs falikazán, Viessman Vitodens 200 (45 típ)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-010-6.4","Gázüzemű  készülék elhelyezése, Kondenzációs falikazán beüzemelése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-010-6.11","Gázüzemű készülék bontása, Meglévő C-30 falikazán",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-010-6.18","Meglévő C-30-as kazánkémény átalakítása, béléscsövezése (fedvényterv szerint)",1,"egység",0,0,0,0]
[]
[8,"82-012-61","Fűtési rendszer le- és visszatöltése, radiátor szelepcsere végett",1,"egység",0,0,0,0]
[]
[null,"82-012-62","Grunfos MAGNA 32-80 tip. keringető szivattyú  ",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"82-012-63","Oventrop Hydrocontrol típ.beszabályzó szelep, 1\"",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"82-012-64","Viessman típ. Szivattyú nélküli csatlakozó készlet",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"82-012-65"," Reflex 25L zárt tágulási tartály",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"82-012-69","Honeywell programozható szobatermosztát és annak bekötése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"82-012-71","Rákötés a meglévő szennyvízhálózatra",1,"egység",0,0,0,0]
[]
[null,"82-012-66","Gömbcsap, sárgaréz matt 1\"",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"82-012-67","Sárgaréz visszacsapószelep 1\"",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"82-012-68","HL 21. típ. Szifon",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}