{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Árazatlan"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Árazatlan","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,26,5],[26,6,26,7],[0,1,0,3],[23,1,23,5],[27,1,27,5],[27,6,27,7],[24,1,24,5],[24,6,24,7],[25,1,25,5],[25,6,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"SZTE Fogorvostudományi Kar"]
["Ssz.","Típus, megnevezés","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységár","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"8 eres 50/125 μm OM3-as optikai kábel, bel és kültéri nyomvonal vezetéssel, meglévő kültéri átfeszítés felhasználásával",200,"m",null,null,0,0]
[2,"Optikai szálkifejtés, SC csatlakozóra",16,"db",null,null,0,0]
[3,"Optikai patch panel RDM",2,"db",null,null,0,0]
[4,"SC-LC duplex optikai patch kábel, OM3, 50/125 μm, 2m",2,"db",null,null,0,0]
[5,"J9279A HP2510-24G switch",1,"db",null,null,0,0]
[6,"J9019B HP2510-24 switch",1,"db",null,null,0,0]
[7,"J4858C HP SX Mini GBIC",2,"db",null,null,0,0]
[8,"Rack szekrény 9U",1,"db",null,null,0,0]
[9,"400 VA UPS",1,"db",null,null,0,0]
[10,"Erősáramú betáp kiépítése a rack szekrénynek",1,"db ",null,null,0,0]
[11,"Hálózati végpont kiépítése (kb. 50m/végpont), CAT5E patch kábel",12,"db",null,null,0,0]
[12,"Önjáró emelő bérleti díj",1,"klt",null,null,0,0]
[13,"12x4x0,6 mm telefon tönk kábel (kültéri), bel és kültéri nyomvonal vezetéssel, meglévő kültéri átfeszítés felhasználásával",200,"m",null,null,0,0]
[14,"Faláttörés visszajavítással",1,"klt",null,null,0,0]
[15,"KRONE sáv",3,"db",null,null,0,0]
[16,"Cat.3 telefon patch panel (25 érpáras)",1,"db",null,null,0,0]
[17,"Réz kábel kifejtése (érpár)",48,"db",null,null,0,0]
[18,"Telefon mellékállomás kiépítése  (kb. 50m/végpont), telefon lengőkábel",6,"db",null,null,0,0]
[19,"ERICSON MD 110  alközponthoz ELU11 vagy ELU29 r10 interface",1,"db",null,null,0,0]
[20,"Mérés, dokumentálás",1,"klt",null,null,0,0]
[21,"Szakfelügyeleti díj",1,"klt",null,null,0,0]
[null,"Nettó összesen (anyagok és díjak):",{"$nulls":4},0,0]
[null,"5% tartalékkeret:",{"$nulls":4},0]
[null,"Nettó összesen + 5% tartalékkeret:",{"$nulls":4},0]
[null,"Nettó összesen + 5% tartalékkeret ÁFA tartalma:",{"$nulls":4},0]
[null,"Bruttó összesen (nettó + 5% tartalékkeret + 27% ÁFA):",{"$nulls":4},0]