{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Általános épületgépészeti szere","Épületgépészeti csővezeték szer"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE - Női Klinika               ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.    ",null," Kelt:      2012. július               "]
["                                       ",null,"Projekt szám:                          "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: HMV ellátás átalakítás",null," Készítette   :                        "]
["                             kiegészítő kts                                                 "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Általános épületgépészeti szerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Általános épületgépészeti szere","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"80-001-1.3.2.2.1-0126560","HMV, cirkulációs vezetékek szigetelése polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 60 mm, Kód: 85038431",30,"m      "]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":3,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-001-1.6.1.1.1.1.2-0220007","Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, Hosszvarratos, horganyzott acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 1/2\"",20,"m      "]
[]
[2,"81-001-1.6.1.1.1.1.3-0220010","Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, Hosszvarratos, horganyzott acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 3/4\"",30,"m      "]
[]
[3,"81-001-1.6.1.1.1.1.4-0220013","Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, Hosszvarratos, horganyzott acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 1\"",120,"m      "]
[]
[4,"81-001-1.6.1.1.1.1.5-0220016","Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, Hosszvarratos, horganyzott acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 5/4\"",30,"m      "]
[]
[5,"81-001-1.6.1.1.1.1.7-0220022","Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, Hosszvarratos, horganyzott acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 2\" simavégű",30,"m      "]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]