{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Műszaki leírás_Tumorbank I."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Műszaki leírás_Tumorbank I.","index":0,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,2],[8,0,8,2]]}
["Megnevezés:","Metszetterítő vízfürdő"]
["Mennyisége: ","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve, székhelye:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termékek típusa:"]
["Ajánlati ár (nettó Ft)"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények"]
[]
["Minimum műszaki alapfeltételek:","Igény","Megajánlott paraméter"]
["1. Hőmérséklet beállítása minimum \n+75 °C -ig","igen"]
["2. Minimum 2 literes űrtartalom ","igen"]
["3. Szögletes, teflonos kád kivitel ","igen"]
["4. LED-es kijelző, nyomógombos kezelőfelület megléte","igen"]
["5. Jótállás időszaka, amely alatt teljeskörű helyszíni garanciális szakszervíz '(min. 12 hónap max. 48 hónap) (előny a nagyobb)","Felolvasólapon megadottak szerint"]
["6. Meghibásodás esetén 3 munkanapon belül javítás cserealkatrész biztosításával","igen"]
[]
["Kérjük az ajánlott paraméter oszlopban jelölje meg, hogy az előírt minimum követelmények teljesülnek -e IGEN/NEM válasz megfelelő kiválasztásával, illetve ahol érték megjelölése szükséges ott a felolvasólapon megajánlottak szerint töltse ki! "]
["Dátum:"]
[null,null,"………………………………………"]
[null,null,"        cégszerű aláírás"]